____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a bazei de odihna pentru copii "Poenita Vesela statiunea Alunelul " din r-nul Ialoveni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Punct medical
	
		1.1.1. Lucrari de terasamente
	
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1630
	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)
	m3	68,4000
	
3	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	81,8000
	
4	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	5,0000
	
5	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	96,0000
	
		1.1.2. Fundament + perete de sprijin
	
6	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	2,0000
	
7	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	25,3000
	
8	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	248,4000
	
9	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	76,6000
	
10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	64,0000
	
11	
	Perete de sprijin
		0,0000
	
12	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	5,0000
	
13	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	48,0000
	
14	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	596,7000
	
15	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	9,6000
	
		1.1.3. Zidaria peretilor exteriori + fasada
	
16	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.40cm) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori
	m3	56,2000
	
17	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	88,8000
	
18	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	170,4000
	
19	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	170,4000
	
20	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm
	m2	170,4000
	
21	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	170,4000
	
22	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	170,4000
	
23	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	33,8000
	
24	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	33,8000
	
		1.1.4. Coloane
	
25	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	10,0000
	
26	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	398,2000
	
27	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	146,9000
	
28	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	67,5000
	
		1.1.5. Planseu monolit cota + 3.0
	
29	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	22,8000
	
30	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	2 834,4900
	
31	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	93,3000
	
32	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	146,7000
	
33	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	342,0000
	
		1.1.6. Centura Monolita (cota 2,60) - (2,80)
	
34	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	6,4000
	
35	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	253,6000
	
36	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	84,0000
	
37	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	45,4200
	
		1.1.7. Boiandrugi
	
38	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,4000
	
39	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	197,4400
	
40	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	41,0000
	
41	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	16,8000
	
		1.1.8. Acoperis
	
42	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	2,5000
	
43	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2.7m3
	m2	150,0000
	
44	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	5,2000
	
45	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	5,2000
	
46	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	316,0000
	
47	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala grs. 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	144,0000
	
48	CK28C
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn
	m2	144,0000
	
49	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка пароизоляцыонная
	m2	150,0000
	
50	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	150,0000
	
51	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din profile din mase plastice, cu latimea medie de 0,5 m
	m2	13,0000
	
52	CE31C
	Streasina infundata, la frontoane , din profile din tigla metalica, cu latimea medie de 0,5 m
	m2	10,0000
	
53	CK26B
	Снегодержатель
	m	56,0000
	
54	CK26B
	Ветровая планка
	m	20,0000
	
55	CK26B
	Конек
	m	13,0000
	
56	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	26,4000
	
57	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	30,0000
	
		1.1.9. Scara monolit et.1
	
58	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	3,4000
	
59	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	6,8000
	
60	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	53,3000
	
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	6,8000
	
62	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	6,8000
	
63	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	4,5000
	
		1.1.10. Balustrade la scari
	
64	CH05C
	Mina din INOX pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si  montarea minii curente executata pe santier
	m	4,0000
	
		1.1.11. Scara de incendiu
	
65	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scari exterioare de incendiu
	kg	1 362,4000
	
66	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	1,9000
	
67	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	1,3624
	
		1.1.12. Lucrari interioare Pardoseli
	
68	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	8,0600
	
69	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	168,5300
	
70	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Polistirenbeton
	m2	175,8000
	
71	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	175,8000
	
72	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	175,8000
	
73	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	165,6000
	
74	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	10,2000
	
75	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	24,5000
	
		1.1.13. Lucrari interioare Tavan - 1 etaj.
	
76	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	80,6000
	
		1.1.14. Lucrari interioare Pereti
	
77	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan gr.12cm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (pereti interiori)
	m3	20,1000
	
78	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	140,7000
	
79	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	502,0000
	
80	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	502,0000
	
81	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	61,2000
	
82	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	440,8000
	
83	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	440,8000
	
84	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	440,8000
	
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	440,8000
	
86	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	440,8000
	
		1.1.15. Usi, ferestre
	
87	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat
	m2	3,2000
	
88	CK57B
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2
	m2	22,4000
	
89	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	21,0000
	
90	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Exterioara
	m2	4,2000
	
91	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	14,0000
	
92	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	16,0000
	
93	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	19,6000
	
94	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	134,8000
	
95	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	4,3200
	
96	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	31,3800
	
97	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,3800
	
98	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	31,3800
	
99	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	31,3800
	
100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	31,3800
	
101	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	31,3800
	
102	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	58,8000
	
103	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	8,8200
	
104	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 50mm
	m2	8,8200
	
105	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	8,8200
	
		1.1.16. Canalizare
	
106	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sant)
	m3	12,0000
	
107	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	0,8000
	
108	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm
	m	20,0000
	
109	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	10,6000
	
110	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu
	buc	6,0000
	
111	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot
	buc	5,0000
	
112	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm
	buc	2,0000
	
113	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	8,0000
	
114	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	14,0000
	
115	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu
	buc	6,0000
	
116	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot
	buc	8,0000
	
117	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	8,0000
	
118	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	14,0000
	
119	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (camin de vizitare)
	m3	16,0000
	
120	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	1,2600
	
121	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3), Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3), Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	1,0000
	
122	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc	3,0000
	
123	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,5000
	
124	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara de metal)
	kg	22,5000
	
125	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	2,0000
	
126	RpCB08D
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime
	buc	2,0000
	
127	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B
	buc	1,0000
	
128	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,0000
	
		1.1.17. Apeduct
	
129	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	24,0000
	
130	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	2,4000
	
131	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului
	m	60,0000
	
132	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	48,0000
	
133	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot
	buc	22,0000
	
134	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu
	buc	16,0000
	
135	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	8,0000
	
136	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	2,0000
	
137	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,0000
	
138	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	2,0000
	
139	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,0000
	
140	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,0000
	
141	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"
	buc	8,0000
	
142	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000
	
143	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	48,0000
	
144	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	48,0000
	
145	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	48,0000
	
		1.1.18. Lucrari diverse
	
146	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	22,5000
	
147	TRI1AA11B3
	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren
	t	22,5000
	
		1.2. Lucrari de reparatie la 5 casute de odihna
	
		1.2.1. Lucrari interioare
	
		1.2.1.1. Pardoseli
	
148	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	150,0000
	
149	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	15,0000
	
150	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	150,0000
	
151	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	150,0000
	
152	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	150,0000
	
153	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	150,0000
	
154	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	150,0000
	
		1.2.2. Lucrari diverse
	
155	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	8,5000
	
156	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	8,5000
	
157	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	8,5000
	
		1.2.3. Camin de vizitare
	
158	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (camin de vizitare)
	m3	9,1000
	
159	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	1,7400
	
160	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3), Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3), Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	1,0000
	
161	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc	5,0000
	
162	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,5000
	
163	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara de metal)
	kg	22,5000
	
164	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	2,0000
	
165	RpCB08D
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime
	buc	2,0000
	
166	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B
	buc	1,0000
	
		1.3. Montarea pavajului la scari
	
167	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	7,9500
	
168	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	7,9500
	
169	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	3,1800
	
170	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,1590
	
171	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	3,1800
	
172	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat
	m2	12,7000
	
173	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	14,8000
	
174	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	1,2500
	
		1.4. Amenajarea terenului central
	
175	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	22,2000
	
176	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	22,2000
	
177	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2	6,4000
	
178	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	6,4000
	
179	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,2800
	
180	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	128,0000
	
181	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat
	m2	640,0000
	
182	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	148,0000
	
183	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	58,8000
	
		2. Lucrari electrice
	
		2.1. Lucrari de constructii
	
184	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	12,0000
	
185	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,0000
	
186	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	240,0000
	
187	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	240,0000
	
		2.2. Lucrari de montare
	
		2.2.1. Punct medical
	
188	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	2,4000
	
189	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	156,0000
	
190	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	84,0000
	
191	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	12,0000
	
192	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	240,0000
	
193	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,2200
	
194	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,2200
	
195	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,0200
	
196	
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W
	buc	18,0000
	
197	
	Corp de iluminat tip Led Armstrong
	buc	18,0000
	
198	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED
	buc	132,0000
	
199	
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente exterior
	buc	2,0000
	
200	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,1400
	
201	
	Intreruptor cu o clapa
	buc	14,0000
	
202	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,2800
	
203	
	Priza
	buc	28,0000
	
204	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	42,0000
	
205	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
	buc	1,0000
	
206	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	1,0000
	
207	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	2,0000
	
		2.2.2. Iluminare exterioara
	
208	RpEJ07A
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - Cu 2 parti de iluminare
	buc	5,0000
	
209	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,7500
	
210	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,7500
	
211	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,0000
	
212	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	3,0000
	
213	08-03-596-6
	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000
	100 buc	0,1000
	
		3. Utilaj
	
		3.1. Punct medical
	
214	Pret de piata
	Tablou electric, gata echipat
		1,0000
	
215	
	Intreruptor automat 1F, 16 A
	buc	1,0000
	
216	
	Intreruptor automat 3F, 20A
	buc	2,0000
	
		3.2. Amenajarea teritoriului
	
217	
	Cablu din aluminiu СИП-4 2 x 25 mm2
	m	75,0000
	
218	
	Tub gofratmetalicD 21
	m	75,0000
	
219	
	BZUM-TF-03
	buc	1,0000
	
220	
	Automat BA47-29  10A IP
	buc	2,0000
	
221	
	Automat BA47-29  25A IP
	buc	1,0000
	
222	
	Corpuri de iluminaf exterior cu lampa led
	buc	10,0000