CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General de Poliţie 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Floreşti al IGP
3. Obiectul achiziţiilor: Reparația edificiului sectorului de poliţie or.Varnița, str.Tighina 58

Lucrari de reparatie curenta 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Timplarie
			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	16,67	
2	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	16,67	
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm
	m	11,25	
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=200mm 
	m	4,00	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre
	m2	19,00	
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului 
	m2	19,00	
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	19,00	
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	19,00	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre
	m2	19,00	
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor usilor si ferestrelor
	m2	19,00	
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pe suprafetele tocurilor usilor si ferestrelor
	m2	19,00	
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la tambur)
	m2	2,94	
		2. Pardoseli
			
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,010
	m2	61,00	
		3. Pereti
			
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	275,00	
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	275,00	
		4. Camera de odiyha
			
16	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
17	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc	1,00	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	2,00	
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: de la 200 x 200 mm pina la 30 x 30 cm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
	m2	3,00	
		5. Copertina
			
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,050
	m2	5,60	
		6. Fatada
			
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	130,00	
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--сетка из стекловолокна
	m2	130,00	
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	130,00	
24	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea

	m2	3,00	
		7. Acoperis
			
25	CK26B	Montarea retinatorilor de zapada
	m	230,00