CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curenta in Cabinetul Pediatrie

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie - montaj					
		Capitolul 1.1. Desfaceri					
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,000			
 2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000			
 3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,080			
 4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,060			
   		Capitolul 1.2. Pereti					
5	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	2,100			
 6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,530			
 7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,530			
 8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,530			
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	60,550			
 10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	60,550			
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,550			
 12	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,080			
 13	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	1,080			
 14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,130			
 15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	5,130			
 16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,130			
   		Capitolul 1.3. Tavan
					
17	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	36,000			
 18	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	36,000			
 19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000			
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	36,000			
 21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	36,000			
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000			
   		Capitolul 1.4. Timplarie
					
23	CK57A
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 	m2	3,060			
 24	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000			
 25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,000			
   		Capitolul 1.5. Pardosele
					
26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	36,000			
 27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,000			
 28	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor cuprinse intre 60x60 pina la 120x60 cm, pe adeziv portelanat, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	36,000			
 29	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	23,200			
 30	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000			
   		Capitolul 1.6. Apeduct si canalizare
					
31	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,000			
 32	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000			
 33	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000			
 34	SC04A
	Lavoar (tip Creavit Half pedestal 50x60 LR060.000 / LR260.00) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000			
 35	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000			

						

Executor:                       Vadim Negru, Director adjunct pe gospodarie, tel: 060728087