CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia blocului sanitar, anexa, la Gimnaziul din 
                                   s. Schineni, mun. Soroca

2-1-1 Lucrari de constructie si solutii arhitectural-constructive

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii	
		1.1. Lucrari de terasament	
1	TsA02G
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare  (19.2 (L)*1.4(l)*0.66(Hmed.))
	m3	17,7400
	
2	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare
	m3	3,3000
	
3	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,0330
	
		1.2. Fundatii
	
4	CC01E
	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue
	kg	50,9600
	
5	CC01F1
	Armaturi din otel beton A III  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue
	kg	72,8900
	
6	CA09A1
	Beton ciclopian, clasa B3.5 in fundatii, preparat cu betoniera pe santier
	m3	1,5500
	
7	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5
	m3	12,3000
	
8	CA03C2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15
	m3	3,5000
	
9	CB03G
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe
	m2	25,3400
	
10	IzF05B1
	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti
	m2	30,7200
	
11	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5
	m3	2,0000
	
12	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate la sape (100*100*5mm)
	kg	38,2800
	
		1.3. Grinda si planseu
	
13	CC02K
	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	32,3300
	
14	CC02L2
	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	446,4600
	
15	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	7,0000
	
16	CB03G
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe
	m2	43,5600
	
		1.4. Pereti (exteriori)
	
17	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m
	m3	17,6000
	
18	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent (Df-1)
	kg	39,0000
	
		1.5. Acoperis
	
19	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	0,5200
	
20	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,6320
	
21	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,2000
	
22	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent (D-1)
	kg	44,1600
	
23	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent (D-2)
	kg	1,8000
	
24	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent (D-3)
	kg	7,0800
	
25	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul
	m2	2,5000
	
26	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - bariera de vapori
	m2	36,0000
	
27	IzF14D
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala de 10 cm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat
	m2	36,0000
	
28	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - strat de difuzie
	m2	36,0000
	
29	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	61,0000
	
30	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	61,0000
	
31	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	22,5000
	
32	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	9,2000
	
33	CK26B Mod.
	Opritori de zapada din tabla de aluminiu
	m	14,0000
	
		1.6. Consolidarea golului de usa
	
34	RCsU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	19,0000
	
35	RCsU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa consolidari
	buc	19,0000
	
36	RCsU11B
	Dibluri metalice (bulon M16)
	buc	19,0000
	
37	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton (N14)
	kg	164,8200
	
38	CC02I
	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	49,2400
	
39	CC02J2
	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	148,6200
	
40	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	1,7000
	
41	CB03G
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe
	m2	9,0000
	
		2. Solutii arhitecturale
	
		2.1. Timplarie
	
42	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,2100
	
43	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (0.8*0.6 -6buc.)
	m2	2,8800
	
44	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (0.8m*1.5m)
	m2	1,2000
	
45	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U1*-0.8*2.4m cu sticla la partea superioara)
	m2	11,5200
	
46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2-0.6*2.4m cu sticla la partea superioara)
	m2	1,4400
	
47	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3-1.3m*2.1m- oarba)
	m2	2,7300
	
48	CK27C
	Perete din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Perete despartitor intre vicee, 6.50m2 -pereti+7.65m2 de usi)
	m2	14,1500
	
		2.2. Pereti
	
49	CD52A
	Zidarie din caramida la pereti despartitori format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m
	m3	5,2300
	
50	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida
	m2	87,2000
	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	45,0000
	
52	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,0000
	
53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor
	m2	45,0000
	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	45,0000
	
55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	45,0000
	
56	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, H=1.6m)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 200 x 300 mm
	m2	89,8000
	
57	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	15,1000
	
58	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	30,2000
	
59	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)
	m2	-30,2000
	
60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor
	m2	30,2000
	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	30,2000
	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	30,2000
	
		2.3. Pardoseli
	
63	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	36,0000
	
64	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2	36,0000
	
65	IzF05B1
	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, executate cu carton bitumat si mastic de bitum, la pardoseli
	m2	36,0000
	
66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	36,0000
	
67	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 1cm
	m2	-36,0000
	
68	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,0000
	
		2.4. Tavan
	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului
	m2	36,0000
	
70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,0000
	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului
	m2	36,0000
	
72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000
	
		2.5. Fatade
	
73	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr. 80mm	m2	49,5000
	
74	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm (Soclu)	m2	13,5000
	
75	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49,5000
	
76	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	49,5000
	
77	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	13,5000

2-1-2 Retele de alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Retele de alimentare cu apa si canalizare	
		1.1. Sistemul A1 Interior	
		1.1.1. Conducte si armaturi
	
1	RCsU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in planseu din sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,0000
	
2	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,  PPRC PN10 d20mm	m	16,0000
	
3	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,  PPRC PN10 d25mm	m	4,0000
	
4	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	5,5000
	
5	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm	buc	16,0000
	
6	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	2,0000
	
7	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25mm	buc	1,0000
	
8	AcE50A
	Racordarea la conducta existenta, avind diametrul de 25 mm	piesa	1,0000
	
		1.2. Sistemul T3
	
9	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,  PPRC PN16 d15mm
	m	7,0000
	
10	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm
	buc	6,0000
	
11	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	6,0000
	
		1.3. Sistemul C1 Interior
	
12	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d100 mm PPR
	m	18,0000
	
13	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR
	m	12,0000
	
14	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	7,0000
	
15	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
	
16	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	6,0000
	
17	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm PPR (Фасонные части)	m	2,0000
	
18	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d100 mm PPR (Фасонные части)	m	4,0000
	
19	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000
	
20	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,0000
	
		2. Lucrari de montare
	
21	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 30 l, montat pe console fixate in perete	buc	2,0000
	
22	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,0000
	
23	SE59A
	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,0000
	
		3. Utilaj
	
24	Pret de piata
	Boiler electric 30L
	buc	2,0000
	
25	Pret de piata
	Distribuitor automat de sapun lichid
	buc	6,0000
	
26	Pret de piata
	Uscator de miini
	buc	4,0000

2-1-3 Retele tehnico sanitare interioare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari generale de constructii	
		1.1. Lucrari electrice
	
1	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	23,0000
	
2	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED, complet echipate  (25*25)	buc	13,0000
	
3	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu o clapa
	buc	4,0000
	
4	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu doua clape
	buc	2,0000
	
5	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	60,0000
	
6	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
	
		1.2. Incalzire
	
7	IC26B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura, social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	30,0000
	
8	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind dimensiunile de 700*500mm	buc	6,0000

6-1-1 Retele exterioare de alimentare cu canalizare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Sistemul C1 Exterior	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime > 1,5 m teren tare (Groapa de canalizare)	m3	9,7000
	
2	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Transee pina la groapa de canalizare)	m3	10,2400
	
3	RpAcE10A
	Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu. (Spargerea pereului pentru teava de canalizare)	m3	0,3000
	
4	RCsU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000
	
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,7000
	
6	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,8200
	
7	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0700
	
8	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea pamintului provenit din groapa de canalizare)	m3	9,7000
	
		1.2. Conducte si armaturi
	
9	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC (SN2/SDR41) avind diametrul de 110	m	5,0000
	
10	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC (SN2/SDR41) avind diametrul de 160	m	28,0000
	
		1.3. Camine D2m
	
11	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,0300
	
12	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare  КЦД-20	buc	1,0000
	
13	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare  КЦП1-20-1	buc	1,0000
	
14	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare КЦ-20-9	buc	3,0000
	
15	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare КЦО-1	buc	1,0000
	
16	Pret de piata
	Capacul cu rama. (L d200)
	buc	1,0000
	
17	IzF30A
	Strat de hidroizolare cu bitum executat pe suprafete de beton in 2 straturi
	m2	16,9600
	
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	26,8000
	
19	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	0,9400
	
20	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu)	m2	9,4200
	
21	AcA06A
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 100mm (Teava pentru refulare)	m	1,0000
	
		1.4. Camine D1m
	
22	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5100
	
23	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10	buc	1,0000
	
24	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-3	buc	2,0000
	
25	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1	buc	1,0000
	
26	Pret de piata
	Capacul cu rama. (L d100)
	buc	1,0000

7-1-1 Amenajarea teritoriului

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea teritoriului
	
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,8400
	
2	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton B15	m3	1,9200
	
3	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*6 cm, pe fundatie de beton	m	19,2000
	
4	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	19,2000