CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul președintelui raionului Strășeni   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni    
3. Obiectul achiziţiilor: Schimbarea partiala a usilor si ferestrelor, reparatia fasadei si a soclului  la Gimnaziul Panasesti din s. Pănășești, r-nul  Straseni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Schimbarea  usilor si a ferestrelor
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	43,620	
2	CK23C
	Ferestre cu rame din profil PVC( clasa A) nereciclat cu 5 camere consolidate cu profil de metal cu grosime de 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic fara punti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior >2.8mm. si grosimea fetelor structurate ( prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale rame) >2.5 mm.Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniere necesara.(h2.33x1.51-8buc.; h1.91x1.47-1buc.; h1.94x1.5-1buc,)
	m2	33,790	
3	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 
	m	16,000	
4	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	16,000	
5	CK25A
	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice cu cinci camere (casa A) , cu grosime de 11mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare  usilor montate in zidarie de orce natura ((supralumina h0.85x0.97- 1 buc.;usa h2.4x0.97-1buc.);  (supralumina h0.7x1.55-1buc.,usa h2.1x1.55-1buc.);(supraluminah0.65x0.96-1buc.; usah2.27x0.96-1buc).
	m2	10,260	
6	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala de 3 cm grosime
	m2	106,100	
7	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	106,100	
8	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	106,100	
		2. Reparatia Fasadei
	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	537,650	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund pe baza de cuart BETONGRUND
	m2	537,650	
11	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara a peretilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala (grosimea de 10cm)
	m2	537,650	
12	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	537,650	
13	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	537,650	
14	RpCH31C
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	537,650	
15	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass (materialul beneficiarului )
	m	56,000	
		3. Reparatie la soclu
	
16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli  exterioare driscuite la pereti
	m2	183,000	
17	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	135,000	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund pe baza de cuart BETONGRUND
	m2	183,000	
19	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a soclului (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS(grosimea 10cm ), cornier din aluminiu cu plasa 120 m
	m2	183,000	
20	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2	183,000