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Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Formular Nr.7
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	




DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Reteaua exterioara de alimentare cu apa

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Montarea tevelor si armaturii

	
	
	
	

	1
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16

	buc
	2,0000

	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,1000
	
	

	
	2 874117300000
	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16
	buc
	2,0800
	
	

	2
	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 20 buc

	m
	4,0000

	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,6640
	
	

	
	2521216701001
	Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=180 mm
	m
	4,1209
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0146
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1200
	
	

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0500
	
	

	3
	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации)

	buc
	7,0000

	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,2100
	
	

	
	2710403600502
	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm
	kg
	1,8746
	
	

	
	2874115826423
	Surub hexagonal M-6x30 mm
	buc
	28,8400
	
	

	
	2874115840924
	Piulite hexaf.uzual   S 922 OL 37 B M 6
	buc
	28,8400
	
	

	
	2430116100797
	Grund miniu de plumb V-351
	kg
	0,1081
	
	

	
	2430116103220
	Vopsea alba V-101-1
	kg
	0,1442
	
	

	4
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)

	m3
	0,6700

	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,3785
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2680
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	125,8092
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5304
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,4896
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1836
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0382
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0121
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,4020
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1675
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Montarea tevelor si armaturii
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Tuburi Sistemul A0

	
	
	
	

	5
	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)

	m
	2 700,6000

	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	108,0240
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	270,0600
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	81,0180
	
	

	6
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром  до 100 мм)

	m
	2 700,6000

	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	11,0725
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	5,4012
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Tuburi Sistemul A0
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari socia;e si medicale (VR) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (VR) * 4 % 
	4 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)






