Constructia bazinului IP Tabara de odihna Viisoara - Anenii Noi	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini
 Bazin de apa - Lucrari de constructie

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de terasament
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	2,5200
			
 2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	12,7000
			
 3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,8700
			
 4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,8700

		Total	 Lei				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de constructie
					
5		Placa de fundatie
		0,0000
			
 6	TsC53A	Compactarea pamintului 
	100m2	1,0200
			
 7	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В3,5  t=0.1
	m3	10,2000
			
 8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	14,2800
			
 9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   D 8 A I
	kg	95,0000
			
 10	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  D 10 mm  A III
	kg	1 484,0000
			
 11	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15
	m3	29,0000
			
 12	IzF30B	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B
	m2	2,0000
			
 13	IzF30B	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Primus MHF82",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Primus MHF82
	m2	84,0000
			
 14		Pereti din beton armat
		0,0000
			
 15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	111,6000
			
 16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   D 6 A I
	kg	12,0000
			
 17	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  D 10 mm  A III
	kg	778,2000
			
 18	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15
	m3	15,0000
			
 19	IzF30B	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Primus MHF82",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Primus MHF82
	m2	45,6000
			
 20	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	63,7500
			
 21		Capac metalic 2 buc
		0,0000
			
 22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac metalic Cm1 2-buc. 
	kg	70,7200
			
 23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  Покраска 2 слоя
	t	0,0710
			
 24		Inel de reazem КЦО-1
	buc	2,0000
			
 25		Placa de acoperire CRPAC12-12/1.5
	buc	2,0000
			
 26	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu. Membrana  ELBTAL ADRIABLAU 1.5 mm
	m2	129,6000

		Total	 Lei				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		Fondul social	24 %				
		Transportarea	10 %				
		Depozitarea	2 %				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 	Iaconi C	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)