Caiet de sarcini 

1.	Autoritatea contractantă: Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, str.M.Kogalniceanu 82,  mun. Chisinau
2.	Organizatorul procedurii de achiziţie: Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, str.M.Kogalniceanu 82,  mun. Chisinau
3.	Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie curentă a depozitului principal al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din str. M. Kogălniceanu, 82.
4.	Cod CPV:   45200000-9
Lista cu cantităţile de lucrări:

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontare			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți
	m2	335,00	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți (фасад – 50%)
	m2	157,10	
3	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (50%)
	m2	80,80	
4	RpCP45A
	Demontarea ușilor și ferestrelor metalice
	Kg	640,00	
5	RpCS19E
	Demontări: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	17,50	
6	RCsU09B
	Transporturi cu mijloace manual cu tomberonul la maximum 200 m distanță cu încărcătură pînă la 200 kg
	T	42,50	
7	TsH92B
	Încărcarea în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre Погузка мусора вручную
	T	42,50	
8	TsI50B5
	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 15 km
	T	42,50	
9	TsC51C
	Lucrări la descărcarea pămîntului în deposit, teren categoria III
	100m3	0,25	
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș-învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, etc, inclusive tunsul tablei recuperabile (50%) S=286.8m2	m2	143,40	
11	RpCH32B	Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș – sarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusive sortarea materialelor rezultate (20%)	m2	57,36	
12	RpCH32C	Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș – astereala invelitorilor  cu sau fără recuperarea materialelor (30%)	m2	86,05	
	
	Capitolul 2. Lucrări de construcție
			
13	RpCK01A
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C 5/4  (B-75) grosime de 5 cm – cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgîriată pentru asigurarea aderării
	m2	80,80	
14 	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stîlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	335,00	
15	CN01A
	Zugrăveli simple pe bază de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafață suport cu două straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	335,00	
16	CK12A
	Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea de pînă la 35 m inclusive, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusive
	m2	16,24	
17	RpCJ06A
	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaleții drepți, pînă la 15 cm lățime (откосы дверные)
	m	25,70	
18	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (фасад 50%)
	m2	157,10	
19	CN01A
	Zugrăveli simple pe bază de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafață suport cu două straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	314,22	
20
	CK50A
	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor plane  Гипсокартон
	m2	161,60	
21	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manual a mortarului  Затирка сухой смесью
	m2	161,60	
22	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților
	m2	161,60	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, applicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	161,60	
24	CA02A
	Beton simplu turnat în egalizări,pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (отмостка)
	m3	2,63	
25	RpCH01A
	Sarpanta simplă din lemn de rășinoase, rezemată direct pe ziduri, (fără scaune), compusă din căpriori și pane, pentru învelitori de carton sau de tablă, cu una sau două pante, din lemn ecarisat	m2	57,36	
26	CN50A
	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe
	m3	0,86	
27	RpCH07A
	Reparații la astereala învelitorii din scânduri de rășinoase, de 24mm grosime, executate prin înlocuirea asterelei stricate cu scânduri și plăci PAL sau PFL brute la construcții obișnuite
	m2	86,05	
28	CN50C
	Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme
	100m2	0,86	
29	CE09B
	Învelitori din plăci ondulate cu nodule medii sau mari tip eternity (cu fibre celulozice sau cu fibre din asbest), la acoperișuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafețe mai mari de 40 m.p., inclusive executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilație etc. din tablă de 0,5 mm grosime și etanșarea rosturilor
	m2	143,40	

 	              	
                                       	
Conducătorul grupului de lucru                                                  Petru VICOL