Restaurarea podetului din satul Graseni, com.Todiresti r-l Ungheni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (K)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Constructii artificiale - Малые искусственные сооружения
			
		Capitolul 1.1. Constructia podetului cadru 2.0x2.5m PC0+35.80 - Устройство прямоуголльной ж/б трубы отверстием 2.0х2.5 с повышенным входным звеном на ПК0+35.8
			
1	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка и спрямление русла во влажном грунте)
	100 m3	1,450	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована в отвал)
	100 m3	0,600	
 3	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II ((Рытье котлована в отвал мокрый грунт)
	100 m3	0,750	
 4	TsC26A11
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (Перемещение бульдозером в отвал)
	100 m3	1,350	
 5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)
	m3	14,000	
 6	TsC54A
	Fundatie din balast (amestec din pietris-nisip)
	m3	86,000	
 7	Dl119
	Fundatii din beton monolit B20 (Устройство монолитного фундамента бетон В20 F200 W6)
	m3	19,800	
 8	Dl119
	Beton monolit B20 la intrare, la iesire si pentru hidroizolare (Лоток из монолитного бетона на входе и выходе В20 В20 F200 W6)
	m3	5,200	
 9	DI132
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб отв. 2,0х2,5 м ЗП 31 - 1 шт)
Alte materiale=1,030
	m3	2,320	
 10	DI132
	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  (Укладка железобетонных звеньев труб отв. 2,0х2,5 м ЗП 36 - 1 шт)
Alte materiale=1,030
	m3	2,190	
 11	DI132
	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  (Укладка железобетонных звеньев труб отв. 2,0х2,5 м ЗП 26.100 - 2 шт)
Alte materiale=1,030
	m3	3,800	
 12	DI132
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб отв. 2,0х2,5 м ЗП 13.100 - 10 шт)
Alte materiale=1,030
	m3	17,700	
 13	Dl132
	Aripi prefabricate B 30 (Укладка откосных стенок труб отв. 2,0х2,5 м СТ-1 - 2 шт)
	m3	3,040	
 14	Dl132
	Aripi prefabricate B 30 (Укладка откосных стенок труб отв. 2,0х2,5 м СТ-2 - 2 шт)
	m3	5,180	
 15	Dl132
	Aripi prefabricate B 30 (Укладка откосных стенок труб отв. 2,0х2,5 м СТ-3 - 4 шт)
	m3	4,520	
 16	DI132
	Bloc оnglobat B20 Ф 11
Alte materiale=1,030
	m3	0,100	
 17	DI132
	Bloc оnglobat B20 Ф 12
Alte materiale=1,030
	m3	0,190	
 18	005
	Mortar de ciment B15 (M200)
	m3	1,000	
 19	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя)
	m2	185,900	
 20	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя)
	m2	25,100	
 21	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)
	t	0,336	
 22	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Обратная засыпка бульдозером)
	100 m3	0,830	
 23	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)
	100 m3	0,830	
 24	Dl130
	Beton monolit pentru consolidare B20 la intrare cu beton monolit h-0,08m pe un strat de piatra sparta h=10cm (Укрепление входного русла монолитным бетоном Н=8см на щебне Н=10см)
	100m2	0,319	
 25	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  (k=7)
Коэффициент к трудозатратам=7,000
Коэффициент к материалам=7,000
Коэффициент к машинам=7,000
	100m2	-0,319	
 26	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматурных сеток)
	t	0,0702	
 27	Dl130
	Beton monolit pentru consolidare B20 a taluzurilor cu beton monolit h-0,08m pe un strat de piatra sparta h=10cm (Укрепление откосов монолитным бетоном Н=8см на щебне Н=10см)
	100m2	0,361	
 28	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  (k=7)
Коэффициент к трудозатратам=7,000
Коэффициент к материалам=7,000
Коэффициент к машинам=7,000
	100m2	-0,361	
 29	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматурных сеток)
	t	0,0794	
 30	Dl130
	Beton monolit pentru consolidare B20 la iesire cu beton monolit h-0,08m pe un strat de piatra sparta h=10cm (Укрепление выходного русла монолитным бетоном Н=8см на щебне Н=10см)
	100m2	0,742	
 31	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  (k=3)
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к материалам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000
	100m2	-0,742	
 32	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматурных сеток)
	t	0,1632	
 33	Dl119
	Pinten din beton monolit B20 (Устройство монолитного упора из бетона В20)
	m3	1,100	
 34	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta - anrocament (Pисберма из бутового камня)
	m3	13,900	
 35	IzF04J1
	Geotextil TS 50
	m2	305,600	

	                                                            
	
Proiectant                                                      	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.