Lucrari de reparatie in sectia traumotologie la CMF 11 AMT Riscani	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2018
Deviz-oferta № 01-01-2018
Lucrari de reparatie
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Cab 101,102,103,105,106,107,108,109					
		Capitolul 1.1.1. Tavane					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	152,04			
 2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  cu Betongrund inclusiv rigle	m2	152,04			
 3	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	50,00			
 4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,04			
 5	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	152,04			
 6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	152,04			
 7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	152,04			
 8	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	152,04			
   		Capitolul 1.1.2. Pereti					
9	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,78			
 10	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	126,00			
 11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	380,00			
 12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,00			
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  cu Betongrund 	m2	402,90			
 14	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	366,10			
 15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	366,10			
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	366,10			
 17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	366,10			
 18	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-366,10			
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	366,10			
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	366,10			
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	366,10			
 22	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,00			
 23	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	36,80			
 24	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice interioare exterioare	m	35,00			
 25	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	35,00			
 26	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice -coloane in hol inclusiv carcas	m2	32,05			
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	30,88			
 28	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	162,60			
 29	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	200,00			
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	30,88			
 31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri	m2	30,88			
 32	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-30,88			
 33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	30,88			
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,88			
 35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	30,88			
 36	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate  montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 15x15	buc	15,00			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
37	RpCK42E
	Desfacerea  plinte, 	m	102,20			
 38	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,73			
 39	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,76			
 40	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	126,76			
 41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	126,76			
 42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	126,76			
 43	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	85,88			
 44	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  clasa 33 gr 12mm	m2	85,88			
 45	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	40,88			
 46	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	12,14			
 47	RpCK46C
	Reparatia pardoselilor (refaceri totale) din scinduri de parchet cu straturi multiple asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin lipirea scindurilor pe toata suprafata de temelie  	m2	5,00			
 48	CG07A
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	26,00			
 49	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi inclusiv plinte	m2	27,80			
 50	CG04A
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle din stejar, 	m2	12,73			
 51	CN19A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici  aplicate pe timplarie de lemn  cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice 	m2	13,50			
   		Capitolul 1.1.4. Usi si glazvanduri					
52	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,00			
 53	RpCO56A
	Demontari: timplarie din  masa plastice cab 103,105	m2	18,00			
 54	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (cu ferestruica)	m2	1,89			
 55	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,00			
 56	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cab 103,	m2	1,89			
 57	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	3,78			
 58	CK40A
	Captuseala usii cu  lambriu  din lemn pe penoplast dintr-o parte	m2	3,78			
 59	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,00			
 60	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cab 103	m2	6,00			
 61	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (usi cab 103)	m2	9,60			
   		Capitolul 1.1.5. Lucrari santehnice					
62	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta,si chiuvete inclusiv accesoriile	buc	11,00			
 63	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00			
 64	RpSA01B
	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50mm	m	22,00			
 65	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	2,00			
 66	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,00			
 67	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50-	buc	20,00			
 68	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	22,00			
 69	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00			
 70	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	4,00			
 71	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	22,00			
 72	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3.4"	buc	20,00			
 73	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	44,00			
 74	RpSD37A
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"	buc	22,00			
 75	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	22,00			
 76	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	11,00			
 77	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00			
 78	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00			
 79	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	33,00			
 80	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	90,00			
 81	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	45,00			
 82	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  K22 1200x500	buc	15,00			
 83	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,00			
 84	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	30,00			
 85	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	90,00			
 86	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,00			
 87	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari  din  polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	90,00			
 88	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	15,00			
 89	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  Racord 20x1/2"	buc	30,00			
 90	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	15,00			
 91	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	15,00			
 92	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15,00			
 93	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	15,00			
     		Capitolul 1.2. Coridor					
		Capitolul 1.2.1. Tavane					
94	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,30			
 95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  cu Betongrund inclusiv rigle	m2	81,30			
 96	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	22,00			
 97	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,30			
 98	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	81,30			
 99	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	81,30			
 100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	81,30			
 101	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	81,30			
   		Capitolul 1.2.2. Pereti					
102	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	171,29			
 103	RpCO56C
	Demontari: captuseli din masa plastice (corob)	m2	4,80			
 104	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, (paneli)	m2	40,00			
 105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  cu Betongrund 	m2	171,29			
 106	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,09			
 107	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,09			
 108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	114,09			
 109	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,09			
 110	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-114,09			
 111	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	114,09			
 112	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,09			
 113	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	114,09			
 114	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,00			
 115	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,5m	m2	57,20			
 116	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	3,00			
 117	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice interioare exterioare	m	21,00			
 118	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice -coloane in hol inclusiv carcas (corob)	m2	4,80			
 119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,00			
 120	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,10			
 121	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	45,30			
 122	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,00			
 123	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri	m2	3,00			
 124	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-3,00			
 125	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	3,00			
 126	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,00			
 127	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	3,00			
   		Capitolul 1.2.3. Pardosele					
128	RpCK42E
	Desfacerea  plinte, 	m	46,00			
 129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	78,30			
 130	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	78,30			
 131	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600x600 calitatea superioara 	m2	78,30			
 132	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	13,82			
   		Capitolul 1.2.4. Usi si glazvanduri					
133	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	4,50			
 134	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	15,78			
 135	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu, electric,telefon)	m2	2,50			
     		Capitolul 1.3. Etaj 1 WC					
		Capitolul 1.3.1. Tavane					
136	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,56			
 137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  cu Betongrund 	m2	12,56			
 138	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,56			
 139	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	12,56			
 140	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	12,56			
 141	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	12,56			
 142	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	12,56			
   		Capitolul 1.3.2. Pereti					
143	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,39			
 144	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	37,90			
 145	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00			
 146	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,32			
 147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  cu Betongrund 	m2	39,50			
 148	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,50			
 149	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,50			
 150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	39,50			
 151	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	37,90			
 152	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice interioare exterioare	m	15,00			
 153	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	15,00			
 154	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,60			
 155	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-1,60			
 156	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	1,60			
 157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,60			
 158	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	1,60			
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,50			
 160	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	15,00			
 161	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	15,00			
 162	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate  montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 15x15	buc	2,00			
   		Capitolul 1.3.3. Pardosele					
163	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 	m2	12,56			
 164	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,56			
 165	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	12,56			
 166	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	12,56			
 167	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	12,56			
 168	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	12,56			
   		Capitolul 1.3.4. Usi 					
169	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,50			
 170	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90			
 171	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00			
   		Capitolul 1.3.5. Lucrari santehnice					
172	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta,si chiuvete inclusiv accesoriile	buc	2,00			
 173	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	2,00			
 174	RpSA01B
	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50mm	m	6,00			
 175	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	3,00			
 176	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00			
 177	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50-	buc	2,00			
 178	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	4,00			
 179	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00			
 180	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	4,00			
 181	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00			
 182	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3.4"	buc	5,00			
 183	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	15,00			
 184	RpSD37A
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"	buc	2,00			
 185	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00			
 186	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00			
 187	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00			
 188	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00			
 189	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00			
 190	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	2,54			
 191	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00			
 192	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	6,00			
 193	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  K22 1200x500	buc	1,00			
 194	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00			
 195	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00			
 196	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00			
 197	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00			
 198	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari  din  polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00			
 199	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,00			
 200	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  Racord 20x1/2"	buc	2,00			
 201	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00			
 202	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00			
 203	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00			
 204	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,00			
 205	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	9,00			
     		Capitolul 1.4. Lucrari diverse					
206	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	17,00			
 207	TrB05B1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	45,00			
 208	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	20,00			
 		Capitolul 2. Lucrari electrice					
209	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	23,00			
 210	RpEE24A
	Demontarea intrerupatoare, comutatoare, prizelor ets	buc	36,00			
 211	RpEG05A
	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, 18 module gata echipata cu toate accesori (sina, foebox,ets)	buc	2,00			
 212	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	28,00			
 213	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-	m	300,00			
 214	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-	m	200,00			
 215	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,33			
 216	
	Corp de iluminat  LED 600x600 45wt cu sticla omogena	buc	33,00			
 217	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,02			
 218	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  cu 2 clape	buc	13,00			
 219	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  cu 1 clape	buc	5,00			
 220	RpEE03A
	Montarea prizelor  dubla, 	buc	30,00			
 221	
	Doze pentru intrerupatoare	buc	17,00			
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(IMSP AMT RISCANI)