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Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație rețelelor de apeduct, IMSP Spitalul Clinic Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2026 .
                               (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație rețelelor de apeduct, IMSP Spitalul Clinic Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2026
2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de reparație rețelelor de apeduct, IMSP Spitalul Clinic Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2026
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii; 

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la șantier;

- conectarea la apă si electricitate; 

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respectarea cerințelor in securitatea muncii pe șantier. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M. 

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație. 
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

 
Conducătorul grupului de lucru:   Vladimir PASCARU           L.Ș.
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: achiziționarea lucrărilor de reparație rețelelor de apeduct, IMSP Spitalul Clinic Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2026 .
                            (denumirea lucrări)
Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101. 






                           (denumirea, adresa)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpSA03C


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"
	m
	195,00

	2
	SA37I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc
	50,00

	3
	SA17H


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm
	m
	180,00

	4
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Vana din fonta cu flanse PN16 DN100) 
	buc
	2,00

	5
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila PN16 DN100
	buc
	6,00

	6
	AcA05H


	Montarea tevilor din otel, (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de D108x4"
	m
	15,00

	7
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Capat flansa PE100 PN16 D110/100mm
	buc
	3,00

	8
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel sudura D108x4.0
	buc
	3,00

	9
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica otel sudura D108x4.0-150x4.0
	buc
	2,00

	10
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica otel sudura D108x4.0-50
	buc
	3,00


Conducătorul grupului de lucru:   Vladimir PASCARU            L.Ș.
