Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
                                                          LUCRĂRI

Obiectul     Lucrari de reparatie si amenajare a cladirii   IPȘP Lalova                                               
Autoritatea contractantă_____ IPȘP Lalova  rl. Rezina
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Proiectul este realizat pentru Lucrari de reparatie si amenajare a cladirii   IPȘP Lalova                                               
2. Informaţii şi proiectare
Proiectul a fost întocmic în conformitate cu toate standardele și normele de rigoare, fiind elaborate devizele de cheltuieli și verificate de către verificator atestat și obținute rapoartele de verificare.
Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede actele permisive de activitate în domeniul electricității, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiectul de execuție lucrările trebuie să fie executate calitativ conform normativelor în vigoare și trebuie să fie prezent dirigintele de șantier atestat. 
Este necesar ca operatorul economic să prezinte documente de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor. 
Autoritatea contractantă este obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor. 
Termenii si condiliile de executare а luсrarilоr este 2 luni calendaristice din data inregistrarii contractului la Trezoreria Regionala.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Materialele utilizate urmеаzй sй corespundй cerinleior asigurйrii conformitёlii calitёlii conform legislaliei in vigoare din Republica Moldova сu prezentarea certificatelor de conformitate а calitatii materialelor folosite la executarea luсrarilоr.
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Toate materialele se vor însoți de certificate de proveniență de la furnizor. La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice și cartea tehnică completată. 
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor, aceastea vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii. 
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Antreprenorul trebuie să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor. 
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Oferta va fi elaborată în conformitate cu actele normative în vigoare, CPL 01.01.2012 în RM, cu prezentarea devizelor de cheltuieli, forma 3, 5, 7;
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
1.	DUAE
2 . Сеrеrе de раrtiсiраrе (апеха пr. 7).
2.	Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
4. Garantia pentru oferta- 1 % din valoarea ofertei fara TVA (апеха пr. 9), 
5. Рrоpunеrеа finаnсiаra:
5.1 Informalii/documente privind capacitatea есопоmiсa si/sau finаnсiаra 
5.2 Declaralie privind situalia finaсiаra pentru perioada de gestiune anterioare -
Disponibilitatea de bаni lichizi - minim de 20% din valoarea ofertei рrezentаtе
5.3 Ultimul raport financiar;
6. Рrорuпеrеа tehnica:
6,1 Documentalia de deviz - Fоrmulаrе Devizelor: 3, 5 si 7, conform Fоrmulаrului de deviz nr. 1, din аnexa nr. 23,1ista cu cantitatile de lucrari 
6.2 Grafic  de executare а luсrarilоr - (апеха nr 10);
6,3 Declaralie privind lista principalelor luсrari executate in ultimul an de activitate -
(аnеха nr. 13);
6,4 Declaratie privind personalul de specialitate propus реntru implementarea contractuiui -(аnexa nr.15);
6,5 Аviz pentru participare la licitatiile publice de luсrari din domeniul constructiilor si instalaliilor (аnеха nr. 22)
6,6 Declaratlie cu privire lа specialistii atestati in constructii, саrе activeaza in cadrul intreprinderii - certificatul de atestare tehnico-profesionala а dirigintelui de santier in domeniului: Constructii civile, lucrari de аmеnаjаrе а teritoriului; Instalatii si retele electrice; 
6,7 Informatii privind detinerea de laborator propriu autorizat si acreditat in modul stabilit, sau а contractului cu un laborator acreditat, pentru efecfuarea inсеrсarilor si testelor materialelor de constructie utilizate;
6,8 certificate de conformitate si calitate la principalele materiale utilizate
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
1 Lista subcontractantilor si partea/partile din contract саrе sunt indeplinite de acestia (апеха nr.16) dupa caz
2 Informatii privind asocierea (аnеха nr. 7) - dupa caz;
3 Angajament tert sustinator financiar (аnеха nr. l8)- duрa caz;
4 Angajament privind sustinerea tеhnica  si profesionala а ofertantuli/grupului de operatori economici (аnеха nr. 19) - duрa caz;
5 Declaratie tert sustinator tehnic (аnеха nr. 20) – dupa caz;
6 Dесlаratiе tert sustinitor profesional (аnеха nr. 21- dupa caz;
7 Certificat/decizie de inregistrare а intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor  Juridice;
8 Certificat privind lipsa sau existenla datoriilor 1а Bugetul Public National, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
9 Certificat de atribuirea а contului Bаnсаr, eliberat de bаnсa dеtinatоаrе de cont;
         10 Declaratie privind Perioada de garantie asupra lucrarilor de constructie.20.Pentru ofertantul desemnat cistigator :
Garantie de buna executie a contractului- 5% din valuarea contractului, prin transfer la contul autoritatii contractante

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de reparatie si amenajare a cladirii   IPȘP Lalova                                              
Autoritatea contractantă_________ IPȘP Lalova                                             __________________
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia incaperelor la Scoala Primara s.Lalova
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari,desfaceri
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC ( ferestre)
	m2	2,800	
2	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	14,000	
3	RpED18B
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina
	m	95,700	
4	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	6,000	
5	RCsK40A
	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	20,000	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	70,000	
7	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	25,000	
8	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	25,000	
9	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	25,000	
		2. Icaperi
	
		2.1. Tavan
	
10	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	88,000	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	88,000	
12	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,000	
13	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	88,000	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2	88,000	
15	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	88,000	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	88,000	
17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	88,000	
18	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m	55,000	
		2.2. Pereti
	
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	222,000	
20	СF62A
	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"
	m2	222,000	
21	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 
	m2	222,000	
		2.3. Pardoseli
	
22	CG01C
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB 1 cm, pe suport existent
	m2	88,000	
23	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  si curatarea
	m2	88,000	
		2.4. Incalzire
	
24	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	6,000	
25	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	12,000	
26	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	6,000	
27	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	6,000	
28	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	25,000	
29	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	6,000	
		2.5. Lucrari de electricitate
	
30	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate
	buc	8,000	
31	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp
	m	25,000	
32	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	2,000	
33	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	2,000	
		3. Intrare,coridor
	
		3.1. Tavan
	
34	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	106,000	
		3.2. Perete dispartitor
	
35	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala 30kg/m2, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	16,000	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	32,000	
37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,500	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,500	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,500	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	32,500	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,500	
		3.3. Pereti
	
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	222,000	
43	СF62A
	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"
	m2	222,000	
44	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 
	m2	222,000	
		3.4. Pardoseli
	
45	CG01C
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB 1 cm, pe suport existent
	m2	100,000	
46	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice -  linoleum medical omogen antibacterian cu grosimia de 2mm,clasa de trafic 34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,  lipit cu prenadez (pentru institutii de invatamint)
	m2	142,000	
		3.5. Coluri
	
47	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC 1400*2100,RAL 7016)
	m2	3,000	
48	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC 850*2000,RAL 7016)
	m2	5,400	
		4. Bloc sanitar
	
		4.1. Tavan
	
49	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umeditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	20,000	
50	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	20,000	
51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	20,000	
52	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,000	
53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	20,000	
54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,000	
55	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri 
	m	25,000	
		4.2. Pereti
	
56	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti pardosele. 
	m2	70,000	
57	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	53,000	
58	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	35,000	
59	CK18B
	Montarea coltarilor la descisuri din mase plastice 20*20mm
	m	26,000	
		4.3. Pardoseli
	
60	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.200mm)
	m3	4,000	
61	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Gr.100mm
	m3	2,000	
62	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	20,000	
63	CG17B
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	20,000	
64	RCsO16A
	Confectionarea cabinelor din PVC pentru WC
	m	12,000	
		4.4. Lucrari sanitare
	
65	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	10,500	
66	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	11,000	
67	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, 
	buc	16,000	
68	SD11B
	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm
	buc	8,000	
69	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	25,500	
70	RpSA43A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"
	buc	28,000	
71	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
72	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet,pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,000	
73	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	3,000	
74	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
75	SC13A
	Oglinda 1,2x1,0m
	buc	2,000	
76	SE59A
	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
77	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
78	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	
79	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l
	buc	1,000	
80	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	1,000	
		4.5. Lucrari de electricitate
	
81	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp
	m	21,500	
82	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat pentru WC
	buc	4,000	
83	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: LB20
	buc	8,000	
84	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	2,000	
		4.6. Incalzire
	
85	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc T22 22512
	buc	1,000	
86	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x2,8mm PPR STABI PN20
	m	7,000	
87	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" /dn 20mm,/
	buc	4,000	
88	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	1,000	
		4.7. Ventilare
	
89	RpCG18B
	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm
	buc	2,000	
90	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tava pvc dn.110mm
	m2	1,000	
91	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
	buc	1,000	
		5. Lucrari exterioare
	
92	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,040	
93	TsA16L2
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime > 1 m, adincime 2,01-4 m , teren mijlociu cu obstacol
	m3	0,500	
94	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm
	m	13,000	
95	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm.
	buc	3,000	
		6. Camine
	
96	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3	0,590	
97	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterane KЦD - 15
	buc	1,000	
98	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. 
	buc	3,000	
99	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. 
	buc	1,000	
100	AcE11A1
	Capac cu rama din plastic
	buc	1,000	
		7. Copertina la usa de acces
	
101	CL26A
	Rame metalice gata confectionate - carcasa metalica a copertinei
	kg	47,600	
102	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata ( tigla cutata H20 gr. =0,42) pentru invelitorile acoperisurilor 
	m2	4,000	
103	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	4,000	
104	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	4,000	
105	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	3,500	

	
	
L.S.
Autoritatea contractantă  IPȘP Lalova                                         Data  24_"iunie” 2026
			  
Presedintele grupului de   lucru Balaban Ala                                    ____________________________  
                                                                                                (semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)