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                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1
	
	
	
	
	
	

	Transpalet electric (cu conducător pietonal)
	 
	
	
	1. Transpalet electric 
2. (cu conducător pietonal)
Capacitate de ridicare: 2 tone;
3. - Tehnologie acumulator (baterie): Lithium-Ion (Li-Ion) 48V / 20Ah  în  corpul Transpaletul electric;
4. - Puterea motorului electric: 1 kW
5. - Autonomie: 4 ore;
6. - Dimensiuni furci: Lungime de minimum 1150 mm (standard pentru manipularea europaleților);
- Sistem de ridicare acționat electric, controlat prin intermediul butoanelor de comandă, fără necesitatea acționării manuale a pompei hidraulice; 
7. - Sistem de încărcare (Redresor): Încărcător dedicat pentru tehnologia  Lithium-Ion (Li-Ion), cu un timp de încărcare completă de până la 3 ore (alimentare standard la rețeaua monofazată 230V / 50Hz);
· Manual de utilizare: în limba română;
· [bookmark: _GoBack]Garanție minimă: 24 luni.
	
	

	
Transpalet electric (cu conducător pietonal)
	 
	
	
	8. Transpalet electric 
9. (cu conducător pietonal)
Capacitate de ridicare: 1.5 tone;

- Tehnologie acumulator (baterie): Lithium-Ion (Li-Ion) 48V / 15Ah  în  corpul Transpaletul electric;
- Puterea motorului electric: 0,8 kW;
- Autonomie: 4 ore;
- Dimensiuni furci: Lungime de minimum 1150 mm (standard pentru manipularea europaleților);
- Sistem de ridicare acționat electric, controlat prin intermediul butoanilor de comandă, fără necesitatea acționării manuale a pompei hidraulice; 
- Sistem de încărcare (Redresor): Încărcător dedicat pentru tehnologia  Lithium-Ion (Li-Ion), cu un timp de încărcare completă de până la 3 ore (alimentare standard la rețeaua monofazată 230V / 50Hz);
· Manual de utilizare: în limba română;
Garanție minimă: 24 luni.
	
	

	Total lot 1
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

