CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;
3. Obiectul achiziţiilor: Caminul nr.2. Parter. Lucrari de reabilitare.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari interioare
	
		1.1. Lucrari de demontare
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	10,00	
2	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	150,00	
3	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	12,72	
4	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	30,00	
5	RCsB30I
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm
	buc	4,00	
6	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	15,00	
7	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	15,00	
8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn usi si ferestre
	m2	44,00	
9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC (usi)
	m2	2,55	
10	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. Nota: Macar de fereastra se exclude.
	m2	110,00	
11	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	12,00	
12	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	10,50	
13	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	40,00	
14	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m3	1,20	
15	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	10,00	
16	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	20,00	
17	TrB01A1-9
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
	t	5,00	
18	TsI51B10
	Transportarea materialelor de constructie
	t	5,00	
		1.2. Lucrari de reparatie
	
19	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara grosimea 120mm. Nota: Macara se exclude.
	m3	22,00	
20	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara grosimea 200mm. Nota: Macara se exclude.
	m3	1,10	
21	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	140,00	
22	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple. Nota: Parchet si Macara de fereastra se exclude.
	m2	70,00	
23	RpCP12C
	Confectionarea si montarea gratiilor la ferestre, simple. Nota: Diametrul barei de 10mm. Diametrul ochiului de 100x100mm. 17 ferestre cu Dimensiunea feresetrelor 1.8 x 1.5m. 2 ferestre Dimensiunea 2.7 x 1.45. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	kg	660,00	
24	CK03A1
	Usi din MDF pentru interior. Nota: Utilajul de ridicat se exclude.
	m2	35,00	
25	CK12B
	Usi metalice de intrare 3 buc. Nota: Automacara se exclude.
	m2	10,00	
26	CK25B
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15  mp inclusiv. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	15,00	
27	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu 6 camere deschidere in 2 pozitii + geam termopan ,,4S", grosimea 32 mm, inclusiv plasa antiinsecte 2 buc. Diametrul 2.67 x 1.5m. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	8,10	
28	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede). Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	200,00	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din zidiți din Blocuri de calcar	m2	240,00	
30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor ziditi din Blocuri de calcar. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	240,00	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	900,00	
32	CN33B
	Tapete lavabile aplicate pe pereti din PGC si Blocuri de calcar. Nota: Fenol tehnic si Lindatox se exclude.
	m2	900,00	
33	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Nota: Utilaj de ridicat se exclude, (Inaltimea pina la pod 500-1000mm)
	m2	400,00	
34	CG36A
	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	90,00	
35	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, cu covor PVC lipit cu prenadez. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	70,00	
36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	300,00	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	300,00	
38	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm
	m	30,00	
39	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
	m	20,00	
40	IC36B
	Teava din polietilena (FiberGlass), avind diametrul exterior de 25,0 mm. Apa menajera.
	m	10,00	
41	IC38B
	Piesa de racordare (fitinguri, coturi, imbinari etc.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	30,00	
42	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm
	m	1 600,00	
43	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp
	m	900,00	
44	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp
	m	700,00	
45	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu doua clape
	buc	20,00	
46	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	22,00	
47	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W
	buc	36,00	
48	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	12,72	
49	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	8,00	
50	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	8,00	
51	IC30D
	Dezaerator manuala
	buc	4,00	
52	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	8,00	
53	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	8,00	
54	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	8,00	
55	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	8,00	
56	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	34,56	
57	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	100,00	
58	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila 
	m2	34,56	
		1.3. Grupuri sanitare
	
59	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede). Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	90,00	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	90,00	
61	CG01A K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	50,00	
62	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	20,00	
63	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Nota: Utilaj de ridicat se exclude. 
	m2	90,00	
64	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	15,00	
65	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, teu, reductie etc.) imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,00	
66	SB10E
	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00	
67	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	15,00	
68	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie etc), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
69	SB10C
	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
70	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	7,00	
71	RpSC21A
	Montarea unui lavoar
	buc	3,00	
72	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00	
73	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,00	
74	SB09F
	Teava gofrata pt closet
	buc	3,00	
75	IC36B
	Teava din polietilena (FiberGlass), avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	50,00	
76	IC38B
	Piesa de racordare (fitinguri, coturi, imbinari, teuri etc.), cu 2-3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	30,00	
77	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC d25mm
	buc	90,00	
78	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC d32mm
	buc	20,00	
79	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, (boiler) 30 litri
	buc	2,00	
80	RpSE27A1
	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton
	buc	1,00	
		2. Utilaj
	
81	Pret de piata
	Boiler electric 30 litri
	buc	2,00	
82	Pret de piata
	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s;  timpul uscarii pina la 10 sec; 
	buc	1,00	
		3. Lucrari exterioare (Fatada)
	
		3.1. Lucrari de demonlare
	
83	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	120,00	
84	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	140,00	
85	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Nota: Macara de fereastra se exclude.
	m2	125,00	
86	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane PVC
	m2	45,00	
		3.2. Lucrari de reparatie
	
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betongrund
	m2	125,00	
88	CF17C
	Strat de tesatura din fibra de sticla 200g/m2
	m2	120,00	
89	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (pentru gresie si faianta), la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Nota: Compresor si Agregat pentru ridicat mortar se exclude.
	m2	120,00	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	120,00	
91	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	120,00	
92	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC 250mm latime pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Unitatea de masura pentru Lambriu se modifica din buc in m2, cu norma de consum de 1.05.
	m2	45,00	
93	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica (anti derapanta), inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm. Nota: Utilaj de ridicat se exclude.
	m2	120,00