	


Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Caiet de sarcini
 Stramutarea cablurilor existente (03/2026-2A-REAE (Etapa I))

Intocmit in preţuri  curente 23.07.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 


	1.1. Demontarea cablului


	1
	TsC58B k=1.2
	Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee)
Coeficient la manoperei=1,2000
Coeficient la pentru materiale=1,2000
Coeficient la utilajului=1,2000

	100 m3
	
	1,21


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800
	3,4558

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000
	16,2624

	2
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	121,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	37,5100

	
	
	Total Demontarea cablului
	

	1.2. Reamplasarea cablului


	3
	TsC58B k=1.2
	Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee)
Coeficient la manoperei=1,2000
Coeficient la pentru materiale=1,2000
Coeficient la utilajului=1,2000

	100 m3
	
	0,625


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800
	1,7850

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000
	8,4000

	4
	TsC59B k=1.2
	Sapatura mecanica a pamintului cu descarcare in autobasculanta cu excavator volumul cupei de 0,15 m3:  teren de categoria 2 (sapatura la transee)
Coeficient la manoperei=1,2000
Coeficient la pentru materiale=1,2000
Coeficient la utilajului=1,2000

	100 m3
	
	0,853


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	6,2235

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,0041

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	14,6375

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	3,7054

	5
	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km

	t
	
	140,75


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,1049
	14,7647

	6
	TsC51B
	Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,853


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,3071

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,0034

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,3412

	7
	AcF03A
	Transee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip

	m3
	
	13,00


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	7,9300

	
	1421102201525
	Nisip amenajari 
	m3
	1,0250
	13,3250

	8
	AcA52D aplicativ
	Teava PE100, SDR11, PN16, D=110x10 mm, SM EN 12201-2 montata in sant imbinate prin sudura in electofuziune

	m
	
	400.00


	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	73,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	38,0000

	
	2521216730609
	Teava PE100, SDR11, PN16, D=110x10 mm, SM EN 12201-2
	m
	1,0050
	402,0000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	40,0000

	9
	CL26A
	Rame metalice gata confectionate - Elemente de stringere in blocuri tevi din platbanda zincata 40x4 mm2

	kg
	
	38,40


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	4,2240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,3840

	
	2030132947000
	Elemente de stringere in blocuri tevi din platbanda zincata 40x4 mm2
	kg
	1,0000
	38,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,1920

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,3072

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0050
	0,1920

	10
	34-02-004-1
	Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic

	1 km
	
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	1,3300

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0800
	0,0008

	
	530911139110
	Teava HDPE D=110 x 6.6 mm
	m
	1 000,0000
	10,0000

	11
	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0100

	m3
	
	11,13


	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,0000
	66,7800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8400
	31,6092

	
	2663102100911
	Beton clasa C12/15
	m3
	0,2840
	3,1925

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,2100
	2,3607

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0860
	0,9668

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2590
	2,9115

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0900
	1,0117

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1470
	1,6525

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	0,0450

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,6800
	18,6984

	12
	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform GOST 13015-2003 Amfora cu fund de tip CTN-1a (1.74 m3)

	buc
	
	3,00


	
	26611264332110
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor - Amfora cu fund de tip CTN-1a (1.74 m3)
	buc
	1,0000
	3,0000

	13
	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform GOST 13015-2003 Amfora fara fund de tip CTR-1a (1.01 m3)

	buc
	
	3,00


	
	26611264332111
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor - Amfora fara fund de tip CTR-1a (1.01 m3)
	buc
	1,0000
	3,0000

	14
	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform GOST 13015-2003 Placa de acoperire de tip P1 (0,94 m3)

	buc
	
	3,00


	
	26611264332113
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor - Placa de acoperire de tip P1 (0,94 m3)
	buc
	1,0000
	3,0000

	15
	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1

	buc
	
	3,00


	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	3,0000

	16
	AcE12A1
	Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250

	buc
	
	3,00


	
	2875274200250
	Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250
	buc
	1,0000
	3,0000

	17
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300

	m3
	
	1,00


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	2663102101925
	Beton de ciment clasa C20/25 XC1
	m3
	1,0250
	1,0558

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,1545

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,2800

	18
	IzF01C k=2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)
Coeficient la manoperei=2,0000
Coeficient la pentru materiale=2,0000
Coeficient la utilajului=2,0000

	m2
	
	96,09


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	9,6090

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3500
	67,2630

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,1922

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0577

	19
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	62,50


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	19,3750

	20
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,625


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	5,5125

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	5,8938

	
	
	
	
	
	

	2. Lucrari de montare 


	2.1. Demontarea cablului


	21
	RpED17C
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.

	m
	
	284,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2400
	68,1600

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0700
	19,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Demontarea cablului
	

	2.2. Reamplasarea cablului


	22
	08-02-152-10 aplicat
	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu

	100 buc
	
	1,16


	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,7000
	18,2120

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00016
	0,0002

	
	2874136313334
	Diblu 8x80mm cu surub, universal
	buc
	204,0000
	236,6400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,0928

	23
	pret furnizor
	Consola de perete L=500 mm din profil zincat C 41 x 41 mm

	buc
	
	116,00


	
	2875276305160
	Consola de perete L=500 mm din profil zincat C 41 x 41 mm 
	buc
	1,0000
	116,0000

	24
	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg

	100 m
	
	2,40


	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,8000
	69,1200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0098

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0230

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,6300
	3,9120

	25
	pret furnizor
	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, izolatie din polietilena reticulata (XLPE), armatura din doua benzi de otel si manta exterioara din PVC, destinat pentru instalatii fixe in pamant, canale, tuneluri sau medii industriale, cu tensiune nominala de 0,6/1,0 kV, temperatura de operare -15...+90*C, cu sectiunea 4x185 mmp

	m.l.
	
	240,00


	
	31301348184185
	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, izolatie din polietilena reticulata (XLPE), armatura din doua benzi de otel si manta exterioara din PVC, destinat pentru instalatii fixe in pamant, canale, tuneluri sau medii industriale, cu tensiune nominala de 0,6/1,0 kV, temperatura de operare -15...+90*C, cu sectiunea 4x185 mmp
	m
	1,0250
	246,0000

	26
	08-02-167-4
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2

	buc
	
	16,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,3000
	180,8000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00204
	0,0326

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0310
	0,4960

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,1600

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	1,5000
	24,0000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0024
	0,0384

	27
	pret furnizor
	Mufa de conectare pentru cabluri 0,6/1,0 kV pentru 4 conductori din aluminiu sectiune conductor 150 - 240 mmp

	buc
	
	16,00


	
	2811236311123
	Mufa de conectare pentru cabluri 0,6/1,0 kV pentru 4 conductori din aluminiu sectiune conductor 150 - 240 mmp
	buc
	1,0000
	16,0000

	28
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	
	0,30


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,5100
	1,9530

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,2400
	1,2720

	29
	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator

	100 m
	
	2,10


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4000
	7,1400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,5400
	5,3340

	30
	pret furnizor
	Caramida plina constructie 250x120x65 mm

	buc
	
	1 226,00


	
	2640112300705
	Caramida plina constructie 250x120x65 mm
	buc
	1,0000
	1 226,0000

	
	
	
	
	
	




Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu
Șef serviciul reparație                                                                           A. Grecu
Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu
Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici 

