CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului   Procuratura Generala a Republicii Moldova
2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generala a Republicii Moldova
3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de reparație a scărilor, organizare a accesului pentru persoane cu dizabilități și amenajare parțială a teritoriului, sediul Procuraturii Orhei, oficiul Rezina.

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Noduri sanitare, sufragerie.


	1
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	2,0000


	2
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	2,0000


	3
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm

	m
	3,0000


	4
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	3,0000


	5
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	29,4400


	6
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	16,6500


	7
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	23,6000


	8
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	1,2800


	9
	RpCJ24A

	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm

	m
	28,0000


	10
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	23,6000


	11
	CF15C apl

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=4,0000
Коэффициент к машинам=4,0000

	m2
	23,6000


	12
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	49,1000


	13
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	49,1000


	14
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	49,1000


	15
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	49,1000


	16
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti.  ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002)
 rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb).

	m2
	49,1000


	17
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	16,6500


	18
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)
Materiale marunte (cirpe)=1,0100

	m2
	16,6500


	19
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100

	m2
	20,5200


	20
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usi incorporate ( 2000x1000- 1 buc, 2000x800- 1 buc) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, (compartimentarea WCelor)

	m2
	10,7300


	21
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din 
lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica 
cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)

	m2
	4,2000


	22
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	16,6500


	23
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, Teava PVC, d50x1,8 SN4

	m
	3,0000


	24
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Teava PVC, d110x2,2 SN4

	m
	3,0000


	25
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Piesa de curatare PVC d50

	buc
	1,0000


	26
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare PVC d110

	buc
	1,0000


	27
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110/50

	buc
	2,0000


	28
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50, 45gr

	buc
	4,0000


	29
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ,Cot PP d110, 45gr

	buc
	2,0000


	30
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP d 50x50/45gr

	buc
	2,0000


	31
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d 110x110/45gr

	buc
	2,0000


	32
	RpSC21A

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar din faianta ci sifon butelie din material plastic
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000


	33
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Amestecator cu camera de amestecare sus

	buc
	2,0000


	34
	RpSC24A1

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300

	buc
	2,0000


	35
	RpSC30A

	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000


	36
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	1,0000


	
	
	2. Scari


	37
	RpCP45D

	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc

	kg
	384,0000


	38
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	63,7400


	39
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	63,7400


	40
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	32,8000


	41
	RpCU05B1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	162,0000


	42
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat

	buc
	162,0000


	43
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100

	kg
	147,8800


	44
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	2,6500


	45
	RpCL14A

	Repararea treptelor din Beton clasa C16/20, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate

	m
	82,8000


	46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor cu Betonkontact

	m2
	71,3000


	47
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv hidrofob: cu suprafata antiderapanta,  clasa de trafic intens,

	m2
	68,4400


	48
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	23,8000


	49
	CF15A

	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	44,6000


	50
	CF50B apl.

	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	44,6000


	51
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	44,6000


	52
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	44,6000


	53
	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant

	m2
	24,0000


	54
	IzD10C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv

	t
	0,3840


	55
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent, balustrade din demontare (fara pret)

	kg
	384,0000


	56
	CH06A aplicativ

	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)

	m
	10,4000


	
	
	3. Rampa de acces pentru persoane cu dezabilitati


	57
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc

	m3
	1,3800


	58
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	2,1000


	59
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	0,0210


	60
	RpCC05A

	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime

	m2
	24,2000


	61
	CC02I

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	7,6000


	62
	CC02J2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	384,0000


	63
	CA04F02

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual  conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300

	m3
	3,4200


	64
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor cu Betonkontact

	m2
	17,3000


	65
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60*60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta,  clasa de trafic intens, pe clei hidrofob

	m2
	16,7000


	66
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	6,8000


	67
	CH06A aplicativ

	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a),  (miina curenta dubla cu inaltimi de 70 cm si  90 cm)

	m
	16,9000


	68
	CH06B

	Mina curenta din INOX d=40mm , prevazuti cu rondele sudate, fixata pe  beton, confectionata din tevi de inox,  pentru persoane cu dizabilitati (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)

	m
	5,4000


	
	
	4. Pireu, amenajare.


	69
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	6,1400


	70
	RpCM33B

	Demontarea placajelor din piatra artificiala

	m2
	18,0000


	71
	RpCM14A

	Placaje din piatra artificiala, cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi
Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,0100

	m2
	24,2000


	72
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	12,8000


	73
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	10,5000


	74
	pret furnizor

	Argila

	m3
	10,5000


	75
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,1050


	76
	CC03C

	Montare plase sudate .( Plasa sudata VR-1 pentru armare 100х100 D-4,0mm )

	kg
	191,2600


	77
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	8,1400


	78
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%

	100m2
	0,2180


	79
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta.  Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm

	m3
	3,2700


	80
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm

	m2
	21,8000


	81
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,1140


	82
	TsH04A

	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm

	m2
	76,0000


	83
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime

	m2
	76,0000


	84
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	0,7600


	85
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	0,7600
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