CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия
3.Obiectul achiziţiilor:  Работы по ограждению территории в Региональном спортивном комплексе м.Комрат

Lista cu cantitaţile de lucrări № 08

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Ограждение
			
		Capitolul 1.1. Фундаменты
			
1	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и  каналах, и т.д.,в несвязяном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)
	m3	10,5000	
 2	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	3,2900	
 3	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	4,6000	
 4	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса А-I уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм)
	kg	151,9100	
 5	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса A-III для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)
	kg	267,6400	
 6	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса...)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	10,5000	
 		Capitolul 1.2. Колонны
			
7	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и  каналах, и т.д.,в несвязяном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)
	m3	4,8000	
 8	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	0,2500	
 9	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 0-20)
	m3	0,3400	
 10	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	135,0000	
 11	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A-I, диаметром 6 мм,  для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке, )
	kg	270,1200	
 12	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A-III, диаметром 12мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	351,6400	
 13	CA04B
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса В15)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300
	m3	15,8400	
 14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	120,0000	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей колонн забора)
	m2	120,0000	
 16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Штукатурка колонн забора толщиной 5 мм,  вручную шпатлевкой на основе цемента Fasad, с ручным приготовлением раствора)
	m2	120,0000	
 17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	120,0000	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей колонн забора)
	m2	120,0000	
 19	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )
	m2	120,0000	
 20	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)
	kg	1,2000	
 21	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Колпаки на бетонную колонну: размером 550 х 550 мм, 30 штук) 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	10,7250	
 		Capitolul 1.3. Забор
			
22	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)
	m3	12,8000	
 23	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток на забор из профильной трубы 20х20х2 мм (1132,6 м.п.))  
	kg	1 218,0000	
 24	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	90,6000	
 25	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	134,8900	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей забора)
	m2	134,8900	
 27	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Штукатурка забора толщиной 5 мм,  вручную шпатлевкой на основе цемента Fasad, с ручным приготовлением раствора)
	m2	134,8900	
 28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2	134,8900	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей забора)
	m2	134,8900	
 30	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )
	m2	134,8900	
 31	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)
	kg	1,3500	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей забора)
	m2	90,6000	
 33	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска забора полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)
	m2	90,6000	
 34	CI14C
	Elemente liniare din placi din beton aplicate cu adeziv (Линейные элементы из плитки на забор LAND BRICK, размерами 300х1000 мм)
Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500
	m	65,0000	
 		Capitolul 1.4. Ворота и калитки
			
35	CK13B
	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических ворот из профильной трубы 20х20х2 мм (204 м.п.), скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (петли 8 шт., затвор 2 шт., замок на ворота 2 шт. и т.д.), площадью более 7 м2)
	m2	10,0000	
 36	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	16,5200	
 37	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлической калитки, одностворчатой, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля 20х20х2 мм (24 м.п.), включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей (петли 2 шт., затвор 1 шт., замок 1 шт.), на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,5000	
 38	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	2,0000	
 39	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических калиток (2 шт.), двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля 20х20х2 мм (136,4 м.п.), включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей (петли 4 шт., затвор 2 шт., замок 2 шт.), на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	8,0000	
 40	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	10,9200	
 41	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических калиток (2 шт.), тройных, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля 20х20х2 мм (144 м.п.) и 50х50х3 мм (12 м.п.), включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей (петли 12 шт., затвор 6 шт., замок 1 шт.), на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	15,0000	
 42	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	13,9200	
 		Capitolul 2. Ограждение VIP-ложи
			
		Capitolul 2.1. Забор
			
43	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и  каналах, и т.д.,в несвязяном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)
	m3	1,5000	
 44	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 0-20)
	m3	0,1300	
 45	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса...)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	1,2000	
 46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж столбов из прокатного профиля размерами 80х80х4 мм (29 шт по 3 м) , полностью или частично забетонированные, в том числе металлические заглушки на профиль с шаром (29 шт.))
К.зарплаты=0,5000
	kg	811,7100	
 47	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток на забор из профильной трубы 20х20х2 мм (1565,0 м.п.))  
	kg	1 684,0000	
 48	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	143,7600	
 		Capitolul 2.2. Ворота со встроенной калиткой
			
49	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и  каналах, и т.д.,в несвязяном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)
	m3	0,4000	
 50	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 0-20)
	m3	0,0350	
 51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж столбов из прокатного профиля размерами 120х120х4 мм (6,4 м) , полностью или частично забетонированные, в том числе металлические заглушки на профиль с шаром (2 шт.)
К.зарплаты=0,5000
	kg	91,6400	
 52	CK13B1
	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических ворот со встроенной калиткой (1,8 м.кв.), скользящих или раздвижных, двухстворчатых, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2)
	m2	10,0000	
 53	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	23,0000	
 		Capitolul 3. Вывоз грунта
			
54	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)
	100 m3	0,1700	
 55	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	28,0000