	Reparatia curenta a podelilor si scarilor exterioare din piatra naturala (granit) amplasate in zona de iesire spre aerodrom. ''Complexul Sala Delegatiilor Oficiale" si " Cladirea Sala Express"
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 07-26

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Reparatie scarilor la intrare ,,Complexul Sala Delegatiilor Oficiale"

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demolare

	
	

	1
	RpCM33B

	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare

	m2
	140,33


	 2
	RpCM33C

	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte

	m
	67,90


	 3
	RpCM33G

	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)

	m
	19,30


	 4
	RpCP45D

	Demontarea balustradelor metalice

	kg
	164,10


	 5
	RpCI42A

	Demontarea profilelelor antialunecare

	m
	76,80


	 6
	RpDB38A

	Spargerea si desfacerea betonului asfaltic pe suprafete limitate. executate in imbracaminte carosabila

	m3
	1,03


	 7
	RpCB09A

	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de adeziv

	m2
	135,33


	 8
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	20,86


	 9
	TsI50A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km

	t
	20,86


	 10
	TsH93B

	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	20,86


	 
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de refacere

	
	

	11
	RpCL14A

	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate

	m
	76,80


	 12
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	18,06


	 13
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00

	m2
	141,53


	 14
	IzF31B

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa

	m2
	175,01


	 15
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) partea orizontala

	m2
	23,23


	 16
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) partea verticala

	m2
	10,59


	 17
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat

	m2
	147,91


	 18
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) zona pardoselei

	m2
	105,53


	 19
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) zona balustrade

	m2
	17,60


	 20
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) plinte si soclu
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01

	m2
	24,78


	 21
	CJ10D

	Ornamente decorative rotunde in forma de potcoava U (Dext=1,0m, Dint=0,4m, L=0,7m), gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5  mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din granit,  ,executata cu  piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma

	buc
	2,00


	 22
	CH11A1

	Lustruirea treptelor si contratreptelor mozaicate sau placate cu placi de granit

	m
	67,90


	 23
	CG21A

	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m2
	142,91


	 24
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m)

	m
	19,50


	 25
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m cu o teava intermediara p-u persoane cu dezabilitati)

	m
	5,40


	 26
	CK26B

	Montare profil plat antiderapant, Silver Matt

	m
	76,80


	 27
	CK35B

	Cleme de inox fixare traverse pe trepte

	buc
	42,00


	 28
	Pret de piata

	Traversa din inox p-u fixarea covorului

	m
	33,60


	 29
	DB02C

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)

	100m2
	0,206


	 30
	DB16D K=1,25

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  (Excludere nisip si otel)
K=1,25

	m2
	20,60


	 31
	CE25A

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (la intersectia asfaltului cu granitul)
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	41,20


	 
	
	Capitolul 2. Reparatie scarilor la intrare ,,Cladirea Sala Expres"

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de demolare

	
	

	32
	RpCM33B

	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare

	m2
	113,76


	 33
	RpCM33C

	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte

	m
	13,10


	 34
	RpCM33G

	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)

	m
	16,00


	 35
	RpCP45D

	Demontarea balustradelor metalice

	kg
	105,50


	 36
	RpCI42A

	Demontarea profilelelor antialunecare

	m
	15,60


	 37
	RpDB38A

	Spargerea si desfacerea betonului asfaltic pe suprafete limitate. executate in imbracaminte carosabila

	m3
	0,65


	 38
	RpCB09A

	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de adeziv

	m2
	93,76


	 39
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	12,74


	 40
	TsI50A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km

	t
	12,74


	 41
	TsH93B

	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	12,74


	 
	
	Capitolul 2.2. Lucrari de refacere

	
	

	42
	RpCL14A

	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate

	m
	15,72


	 43
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	11,76


	 44
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00

	m2
	96,18


	 45
	IzF31B

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa

	m2
	120,08


	 46
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) partea orizontala

	m2
	4,18


	 47
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) partea verticala

	m2
	2,14


	 48
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat

	m2
	105,44


	 49
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) zona pardoselei

	m2
	82,37


	 50
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) zona balustrade

	m2
	19,63


	 51
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) plinte si soclu
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01

	m2
	13,44


	 52
	CH11A1

	Lustruirea treptelor si contratreptelor mozaicate sau placate cu placi de granit

	m
	13,10


	 53
	CG21A

	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m2
	105,44


	 54
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m)

	m
	14,40


	 55
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m cu o teava intermediara p-u persoane cu dezabilitati)

	m
	5,40


	 56
	CK26B

	Montare profil plat antiderapant, Silver Matt

	m
	15,60


	 57
	CK35B

	Cleme de inox fixare traverse pe trepte

	buc
	28,00


	 58
	Pret de piata

	Traversa din inox p-u fixarea covorului

	m
	19,20


	 59
	DB02C

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)

	100m2
	0,129


	 60
	DB16D K=1,25

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  (Excludere nisip si otel)
K=1,25

	m2
	12,90


	 61
	CE25A

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (la intersectia asfaltului cu granitul)
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	25,80



 
						
	                                                                                                         

	

	Proiectant    Carp A.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
	Beneficiar    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.

 
