CAIET DE SARCINI

Obiectul: “Reparația capitală a blocului administrativ Nr. I (Aparatul Central) din mun. Chişinău, str. Petricani 19” 
(denumirea, adresa)

Autoritatea   contractantă   Inspectoratul General al  Poliţiei de Frontieră al MAI

1.Descriere generala
Obiectul de construcție conform proiectului de execuție, reprezintă o clădire administrativă de tip subsol, parter și două nivele (S+P+2E), reprezentând în plan un dreptunghi cu dimensiunile generale de 56,65x15,24, proiectul de execuție prevede construcția rețelelor edilitare (арă, canalizarea, încălzirea și alte.), execuția pardoselilor și finisarea interioară a încăperilor. 

2. Materiale, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate
Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții, normativelor compartimentelor A.02."Sistemul calității în construcții", A.03." Sistemul de certificare în construcții". Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă cerințelor, A.02. " Sistemul calității în construcții", A.08. "Executarea și recepția construcțiilor și conform normelor de executare și recepție a elementelor și lucrărilor de construcție în vigoare". Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate numai pe baza soluțiilor stabilite de  investitor. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse. Executantul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

3. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta și garanta calitatea construcției conform prevederilor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.
La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnice ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Toate probele vor fi efectuate de către laboratoare autorizate şi acreditate în modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de șantier atestat.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulate în normele de construcţie, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare și protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice până la desemnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care au predat investitorului documentele necesare și întocmirii cărții tehnice a construcției. Sesizarea în timp de 24 de ore a Inspecției de Stat în Construcții, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor. În limitele terenului destinat construcției este situat un spațiu verde din arbori de conifer care necesita păstrare după posibilități.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție
Executarea încercărilor necesare a tuturor elementelor de construcții se efectuează conform normelor în vigoare, reglementărilor tehnice naționale specific fiecărui domeniu de lucrări și prescripțiilor tehnice fiind obligatorii pentru executare. În cazul care termenul de obținere a rezultatelor nu este scadent, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor, urmând ca rezultatele să fie consemnate în Registrul pentru procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse(formular, anexa G) care face parte din cartea tehnică. Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriza se înregistrează în registrele antreprenorului de către primul. Responsabil de păstrarea, întocmirea și ținerea la zi a cărții tehnice este dirigintele de șantier atestat.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor
Executantul este obligat de-a soluționa neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai cu acordul investitorului. În toate cauzele, în care la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile din documentele normative, urma a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauza sau care ar împiedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duce la nerespectarea exigentelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al investitorului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de masuri cu termene pentru repunerea construcției în situația prevăzută: după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispozițiilor legale. Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atât în perioada de execuție, cât şi în perioada de garanție stabilita conform legislației.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor
Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă proiectului de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite.

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor
Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor
Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă, standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, produse și piese necesare instalațiilor
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caiet de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11.Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Pentru respectarea strictă tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:
-	împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;
-	amenajare baraca pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilități, inclusiv:
asigurarea pazei pe toata durata de construcții; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, anti-incendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor.

12. Definiții
Definițiile utilizate în caietul de sarcini corespund legislației, standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

13. Cerințe privind calculul costului
Calcularea costului deviz - oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la producția de construcții" . Totodată având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului public național normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Construcțiilor si Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor. 

14. La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate prin metoda de resurse formularele desfășurate nr.7; nr.5 și nr.3.

15. ATENȚIE: blocul administrativ susmenționat la momentul actual activează, de aceea lucrările de construcție vor fi efectuate în două etape, adică jumătate de bloc administrativ de la (P+2E), va fi închis pentru efectuarea lucrărilor de construcție-montaj după care cealaltă parte. 
Totodată, solicităm participanții la licitație publică obligatoriu să se prezinte la obiect pentru detalii suplimentare. 

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani 19.  Lucrari generale de constructie 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demolarea 			
		1.1. Parter 			
1	RpCO56C
	Demontari: tavane suspendate	m2	27,000	
2	RpCO56C
	Demontari: ghipsocarton linga calorifer 	m2	70,000	
3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,000	
4	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	570,000	
5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,000	
6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	612,100	
7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	245,000	
8	RpCO56B
	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar 	m2	27,000	
9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	
		1.2. Etajul 1			
10	RpCO56C
	Demontari: tavane suspendate	m2	37,620	
11	RpCO56C
	Demontari: ghipsocarton linga calorifer 	m2	70,000	
12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,200	
13	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	520,000	
14	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,620	
15	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	611,200	
16	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	210,000	
17	RpCO56B
	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar 	m2	17,000	
18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	
		1.3. Etajul 2			
19	RpCO56C
	Demontari: tavane suspendate	m2	18,100	
20	RpCO56C
	Demontari: ghipsocarton linga calorifer 	m2	67,000	
21	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,000	
22	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	520,000	
23	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,100	
24	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	526,400	
25	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	180,000	
26	RpCO56B
	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar 	m2	12,000	
27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,500	
28	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,000	
		1.4. Diverse 			
29	RpCU09C k-3
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor 	t	57,000	
30	RpCU09C k-3
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje 	t	41,000	
31	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	41,000	
32	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 	t	41,000	
		2. Parter - Pardosele			
		2.1. Incaperea  1...3			
33	CG22A1 k-0.4
	Pardoseli din polisterolbeton  Y=250kg/m3   in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	134,400	
34	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	134,400	
35	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip  "Portelonato" 11mm ,  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	134,400	
36	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	146,200	
		2.2. Incaperea  4.23			
37	CG22A1 k-0.45
	Pardoseli din polisterolbeton  Y=250kg/m3   in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	27,000	
38	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	27,000	
39	CG01A k-0,5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=1.5cm	m2	27,000	
40	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	27,000	
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25			
41	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	441,200	
42	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l. 	m2	441,200	
		3. Etajul 1 - Pardosele 			
		3.1. Incaperea  2.22			
43	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	37,620	
44	IzF06A
	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	41,320	
45	CG22E k-0.75
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1.5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,620	
46	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	37,620	
		3.2. Incaperea  3			
47	CG22A1 k-0.4
	Pardoseli din polisterolbeton  Y=250kg/m3   in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	131,000	
48	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	131,000	
49	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip  "Portelonato" 11mm ,  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	131,000	
50	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	126,000	
		3.3.  Incaperea 4...12.14...21			
51	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	480,200	
52	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l. 	m2	480,200	
		4. Etajul 2 - Pardosele 			
		4.1. Incaperea 2			
53	CG22A1 k-0.4
	Pardoseli din polisterolbeton  Y=250kg/m3   in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	120,600	
54	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	120,600	
55	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip  "Portelonato" 11mm ,  inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	120,600	
56	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	128,000	
		4.2. Incaperea 3			
57	CG22A1 k-0.45
	Pardoseli din polisterolbeton  Y=250kg/m3   in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	18,100	
58	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	18,100	
59	IzF06A
	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	19,910	
60	CG22E k-0.75
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1.5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,100	
61	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	18,100	
		4.3. Incaperea 4...18			
62	CG01A k-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin б=2cm	m2	528,420	
63	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l. 	m2	528,420	
		5. Timplarie 			
64	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	910,330	
65	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	47,000	
66	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	47,000	
67	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt6, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k	m2	19,440	
68	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	64,000	
		6. Finisare interioara			
		6.1. Tavane 			
69	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	82,720	
70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor de tip Supraton Lux 	m2	82,720	
71	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- rosturi 	m2	22,800	
72	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  -rosturi 	m2	22,800	
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	82,720	
74	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	82,720	
75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	82,720	
76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,720	
		6.2. Pereti			
		6.2.1. Nod 1			
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare   pereti cu grund de tip Supraton Lux 	m2	5 120,000	
78	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 120,000	
		6.2.2. Nod 2			
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare   peretilor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	275,000	
80	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	275,000	
81	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	275,000	
		6.2.3. Nod 3			
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  peretilor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	1 135,000	
83	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm 	m2	1 135,000	
84	CF51B k-2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-1 135,000	
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  peretilor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	1 135,000	
86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 	m2	1 135,000	
87	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 135,000	
		7. Diverse 			
88	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	198,750	
89	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -roturilor	m2	30,000	
90	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -rosturilor 	m2	30,000	
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare   peretilor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	198,750	
92	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 	m2	198,750	
93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  peretilor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	198,750	
94	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,750	
95	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu perforat 	m	143,000	
96	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent  la foc  	m2	3,000	
97	CL20A
	Usita  gata confectionate din din PVC  de tip Vents d200xh400	buc	3,000	
		8. Birou DGRU, DIS			
98	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
99	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,480	
100	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	0,970	
101	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	4,200	
102	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	8,850	
103	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm 	m2	21,900	
104	CF51B k-2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	21,900	
105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  peretilor  cu grund de tip Supraton Lux 	m2	21,900	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 	m2	21,900	
107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,900	
108	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0)	m2	2,100	

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani 19.  Sistemul de incalzire

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari generale de constructie 			
		1.1. Demontari			
1	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de  1/2" -3"	m	894,000	
2	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	188,640	
3	RCsB21A  k=4
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d-32mm)	buc	92,000	
4	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm 	buc	8,000	
5	RCsB50A
	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22( spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie)	m3	0,900	
		1.2. Incalzirea			
6	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente, inclusiv	buc	3,000	
7	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente, inclusiv	buc	5,000	
8	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente, inclusiv	buc	5,000	
9	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente, inclusiv	buc	9,000	
10	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente, inclusiv	buc	8,000	
11	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	26,000	
12	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente	buc	14,000	
13	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	12,000	
14	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente	buc	11,000	
15	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente	buc	1,000	
16	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,000	
17	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente	buc	1,000	
18	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	200,000	
19	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala   Воздухоотводчик  1/2''	buc	34,000	
20	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,  Пробка латун. d1/2"  для радиаторов Vanova	buc	192,000	
21	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionatt d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri)	buc	3,000	
22	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль запорный  угловой  по типу HERZ -RL-5  d1/2''	buc	100,000	
23	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala  Автомат. воздухоотводчик DN 3/8''	buc	12,000	
24	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d16х2мм	m	280,000	
25	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм	m	585,000	
26	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL  d26x3mm	m	615,000	
27	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x16x20	buc	58,000	
28	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu  20x16x16	buc	28,000	
29	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu  16x20x16	buc	2,000	
30	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu  20x20x16	buc	2,000	
31	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu  26x16x20	buc	26,000	
32	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu  26x16x26	buc	48,000	
33	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu  26x20x20	buc	2,000	
34	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu  26x26x16	buc	2,000	
35	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	15,000	
36	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	21,000	
37	IC13D
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2"	m	10,000	
38	IC13F
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 3"	m	62,000	
39	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 229,000	
40	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	46,000	
41	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,000	
42	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,000	
43	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d16-26x10mm Dynaflex cauciuc	m	1 229,000	
44	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	126,000	
45	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32-x2,5 pina la 76х2,5mm	buc	8,000	
46	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	134,000	
47	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate  pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	6,000	
		2. Lucrari de montare			
48	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль по типу Штремакс d 3/4''-1 1/2" 	buc	34,000	
		3. Utilaj			
49	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый проходной по типу Штремакс 3/4"	buc	14,000	
50	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый проходной по типу Штремакс-M 1 1/4	buc	1,000	
51	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый проходной по типу Штремакс-M 1 1/2"	buc	2,000	
52	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс 3/4"	buc	14,000	
53	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/4"	buc	1,000	
54	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/2"	buc	2,000	

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani 19. Rețele intrioare de apeduct și canalizare (RAC)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontaj			
1	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"  (d25x3) 	m	80,000	
2	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	24,000	
3	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,000	
4	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,000	
5	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	11,000	
6	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	10,000	
7	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 	buc	3,000	
		2. Apeduct 			
8	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" furtun cu stut l=20m	buc	2,000	
9	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm	m	28,000	
10	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR	buc	61,000	
11	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm	m	28,000	
12	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20*2.0 mm	m	148,000	
13	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm	m	44,400	
14	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	174,000	
15	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 	buc	14,000	
16	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	32,000	
17	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,000	
18	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	73,000	
19	RCsB31J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50-110 mm 	buc	6,000	
		3. Canalizarea menagera			
20	RCsB31J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50-110 mm 	buc	6,000	
21	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(norma 1,6 pentru fitinguri)	m	48,000	
22	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(norma 1,6 pentru fitinguri)	m	24,000	
23	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	18,000	
24	SB09E
	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	
		4. Obiecte sanitare			
25	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	
26	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	
27	
	Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	4,000	
28	
	Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	1,000	
29	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,000	
30	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	
31	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	5,000	
32	
	Oglinda 1400x900	buc	5,000	
33	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,000	
34	
	Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc	5,000	

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani 19. Evacurea  mobilei  si amplasarea acesteia dupa reparatie

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	calcul
	Evacuarea dulapurilor  din incapere  si transportarea  la distanta de 60m (ambele directii)  -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	199,000	
2	calcul
	Evacuarea meselor   din incapere  si transportarea  la distanta de 60m (ambele directii)  -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	188,000	
3	calcul
	Evacuarea scaunelor   din incapere  si transportarea  la distanta de 60m (ambele directii)  -consum 0.10h/om per 1unitate	buc	383,000	
4	calcul
	Evacuarea safeurilor    din incapere  si transportarea  la distanta de 60m (ambele directii)  -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	52,000	
5	calcul
	Evacuarea fotolii   din incapere  si transportarea  la distanta de 60m (ambele directii)  -consum 0.15h/om per 1unitate	buc	19,000	
6	calcul
	Evacuarea frigiderelor   din incapere  si transportarea  la distanta de 60m (ambele directii)  -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	13,000