CAIET DE SARCINI
 Pentru executarea lucrarilor de reparație la Blocul Alimentar si Spalatorie la Gradinita nr-3 din or Telenesti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
		1. Bloc Alimentar				
		1.1. Pereti				
1	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3		4,71	
 2	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		64,00	
 3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		39,74	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2		42,80	
 5	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3		0,45	
 6	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 	m3		2,46	
 7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		133,91	
 8	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2		11,25	
 9	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		122,66	
 10	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2		74,86	
 11	CK18C
	Montarea cornarilor de protectie din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m		80,00	
 12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		47,80	
 13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		47,80	
 14	CF51B
	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2		47,80	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		59,05	
 16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		59,05	
 		1.2. Tavane				
17	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2		50,78	
 18	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2		50,78	
 19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		50,78	
 		1.3. Pardoseli				
20	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		1,37	
 21	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci dinplaci ceramice.	m2		11,30	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2		11,30	
 23	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2		8,10	
 24	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2		8,10	
 25	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2		11,30	
 		2. Spalatoria				
		2.1. Timplarie din mase plastice.				
26	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		2,10	
 27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Usa beneficiarului	m2		2,10	
 28	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2		2,00	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		2,00	
 		2.2. Pereti				
30	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3		6,00	
 31	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		42,30	
 32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2		42,30	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		50,40	
 34	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		50,40	
 35	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2		29,12	
 36	CK18C
	Montarea cornarilor de protectie din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m		20,00	
 37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		21,28	
 38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		21,28	
 39	CF51B
	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2		21,28	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		21,28	
 41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		21,28	
 		2.3. Tavane				
42	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2		18,96	
 43	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2		18,96	
 44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		18,96	
 		2.4. Pardoseli				
45	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		2,84	
 46	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		18,96	
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2		18,96	
 48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2		18,96	
 49	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2		18,96	
 		3. Vestiar depozit frigider coridor				
		3.1. Pereti				
50	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3		0,63	
 51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		45,00	
 52	IzA09A
	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2		108,76	
 53	CD72B
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		7,20	
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		108,76	
 55	CK18C
	Montarea cornarilor de protectie din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m		30,00	
 56	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		123,16	
 57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		123,16	
 58	CF51B
	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2		123,16	
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		123,16	
 60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		123,16	
 		3.2. Tavane				
61	IzA09A
	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2		29,00	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2		29,00	
 63	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului-MP-75	m2		29,00	
 64	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		29,00	
 65	CF53B
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)	m2		29,00	
 66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		29,00	
 		3.3. Pardoseli				
67	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci dinplaci ceramice.	m2		29,00	
 68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2		29,00	
 69	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2		29,00	
 70	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2		29,00	
 		4. Lucrari santehnice				
71	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc		6,00	
 72	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc		6,00	
 73	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m		16,00	
 74	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc		16,00	
 75	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		10,00	
 76	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		10,00	
 77	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala , simplu, avind diametrul de 100 mm	buc		3,00	
 78	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal- 	buc		1,00	
 79	SA09B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m		20,00	
 80	SA09C
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m		40,00	
 81	IC38A
	Piesa de racordare Racord M 20x1/2'', cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		12,00	
 82	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar	buc		12,00	
 83	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00	
 84	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00	
 		5. Ventilare				
85	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc		2,00	
 86	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din PVC  100	m		29,00	
 87	VA05A1
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din PVC ,  , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m		29,00	
 88	RpIzD02A
	Termoizolarea conductelor cu folie din aluminiu si polisterol 	m2		10,01	
 89	VB09A
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc		12,00	
 90	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg		6,00	
 91	VC07B
	Montarea ventilatoarelor axiale,  cu motor de 0,75 - 3 kw D-125mm	buc		2,00	
 		6. Utilaj ventilare				
92	01
	Ventilator axial d125	buc		2,00	
 		7. Electricitate				
		7.1. Demontari				
93	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m		60,00	
 94	RpEA11D1
	Demontari tuburi L sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent,  inclusiv scoaterea conductorilor.	m		45,00	
 95	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc		6,00	
 96	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc		6,00	
 97	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc		2,00	
 98	RpEC16D
	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc		26,00	
 		7.2. LUCRARI DE MONTARE				
99	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina laSPB PM12IP21	buc		4,00	
 100	08-01-102-1
	Dulap	buc		2,00	
 101	pret firma
	Dulap SPB PM12	buc		2,00	
 102	
	BOXC -12MODELE SPb-Pm-12IP21	buc		4,00	
 103	
	SINAYNS20-3-063	buc		2,00	
 104	
	SINAYNN 10-14-100	buc		4,00	
 105	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2CD218IP54	100 buc		0,08	
 106	pret firma
	Corp Iluminat 2x18	buc		8,00	
 107	08-03-594-3
	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 4 LED	100 buc		0,08	
 108	pret firma
	Corp Iluminat 4x18	buc		8,00	
 109	
	LAMPA 1X18 LED	buc		48,00	
 110	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc		0,20	
 111	pret firma
	Priza simpla euro	buc		24,00	
 112	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc		0,80	
 113	pret firma
	Intrerupator cu oclapa	buc		8,00	
 114	08-03-526-1
	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc		20,00	
 115	
	INTRERUPATOR AUTOMAT  BA47-29/1 10-20C	buc		20,00	
 116	08-03-526-1
	Automat , bi-, , montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc		10,00	
 117	
	INTRERUPATOR TENSIUNE Ih-20A BH32-2P-20	buc		10,00	
 118	08-03-526-1
	Automat  bi-,, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc		4,00	
 119	
	INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AD12/210/10	buc		4,00	
 120	
	CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,Prize	buc		32,00	
 121	
	RASPRED COROBCA	buc		8,00	
 122	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m		0,30	
 123	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc		0,30	
 124	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m		0,80	
 125	pret firma
	Cablu VVG ng 3x1.5	m		80,00	
 126	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m		1,20	
 127	pret firma
	Cablu VVG ng 3x2.5	m		120,00	
 128	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X6	100 m		1,20	
 129	pret firma
	Cablu VVG ng 3x6	m		120,00	
 130	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20mm	100 m		2,00	
 131	08-02-153-1
	Canal cu coloane si polite pentru asezarea cablurilor pina la 35 kV	100 m		0,30	
 132	pret firma
	Cablu canal metal zincat 50x40	m		30,00	

 		------------------------------------------------------------	-------------	------------	--------------	

	
GRUPUL DE LUCRU