CAIET DE SARCINI

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Servicii de reparatii curente (AVARIERE 24/7) si capitale categorii generale, sistemelor de incalzire, apeduct si canalizare 
	
		1.1. Categorii Generale
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,00	
2	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	1,00	
3	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,00	
4	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,00	
5	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	1,00	
6	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	1,00	
7	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,00	
8	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	1,00	
9	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn
	m	1,00	
10	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice medicale pentru suport certificat de conformitate obligatoriu
	m	1,00	
11	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m	1,00	
12	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	1,00	
13	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	1,00	
14	CK17E
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire
	m2	1,00	
15	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	1,00	
16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	1,00	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	1,00	
18	CF50B k-6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1,00	
19	CF52B k-5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	1,00	
20	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1,00	
21	CF61A k-2
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	1,00	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	1,00	
23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	1,00	
24	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,00	
25	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	1,00	
26	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	1,00	
27	CI22A
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm
	m2	1,00	
28	CG05C1
	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet
	m2	1,00	
29	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	1,00	
30	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 
	m2	1,00	
31	CK24A
	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj
	m2	1,00	
32	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	1,00	
33	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime
	buc	1,00	
34	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile
	m2	1,00	
35	CK31B
	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate  PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice
	m2	1,00	
36	CG43C
	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, asezare pe diagonala 
	m2	1,00	
37	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	1,00	
38	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,00	
39	RCsU08D
	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment, nisip si aracet, intr-un strat
	m2	1,00	
40	RCsP12B
	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale
	kg	10,00	
41	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	1,00	
42	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	1,00	
43	CE26A
	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat
	m2	1,00	
44	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	1,00	
45	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	1,00	
46	CE09B
	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului
	m2	1,00	
47	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 strat Bicroelast ЭПП
	m2	1,00	
48	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 2 strat Bicroelast  ЭКП
	m2	1,00	
49	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	1,00	
50	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	1,00	
51	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	1,00	
		1.2. Sisteme de incalzire,apeduct si canalizare 
	
52	RpAcH17A
	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm
	m3	1,00	
53	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	1,00	
54	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m	1,00	
55	RpIF12C
	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m2	1,00	
56	RpIF10A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm 
	m2	1,00	
57	RpIF10D
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm 
	m2	1,00	
58	RpIF07A
	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol
	m2	1,00	
59	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,00	
60	RpCA01B
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare
	m3	1,00	
61	RpCA03A
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime
	m3	1,00	
62	RpCA03B
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, max 2 m adincime
	m3	1,00	
63	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	1,00	
64	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor
	m2	1,00	
65	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
	10 m	1,00	
66	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila 
	m2	1,00	
67	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	1,00	
68	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	1,00	
69	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	1,00	
70	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	1,00	
71	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"
	m	1,00	
72	RpIC19E
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"
	m	1,00	
73	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	1,00	
74	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	1,00	
75	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	1,00	
76	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
77	RpSC03A
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu
	buc	1,00	
78	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
79	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 
	buc	1,00	
80	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	1,00	
81	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,00	
82	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei
	buc	1,00	
83	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	1,00	
84	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	1,00	
85	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul
	m	1,00	
86	RpIB11H
	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru
	m	1,00	
87	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"
	m	1,00	
88	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"
	m	1,00	
89	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  1 1/4"
	m	1,00	
90	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  1 1/2"
	m	1,00	
91	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  d- 2"
	m	1,00	
92	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul   d-2 1/2"
	m	1,00	
93	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d- 3"
	m	1,00	
94	RpIC02E
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul   d-4"
	m	1,00	
95	RpIC07D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 152x5.5 - 194x8 mm
	m	1,00	
96	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.
	m	1,00	
97	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	1,00	
98	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	1,00	
99	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	1,00	
100	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cot cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
101	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), mufa cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
102	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), niplu cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
103	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), teu cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
104	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), dop cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
105	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), reductie cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
106	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), record cu diametrul pina la 1"  
	buc	1,00	
107	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	1,00	
108	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	1,00	
109	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"
	buc	1,00	
110	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  m d- 1 1/2"-2 1/2"
	buc	1,00	
111	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  niplu d- 1 1/2"-2 1/2"
	buc	1,00	
112	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  cot d-1 1/2"-2 1/2"
	buc	1,00	
113	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul   d-1 1/2"-2 1/2"
	buc	1,00	
114	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  record olandez d-1 1/2"-2 1/2"
	buc	1,00	
115	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"
	buc	1,00	
116	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"
	buc	1,00	
117	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"
	buc	1,00	
118	RpIC31D
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"
	buc	1,00	
119	RpIC31E
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  3"
	buc	1,00	
120	RpIC31F
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  4"
	buc	1,00	
121	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	1,00	
122	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"
	buc	1,00	
123	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5
	buc	1,00	
124	RpIC35B
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5
	buc	1,00	
125	RpIC35C
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5
	buc	1,00	
126	RpIC37A
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"
	buc	1,00	
127	RpIC37B
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"
	buc	1,00	
128	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"
	buc	1,00	
129	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm 
	buc	1,00	
130	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm 
	buc	1,00	
131	RpID18A
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"
	buc	1,00	
132	RpID18B
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"
	buc	1,00	
133	RpID18C
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2"
	buc	1,00	
134	RpID23A
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm
	buc	1,00	
135	RpID23B
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm
	buc	1,00	
136	RpID23C
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm
	buc	1,00	
137	RpIB01B
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda
	m2	1,00	
138	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	1,00	
139	IB05C
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente
	buc	1,00	
140	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv
	buc	1,00	
141	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	1,00	
142	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	1,00	
143	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	1,00	
144	AcA13A
	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 20-63 mm
	buc	1,00	
145	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	1,00	
146	RpSA43A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
147	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	1,00	
148	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	1,00	
149	RpSA43D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"
	buc	1,00	
150	RpSA43E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"
	buc	1,00	
151	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	1,00	
152	RpSA43G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"
	buc	1,00	
153	RpSA43H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"
	buc	1,00	
154	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	1,00	
155	RpSB12C
	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
156	RpSB12E
	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
157	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura manson cauciuc trecere pp/metal d-50x11/4

	buc	1,00	
158	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
159	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
160	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
161	RpSB16A
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
162	RpSB16C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
163	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,00	
164	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	1,00	
165	RpSC43A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi oriental, din fonta emailata, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular  montat cu sifon ingropat
	buc	1,00	
166	RpSC42A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime 
	buc	1,00	
167	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   COT avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
168	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,  reductie avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
169	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   teu avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
170	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   tub cu mufa avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
171	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   piesa de curatare avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
172	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, cot  avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	1,00	
173	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, reductie  avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	1,00	
174	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, teu  avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	1,00	
175	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, tub cu mufa  avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	1,00	
176	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,  piesa de curatare avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	1,00	
177	RpSB37C
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
178	RpSB37E
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
179	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
180	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,00	
181	RpSC25A
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  
	buc	1,00	
182	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
	buc	1,00	
183	RpSC26A
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
184	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
185	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,00	
186	RpSC22A
	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	1,00	
187	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00	
188	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta
	buc	1,00	
189	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
190	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	1,00	
191	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" 
	buc	1,00	
192	RpSD24A
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm
	buc	1,00	
193	RpSD24B
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm
	buc	1,00	
194	RpSD24C
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm
	buc	1,00	
195	RpSD24D
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm
	buc	1,00	
196	RpSD24E
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm
	buc	1,00	
197	RpSE07A
	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm
	buc	1,00	
198	RpSE26A
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm
	buc	1,00	
199	RpSE26B
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm
	buc	1,00	
200	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
	buc	1,00	
201	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"
	buc	1,00	
202	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	1,00	
203	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m	1,00	
204	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	1,00	
205	RpID09A
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm 
	buc	1,00	
206	RpID09B
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm 
	buc	1,00	
207	RpID09C
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"
	buc	1,00	
208	RpID09D
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2"
	buc	1,00	
209	RpID09E
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de  1/4"-3/8"
	buc	1,00	
210	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
211	RpSA40B
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"
	buc	1,00	
212	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"
	buc	1,00	
213	RpSA40D
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"
	buc	1,00	
214	RpSA40E
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"
	buc	1,00	
215	RpSA40F
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"
	buc	1,00	
216	RpSA40G
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"
	buc	1,00	
217	RpSA40H
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"
	buc	1,00	
218	RpSA40I
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"
	buc	1,00	
219	RpSA39A
	Executarea unei lipituri mansonate sau simple la tevi  din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm
	buc	1,00	
220	pret firmei
	Autocamion
	h-ut.	1,00