Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolai Botgros" din sat. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-6-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari santehnice
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,20	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,61	
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)
	m3	3,05	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,17	
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,20	
 6	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20 мм Вентиль запорный муф.
	шт.	1,00	
 7	SB08A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm
	m	27,00	
 8	SB09A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 20/25 mm муфта переходная сталь-полиэтилен
	шт.	2,00	
 9	SB09A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm Отвод полиэтилен 
	шт.	2,00	
 10	SA07C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1"
	m	5,00	
 11	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	1,00	
 12	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	1,00	
 13	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	32,00	
 14	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	3,20	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.