Scoala primara nr.95 str.P.Zadnipru, 2/3	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de scimbarea timplariei
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	79,36
	
 2	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat  (class A, cu doua deschideri. armarea profilului-1.5 mm)
	m2	65,44
	
 3	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	13,92
	
 4	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	27,20
	
 5	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	33,80
	
 6	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	33,80
	
 7	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	174,40
	
 8	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	129,80
	
 9	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	38,94
	
 10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,94
	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,94
	
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	38,94
	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,94
	
 14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,94
	
 15	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	10,00
	
 16	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	15,00
	
 17	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	15,00
	
 		Capitolul 2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
			
18	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	6,00
	
 19	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	12,00
	
 20	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	1,00
	
 21	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	1,00
	
 22	RpSC23B1
	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase,  avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc	1,00
	
 23	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00
	
 24	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	19,00
	
 25	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	8,00
	
 26	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
 27	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
 28	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00
	
 29	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00
	
 30	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
 31	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	6,00
	
 32	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00
	
 33	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00
	
 34	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	6,00
	
 35	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	12,00
	
 36	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	2,00
	
 37	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,00
	
 38	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,80