Formular nr. 1

Sistem de irigare din parcul Lazo

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	5,4200
	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	180,5000
	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	3,0000
	
		1.2. Racordarea la conducta existenta
	
4	GD53C
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, Capat flansa PE PN10 D110
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000
	buc	1,0000
	
5	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  - Flansa libera DN100 PE PN16
	buc	1,0000
	
6	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm - Reductie PE Dn110x63 E/F
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000
	buc	1,0000
	
7	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE Dn63x50 E/F
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000
	buc	1,0000
	
8	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa non retur cu flanse DN50
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400
	buc	1,0000
	
9	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa sudabila DN50
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200
	buc	4,0000
	
10	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  - Robinet cu maner lung D1/2 FI-FI
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150
	buc	2,0000
	
11	F F02 A
	Manometru
	buc	1,0000
	
12	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting Robinet compresiune 50x50
	buc	1,0000
	
13	GD53A
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - Capat flansa DN50
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000
	buc	2,0000
	
14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  - Flansa libera DN50 PE PN16
	buc	2,0000
	
15	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting Teu compresiune 50x50
	buc	50,0000
	
16	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu compresiune 25x25
	buc	97,0000
	
17	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting Dop compresiune 50
	buc	41,0000
	
18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting bransament 50x1
	buc	366,0000
	
19	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Adaptor compresiune 25x1/2 M
	buc	286,0000
	
20	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Adaptor compresiune 25x3/4 M
	buc	155,0000
	
21	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Adaptor compresiune 25x1 M
	buc	366,0000
	
22	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting Adaptor compresiune M D50x2
	buc	42,0000
	
23	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting Cot compresiune 50x50
	buc	44,0000
	
24	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune 25x25
	buc	441,0000
	
		1.3. Conducte
	
25	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Teava PE100 SDR17 D50 PN10
	m	2 891,0000
	
26	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Teava PE100 SDR17 D25 PN10
	m	3 172,0000
	
27	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. - Tub de protectie PE100 SDR 27.6 D110 PN6
	m	168,0000
	
28	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	6 064,0000
	
29	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm
	m	6 064,0000
	
30	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010
	buc	2,0000
	
		1.4. Constructia caminelor
	
31	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,2250
	
32	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	0,3000
	
33	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	1,0000
	
34	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,0100
	
35	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,2280
	
36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,2280
	
37	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (nivelarea solului surplus)
	100 m3	0,0100
	
38	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0100
	m3	2,1600
	
39	AcE12A1
	Placi prefabricate CTD-20
	buc	1,0000
	
40	AcE12A1
	Inel prefabricat pentru camine CT-20-6
	buc	1,0000
	
41	AcE12A1
	Inel prefabricat pentru camine CT-20-9
	buc	1,0000
	
42	AcE12A1
	Placi prefabricate pentru camine CTP1-20-1
	buc	1,0000
	
43	AcE12A1
	Inel de reazem CTO-1
	buc	1,0000
	
44	AcE12A1
	Inel prefabricat pentru camine CT-7-3
	buc	1,0000
	
45	AcE12A1
	Capacul cu rama din fonta C250
	buc	1,0000
	
46	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	2,2000
	
47	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0100
	
48	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0100
	
49	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	20,0000
	
50	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0200
	
51	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,4000
	
52	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	0,5900
	
53	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	12,5600
	
54	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	12,5600
	
		2. Lucrari de montare
	
55	AcA27A
	Imbinarea Sa bransare D315x100 (conectare la conducta existenta)
	buc	1,0000
	
56	GD53A1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Robinet fonta PE D50 cu tija telescopica si cover sarcina mica
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000
	buc	1,0000
	
57	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Debitmetru combinat D50/15 cu transmitere date la distanta
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400
	buc	1,0000
	
58	SD19D
	Vana cu actionare electrica cu mufe dn50
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100
	buc	21,0000
	
59	AcB15B
	Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" Aspersor 1/2 Q=2.8-14.4 P=2-3.45bar
Mat. marunte (benzina, cirpe etc.)=1,0100
	buc	286,0000
	
60	AcB15B
	Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" Aspersor 3/4 Q=2.6-32.6l/m P=2-5bar
Mat. marunte (benzina, cirpe etc.)=1,0100
	buc	155,0000
	
		3. Utilaj
	
61	
	Sa bransare D315x100
	buc	1,0000
	
62	
	Robinet fonta PE D50 cu tija telescopica si cover sarcina mica
	buc	1,0000
	
63	
	Debitmetru combinat D50/15 cu transmitere date la distanta
	buc	1,0000
	
64	
	Vana cu actionare electrica cu mufe dn50
	buc	21,0000
	
65	
	Aspersor 1/2 Q=2.8-14.4 P=2-3.45bar cu duza
	buc	286,0000
	
66	
	Aspersor 3/4 Q=2.6-32.6l/m P=2-5bar cu duza
	buc	155,0000
	
67	
	Camin din plastic 500x300mm
	buc	21,0000