CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1.	Denumirea beneficiarului de stat   PRIMARIA LEBEDENCO
2.	Organizatorul procedurii de achiziție   PRIMARIA LEBEDENCO
3.	Obiectul achizițiilor  Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie și parțial joasă prin satul Lebedenco, r-nul Cahul
Gazoduct de presiune medie.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Montarea retelelor					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,34			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,32			
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,75			
 4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,75			
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,77			
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	68,77			
 7	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm PE80 SDR11	m	125,00			
 8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11	m	343,00			
 9	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11	m	48,00			
 10	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11	m	5,00			
 11	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	km	0,521			
 12	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	2,00			
 13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	3,00			
 14	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm	buc	1,00			
 15	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	1,00			
 16	
	УПГ-6 (ППС-КТ) - 1 set					
 17	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord SA) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63 mm	buc	1,00			
 18	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	1,00			
 19	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I	buc	1,00			
 20	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE	buc	1,00			
 21	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5) 	m3	0,041			
 22	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2,10			
 23	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,55			
 24	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 25	
	Липкая лента	m	1,50			
 26	
	УПГ-21-4 (1 set)					
 27	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,46			
 28	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,30			
 29	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B7,5	m3	0,16			
 30	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I     Люк	buc	1,00			
 31	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,00			
 32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	1,00			
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	2,00			
 34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm 	buc	2,00			
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord SA) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32 mm	buc	1,00			
 36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40mm	buc	1,00			
 37	
	УПГ-1-1 (1 set)					
 38	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11	m	1,50			
 39	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m	0,50			
 40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	1,00			
 41	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm 	buc	1,00			
 42	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,00			
 43	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 	buc	1,00			
 44	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,01			
 45	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00			
 46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,87			
 47	
	УПГ-1-2 (1 set)					
 48	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11	m	1,50			
 49	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm	m	0,50			
 50	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm	buc	1,00			
 51	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm 	buc	1,00			
 52	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,00			
 53	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 	buc	1,00			
 54	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,01			
 55	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00			
 56	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,87			
 57	
	УПГ-1-3 (1 set)					
 58	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11	m	1,50			
 59	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	0,50			
 60	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	1,00			
 61	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm 	buc	1,00			
 62	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,00			
 63	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 	buc	1,00			
 64	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,01			
 65	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00			
 66	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,87			
 67	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm	buc	1,00			
 68	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu flansa КШГ-25-1,6Ф)	buc	3,00			
 69	
	УПГ-8-4 (metoda deschisa) - 1 set					
 70	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11   	m	8,00			
 71	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm 	buc	1,00			
 72	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I (УПГ-25)	buc	1,00			
 73	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25)	m3	0,05			
 74	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	1,00			
 75	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm (УПГ-25)	buc	1,00			
 76	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	0,55			
 77	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5)	m3	0,001			
 78	
	УПГ-8-4 (metoda inchisa) - 1 set					
 79	GD59A
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 110x10,0 mm	m	32,00			
 80	GD60A
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 110 mm	buc	1,00			
 81	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm 	buc	1,00			
 82	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I (УПГ-25)	buc	1,00			
 83	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25)	m3	0,05			
 84	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	1,00			
 85	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm (УПГ-25)	buc	1,00			
 86	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	0,55			
 87	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5)	m3	0,001			
 88	
	УПГ-8-3 (metoda deschisa) - 3 set					
 89	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11   	m	45,00			
 90	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 90 mm 	buc	3,00			
 91	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I (УПГ-25)	buc	3,00			
 92	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25)	m3	0,15			
 93	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	3,00			
 94	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm (УПГ-25)	buc	3,00			
 95	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	1,65			
 96	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5)	m3	0,003			
 97	
	УПГ-8-2 (metoda inchisa) - 1 set					
 98	GD59A
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 75x6,8 mm	m	25,00			
 99	GD60A
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 75 mm	buc	1,00			
 100	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 75 mm 	buc	1,00			
 101	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I (УПГ-25)	buc	1,00			
 102	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25)	m3	0,05			
 103	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	1,00			
 104	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm (УПГ-25)	buc	1,00			
 105	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	0,55			
 106	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5)	m3	0,001			
 107	
	УПГ-31-3 (3 set)					
 108	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11   	m	7,50			
 109	
	Banda de marcaj	m	12,00			
 110	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,80			
 111	
	Post de reglare FES-50(2) in set  - 2 set					
 112	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (cot la 90')	buc	2,00			
 113	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	8,00			
 114	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5 mm	m	2,00			
 115	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (cot la 90')	buc	2,00			
 116	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50x32 mm (reductie)	buc	4,00			
 117	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20 mm (reductie)	buc	2,00			
 118	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,5 mm	m	2,00			
 119	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu mufa)	buc	4,00			
 120	RpCR27C1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	4,00			
 121	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	14,00			
 122	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	60,24			
 123	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 	t	0,28			
 124	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,28			
 125	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица	m2	1,60			
 126	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,32			
 127	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  C12,5	m3	0,70			
 128	
	Post de reglare FL-25(2) in set  - 1 set					
 129	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (cot la 90')	buc	1,00			
 130	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	4,00			
 131	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3,5 mm	m	1,00			
 132	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40 mm (cot la 90')	buc	1,00			
 133	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40x25 mm (reductie)	buc	2,00			
 134	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20 mm (reductie)	buc	1,00			
 135	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,5 mm	m	1,00			
 136	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu mufa)	buc	2,00			
 137	RpCR27C1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	2,00			
 138	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	7,00			
 139	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,12			
 140	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 	t	0,14			
 141	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,14			
 142	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица	m2	0,80			
 143	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,16			
 144	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  C12,5	m3	0,35			
 145	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stalp de marcaj)	buc	6,00			
 146	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40x25 mm (reductie)	buc	1,00			
 147	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32x25 mm (reductie)	buc	1,00			
 148	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	3,00			
 149	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,5 mm	m	0,75			
 150	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x3,0 mm	m	0,75			
 151	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48x3,0 mm	m	0,75			
 152	RpCR27C1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	2,25			
 153	
	Demolare si restabilirea drumului de pietris (25,0 m2)				
 154	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	25,00			
 155	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	5,00			
 156	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  50% возврат	m3	8,75			
 157	
	Demolare si restabilirea drumului de asfalt (2,5 m2)		0,00			
 158	DG05A k=3
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (gr.9 cm)	m2	2,50			
 159	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2,50			
 160	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,25			
 161	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  50% возврат	m3	0,625			
 162	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 	m2	2,50			
 163	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	2,50			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Asigurari sociale si medicala					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli pentru depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
164	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	3,00			
 165	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (датчик перепада давления ДПД)	buc	6,00			
 166	IA23A
	Filtru de combustibil lichid 25 mm	buc	6,00			
 167	08-02-472-1
	Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 16 mm	100 m	0,36			
 168	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm	10 buc	0,60			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Asigurari sociale si medicale					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli pentru depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
169	
	Post de reglare cu doua regulatoare tip FES-50	buc	2,00			
 170	
	Post de reglare cu doua regulatoare tip FL-25	buc	1,00			
 171	
	Датчик перепада давления ДПД	buc	6,00			
 172	
	Filtru ФГ 25М, Dn25 mm	buc	6,00			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: