CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Repararea fatadelor Filormonicii Nationale"Serghei Lunchevici" pe str.Mitropolit Varlaam 78, mun.Chisinau №454-0718-SA
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Главные фасады
	
1	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2	41,000	
2	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов  краской Muresco-plus в 2 слоя, по грунту Caparol Tiefgrund, по затертой штукатурке)
	m2	408,000	
3	CF13B
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit,  dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm (Отделка цоколя мраморной крошкой)
	m2	54,000	
4	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2	156,300	
5	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2	364,700	
		2. Ротонда
	
6	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка  и ремонт сущ. кладки с помощью металлической щетки)
	m2	183,000	
7	CN01B (F)
	Conservarea zidariei cu Disboxan 452 (Консервация кладки составом "Disboxan 452")
	m2	183,000	
		3. Дворовые фасады
	
8	CN01B (F)
	Conservarea zidariei cu Disboxan 452 (Консервация кладки составом "Disboxan 452")
	m2	447,000	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки)
	m2	67,000	
10	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2	67,000	
11	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов  краской Muresco-plus в 2 слоя, по грунту Caparol Tiefgrund, по затертой штукатурке)
	m2	240,000	
12	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2	201,000	
13	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2	469,000