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pentru achiziția camionului autobasculant cu dublă cabină
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*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliului Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 la Acordul de grant nr. 11 din 13 ianuarie 2026, „GHID DE ACHIZIȚII”.
1. Contextul și scopul achiziției
Prezenta achiziție are drept scop achiziția camionului autobasculant cu dublă cabină, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubrizare în comuna Zîrnești, satul Andrușul de Jos, satul Andrușul de Sus, satul Bădicul Moldovenesc, satul Baurci-Moldoveni, comuna Cucoara, comuna Doina, comuna Larga Nouă, satul Roșu din raionul Cahul.
Camionul va fi utilizat în cadrul activităților de  salubrizare, transportul muncitorilor, echipamentelor și materialelor specifice serviciului de salubrizare conform Planul de Îmbunătățire a Serviciului, precum și legislației Republicii Moldova și normelor Uniunii Europene.
2. Obiectul achiziției
Obiectul achiziției îl constituie achiziția camionului autobasculant cu dublă cabină în cadrul proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubrizare în comuna Zîrnești, satul Andrușul de Jos, satul Andrușul de Sus, satul Bădicul Moldovenesc, satul Baurci-Moldoveni,comuna Cucoara,comuna Doina,comuna Larga Nouă, satul Roșu din raionul Cahul.
3. Scopul achiziției
Achiziția urmărește asigurarea dotării corespunzătoare a operatorului de servicii comunale în conformitate cu Planul de Îmbunătățire a Serviciului și legislația privind managementul deșeurilor. 
4. Cerințe tehnice minime
Ofertantul va fi în   responsabil de asigurarea calității în conformitate cu cerințele acestei specificații tehnice și ale condițiilor Contractului. Ofertantul va trebui să prezinte Beneficiarului denumirile companiilor-producătoare a camionului propus pentru licitare. El va prezenta descrierea, specificațiile tehnice, certificatele de calitate și țara de origine. 

Astfel, camionul va trebui să îndeplinească următoarele condiții tehnice:
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă

	1
	Caracteristici generale
	Vehicul nou, fabricat în serie.
Tip: camion autobasculant cu cabină dublă.
Configurație minimă: 4x2
Număr locuri: minimum 6 persoane, inclusiv conducătorul auto.
Volan pe partea stângă.
Conformitate cu normele europene privind circulația rutieră.


	2
	Motor și transmisie
	· Motor diesel, turboalimentat.
· Normă de emisii: minimum Euro 6.
· Putere minimă motor: 160 CP.
· Cuplu motor adaptat transportului de sarcini grele.
· Cutie de viteze manuală sau automată cu minimum 6 trepte înainte.
· Rezervor combustibil: minimum 80 litri.


	3
	Masă și capacitate de încărcare
	· Masă totală maximă autorizată: minimum 3.500 kg.
· Sarcină utilă: minimum 1.000 kg.
· Dimensiuni benă :minimum  3600 × 2100 × 400 mm
· Înălțimea obloanelor adaptată transportului de materiale vrac și echipamente.


	4
	Sistem autobasculant
	· Basculare hidraulică.
· Basculare pe spate, minimum.
· Comandă electro-hidraulică sau hidraulică din cabină.
· Unghi de basculare suficient pentru descărcarea completă a materialului.
· Cilindru hidraulic dimensionat pentru încărcarea maximă admisă.


	5
	Cabină și confort

	· Cabină dublă cu minimum două rânduri de scaune.
· Aer condiționat.
· Servodirecție.
· Geamuri electrice.
· Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite.
· Închidere centralizată.
· Sistem multimedia/radio cu Bluetooth.
Priză 12V și port USB

	6
	Siguranță
	· Sistem ABS.
· Sistem ESP/ESC.
· Airbag pentru șofer și pasager.
· Asistență la pornirea în rampă.
· Centuri de siguranță pentru toate locurile.
· Cameră video pentru marșarier sau senzori de parcare spate.
· Triunghi reflectorizant, trusă medicală, stingător conform legislației.


	7
	Benă și dotări pentru activitatea de salubrizare
	· Benă realizată din oțel rezistent la uzură și coroziune.
· Obloane rabatabile și demontabile.
· Cârlige de ancorare pentru fixarea încărcăturii.
· Prelată pentru acoperirea încărcăturii.
· Protecție anticorozivă a șasiului și benei.
· Girofar LED de culoare galbenă.
· Bandă reflectorizantă de semnalizare conform normelor în vigoare.
· Cutie pentru scule și echipamente.


	8
	Garanție și service
	· [bookmark: _Hlk236946142]Garanție minimă: 36 luni sau 100.000 km, oricare survine prima.
· Asigurarea pieselor de schimb pe o perioadă de minimum 10 ani.
· Existența unei rețele autorizate de service pe teritoriul Republicii Moldova.


	9
	Documentație
	La livrare, furnizorul va prezenta:
· Certificat de conformitate.
· Carte tehnică a vehiculului.
· Manual de utilizare și întreținere în limba română.
· Certificat de garanție.
· Instruirea personalului beneficiar privind exploatarea sistemului autobasculant.


	10
	Criteriu de conformitate

	Se acceptă oferte cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor solicitate.





5. Condiții de livrare
· Livrarea se va face la locația indicata de autoritatea contractantă, cu transportul și descărcarea incluse în preț.
· Termen de livrare: max. 90 zile calendaristice de la semnarea contractului. 
Recepția se va face cantitativ și calitativ, de către un grup desemnat, prin întocmirea unui proces-verbal/act predare-primire, la locul livrării. În cazul constatării unor neconformități, acestea vor fi remediate de către furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
6. Garanție
•     În perioada de garanție, furnizorul va înlocui gratuit orice componentă defectă.
7. Criteriul de atribuire:
Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut. 
7

