Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrгri de desfaceri, demontгri
			
1	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	11,870	
 2	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	1,160	
 3	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
 4	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	3,000	
 5	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
 6	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
 7	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox
	buc	6,000	
 8	RpGB20A
	Demontarea arzatoarelor de uz casnic cu debit de 0.4-2 mc/ora.
	buc	2,000	
 9	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	203,850	
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peretisau tavane.(pereti)
	m2	250,300	
 11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peretisau tavane.(tavane)
	m2	211,330	
 12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	40,760	
 13	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	19,800	
 14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	13,920	
 15	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,gresie, placi ceramice, etc. (scara exterioara)
	m2	4,680	
 16	RpCP45D
	Demontarea balustradelor metalice exterioare
	kg	22,000	
 17	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg
	buc	3,000	
 18	RpVB37A
	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm 
	m2	4,000	
 19	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata saualiminiu.
	m2	86,200	
 20	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.(Camere frigorifice - 2 buc)
	kg	400,000	
 21	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	12,100	
 22	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	48,600	
 23	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	4,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Zidarie
			
24	CD51C
	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitoriarmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.
	100m2	1,703	
 		Capitolul 3. Capitolul 3. Finisari interioare
			
		Capitolul 3.1. Capitolul 3.1. Finisari tavane
			
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	204,860	
 26	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	204,860	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	204,860	
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	204,860	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	204,860	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	204,860	
 		Capitolul 3.2. Capitolul 3.2. Finisari pereti
			
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	813,080	
 32	IzF55C
	Termoizolarea exterioarг a pereюilor єi glafurilor, clгdirilor cutencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidг atermoizolantului), suprafaюa pereюilor netedг cu plгci din vatгmineralг: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 50 mm
	m2	25,500	
 33	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	787,580	
 34	CF17B K= 2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
	m2	787,580	
 35	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cuplaci de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cmpina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cusuprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montareaplacajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	813,080	
 		Capitolul 4. Capitolul 4. Finisari pardoseli
			
		Capitolul 4.1. Capitolul 4.1. Pardoseli Nr.1
			
36	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport dinmortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2. (Gresie antiderapantг grosime d=15mm)
	m2	175,220	
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	175,220	
 38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	175,220	
 39	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	175,220	
 40	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	315,400	
 41	CA02C
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane, beton marfa, turnarecu mijloace clasice (Beton celular usor D400 60mm)
	m3	10,510	
 42	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Strat hidroizolant .iantecondensat din pelicola polimerica)
	m2	175,220	
 		Capitolul 4.2. Capitolul 4.2. Pardoseli Nr.2
			
43	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport dinmortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2. (Gresie antiderapantг grosime d=15mm)
	m2	6,720	
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,720	
 		Capitolul 4.3. Capitolul 4.3. Pardoseli Nr.3
			
45	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafetemai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez(Grosime strat de uzura 0.35mm Linolium tip Tarket destinatpentru institu.ii medicale)
	m2	29,640	
 46	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	29,640	
 47	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	29,640	
 48	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	53,350	
 49	CA02C
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane, beton marfa, turnarecu mijloace clasice (Beton celular usor D400 60mm)
	m3	1,780	
 50	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Strat hidroizolant .iantecondensat din pelicola polimerica)
	m2	29,640	
 		Capitolul 5. Capitolul 5. Usi si ferestre
			
51	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbeU1, U2, U3, U4, confectionate din profil PVC 3 camere pentruusa, placate cu panou sandwich 24mm, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat оn RM)
	m2	40,950	
 52	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, indoua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi U5,U6, confectionate din profil PVC 3 camere pentru usa, placatepartea inferioara cu panou sandwich 24mm iar partea superioaracu sticla in 2 rinduri, in complet cu furnitura necesara, articolelede timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele invigoare, material agrementat оn RM)
	m2	8,620	
 53	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, indoua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usiexterioare oarbe si framuga UE1, confectionate din profil PVC 5camere pentru usa, placate cu panou sandwich 24mm iarframuga cu sticla LOW-E in 3 rinduri, si dispozitiv de inchidereautomata, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplariese vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, materialagrementat оn RM)
	m2	3,770	
 54	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului peste 2,5 mp (Ferestre F1, F2, confectionate din profilPVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului de min70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat оn RM)
	m2	11,600	
 55	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre F3, confectionatedin profil PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului demin 70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat оn RM)
	m2	7,200	
 56	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre Fi1, confectionate dinprofil PVC 3 camere de izolare termica, latimea profilului de min70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat оn RM)
	m2	0,800	
 57	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre Fi2, confectionatedin profil PVC 3 camere de izolare termica, latimea profilului demin 70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat оn RM)
	m2	1,820	
 58	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de300 - 500 mm
	m	15,800	
 		Capitolul 6. Capitolul 6. Consolidarea golurilor
			
		Capitolul 6.1. Capitolul 6.1. Consolidarea golului G1
			
59	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,199	
 60	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,199	
 61	CK35A
	Bulon de ancorare M16 L=500
	buc	14,000	
 62	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	14,000	
 63	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,100	
 64	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,040	
 		Capitolul 6.2. Capitolul 6.2. Consolidarea golului G2
			
65	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,163	
 66	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,163	
 67	CK35A
	Bulon de ancorare M16 L=500
	buc	16,000	
 68	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	16,000	
 69	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,100	
 70	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,020	
 		Capitolul 6.3. Capitolul 6.3. Consolidarea golului G3
			
71	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,120	
 72	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,120	
 73	CK35A
	Bulon de ancorare M16 L=250
	buc	26,000	
 74	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	26,000	
 75	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	0,760	
 76	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,020	
 		Capitolul 6.4. Capitolul 6.4. Consolidarea golului G4
			
77	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,085	
 78	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,085	
 79	CK35A
	Bulon de ancorare M16 L=250
	buc	6,000	
 80	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	6,000	
 81	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,100	
 82	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,020	
 		Capitolul 7. Capitolul 7. Rampa
			
83	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare
	m3	1,500	
 84	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,000	
 85	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,020	
 86	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduride sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15
	m3	1,950	
 87	CC01F1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatiicontinue si radiere
	kg	28,680	
 88	CC01E1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatiicontinue si radiere.
	kg	40,690	
 89	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	8,600	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.