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	Lot 1
	
	Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni
	
	

	
	1.1
	„Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni”
	
	

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de masura
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE

	
	

	
	
	1.1. Grupa GOGOASA

	
	

	
	
	1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.1.1. Tavan

	
	

	1
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC.

	m2
	83,7000


	2
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	83,7000


	3
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	83,7000


	4
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane

	m
	32,0000


	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	83,7000


	6
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	83,7000


	7
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	83,7000


	8
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	83,7000


	
	
	1.1.1.2. Pereti

	
	

	9
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din USB

	m2
	15,0000


	10
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	138,0000


	11
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	138,0000


	12
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	138,0000


	13
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	138,0000


	14
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	138,0000


	15
	CF02B5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	138,0000


	16
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	138,0000


	17
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	138,0000


	18
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	138,0000


	19
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	138,0000


	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	138,0000


	21
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	138,0000


	
	
	1.1.1.3. Pardosele 

	
	

	22
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte

	m
	32,0000


	23
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	83,7000


	24
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	83,7000


	25
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	83,7000


	26
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	83,7000


	27
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	83,7000


	28
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	83,7000


	29
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	32,0000


	
	
	1.1.1.4. Timplarie

	
	

	30
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)

	m2
	33,1200


	31
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm)

	m
	9,3000


	32
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	8,0000


	33
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect)

	m2
	20,0000


	34
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	9,3000


	35
	CL20A

	Grile de ventilatie din PVC

	buc
	1,0000


	
	
	1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	36
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	14,1000


	37
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare

	m2
	5,1000


	38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor

	m2
	19,2000


	39
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor

	m2
	14,1000


	40
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	14,1000


	41
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	14,1000


	42
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita

	m2
	5,1000


	
	
	1.1.1.6. Retele de incalzire 

	
	

	43
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	10,0000


	44
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	40,0000


	45
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	6,0000


	46
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	6,0000


	47
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic

	m
	31,0000


	48
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25

	buc
	8,0000


	49
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90

	buc
	16,0000


	50
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic

	m
	12,0000


	51
	IC38I

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32

	buc
	4,0000


	52
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	35,0000


	53
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton

	buc
	40,0000


	54
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente

	buc
	5,0000


	55
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	5,0000


	56
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic

	set
	5,0000


	
	
	1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare

	
	

	57
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	2,0000


	58
	VC29A

	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA)

	buc
	2,0000


	
	
	1.1.1.8. Diverse

	
	

	59
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	1,8000


	60
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	1,8000


	61
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	1,8000


	
	
	1.1.2. Bufet grupa Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.2.1. Tavan

	
	

	62
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	3,2000


	63
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	3,2000


	64
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,2000


	65
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,2000


	66
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,2000


	67
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	3,2000


	
	
	1.1.2.2. Pereti

	
	

	68
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	7,0000


	69
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	8,6000


	70
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	15,6000


	71
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	15,6000


	72
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	15,6000


	73
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	15,6000


	74
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	7,0000


	75
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	8,6000


	76
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	8,6000


	77
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	8,6000


	78
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	8,6000


	79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,6000


	80
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	8,6000


	
	
	1.1.2.3. Pardosele

	
	

	81
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	3,2000


	82
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	3,2000


	83
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	3,2000


	84
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	3,2000


	85
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	3,2000


	
	
	1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	86
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,0000


	87
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	5,0000


	88
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	10,0000


	89
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea Boiler  cu recuperare

	buc
	1,0000


	90
	RpSC23A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox

	buc
	1,0000


	91
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,0000


	92
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	2,0000


	93
	SB05C

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	5,0000


	94
	SA20A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	10,0000


	95
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	10,0000


	96
	RpSE25A

	Montarea boiler 10 lt

	buc
	1,0000


	
	
	1.1.2.5. Diverse

	
	

	97
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	0,5000


	98
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	0,5000


	99
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	0,5000


	
	
	1.1.3. Baia grupa Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.3.1. Tavan

	
	

	100
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	12,3000


	101
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	12,3000


	102
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	12,3000


	103
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	12,3000


	104
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	12,3000


	105
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	12,3000


	
	
	1.1.3.2. Pereti

	
	

	106
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	46,8000


	107
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	46,8000


	108
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	46,8000


	109
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	46,8000


	110
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	20,0000


	111
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	16,8000


	112
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	16,8000


	113
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	16,8000


	114
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	16,8000


	115
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	16,8000


	116
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	16,8000


	
	
	1.1.3.3. Pardosele

	
	

	117
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	12,3000


	118
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	12,3000


	119
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	12,3000


	120
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	12,3000


	121
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	12,3000


	
	
	1.1.3.4. Timplarie

	
	

	122
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi.)

	m2
	1,7800


	123
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	1,7800


	124
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice

	m
	1,8000


	
	
	1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	125
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate)

	m2
	1,4400


	126
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea Boiler  cu recuperare

	buc
	1,0000


	127
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	40,0000


	128
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare

	buc
	1,0000


	129
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare

	buc
	2,0000


	130
	RpSC08A

	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare

	buc
	1,0000


	131
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	3,0000


	132
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	4,0000


	133
	SC04C

	Lavoar din semiportelan,  portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (ATENTIE Se va monta lavoar-ul existent, de exclus resursul: Lavoar )

	buc
	1,0000


	134
	SD04A

	Baterie amestecatoare  cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE Se va monta Bateria existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   )

	buc
	1,0000


	135
	SC10A

	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu )

	buc
	1,0000


	136
	SC07A1

	Vas pentru closet, Fara complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior)

	buc
	2,0000


	137
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	5,0000


	138
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	2,0000


	139
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	3,0000


	140
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000


	141
	RpSA19B

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	20,0000


	142
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic

	m
	20,0000


	143
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90

	buc
	8,0000


	144
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25

	buc
	4,0000


	145
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	48,0000


	146
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL (Manopera se vor monta corpurile anterior demontate)

	buc
	2,0000


	147
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic

	set
	2,0000


	148
	RpSE25A

	Montarea boiler 100 lt (Manopera)

	buc
	1,0000


	
	
	1.1.3.6. Diverse

	
	

	149
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	1,1000


	150
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	1,1000


	151
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	1,1000


	
	
	1.1.4. Antreu grupa Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.4.1. Tavan

	
	

	152
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC.

	m2
	25,2000


	153
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	25,2000


	154
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	25,2000


	155
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane

	m
	9,7100


	156
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	25,2000


	157
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	25,2000


	158
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	25,2000


	159
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	25,2000


	
	
	1.1.4.2. Pereti

	
	

	160
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	51,8000


	161
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	51,8000


	162
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	51,8000


	163
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	51,8000


	164
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	51,8000


	165
	CF02B5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	51,8000


	166
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	51,8000


	167
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	51,8000


	168
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	51,8000


	169
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	51,8000


	170
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	51,8000


	171
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	51,8000


	
	
	1.1.4.3. Pardosele

	
	

	172
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte

	m
	9,6300


	173
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	25,2000


	174
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	25,2000


	175
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	25,2000


	176
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	25,2000


	177
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	25,2000


	178
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	25,2000


	179
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	9,6300


	
	
	1.1.4.4. Timplarie

	
	

	180
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)

	m2
	9,4000


	181
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm)

	m
	4,0000


	182
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	2,2000


	183
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect)

	m2
	7,2000


	184
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	3,3500


	
	
	1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	185
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	4,2500


	186
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare

	m2
	4,2500


	187
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor

	m2
	4,2500


	188
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor

	m2
	4,2500


	189
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	4,2500


	190
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	4,2500


	191
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita

	m2
	4,2500


	
	
	1.1.4.6. Retele de incalzire

	
	

	192
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	1,4400


	193
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	6,0000


	194
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic

	m
	6,0000


	195
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25

	buc
	4,0000


	196
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90

	buc
	4,0000


	197
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	12,0000


	198
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton

	buc
	16,0000


	199
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente

	buc
	2,0000


	200
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	2,0000


	201
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic

	set
	2,0000


	
	
	1.1.4.7. Diverse

	
	

	202
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	1,0000


	203
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	1,0000


	204
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	1,0000


	
	
	1.2. Grupa PUISORII

	
	

	
	
	1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii

	
	

	
	
	1.2.1.1. Tavan

	
	

	205
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	83,7000


	206
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	83,7000


	207
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane

	m
	32,0000


	208
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	83,7000


	209
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	83,7000


	210
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	83,7000


	211
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	83,7000


	
	
	1.2.1.2. Pereti

	
	

	212
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	138,0000


	213
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	138,0000


	214
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	138,0000


	215
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	138,0000


	216
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	138,0000


	217
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	138,0000


	218
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	138,0000


	219
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	138,0000


	220
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	138,0000


	221
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	138,0000


	222
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	138,0000


	223
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	138,0000


	
	
	1.2.1.3. Pardosele (ATENTIE Pardosea calda)

	
	

	224
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte

	m
	32,0000


	225
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	83,7000


	226
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	83,7000


	227
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie  1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde

	m2
	83,7000


	228
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	83,7000


	229
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	83,7000


	230
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	83,7000


	231
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	83,7000


	232
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	32,0000


	
	
	1.2.1.4. Timplarie

	
	

	233
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)

	m2
	33,1200


	234
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm)

	m
	9,3000


	235
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	8,0000


	236
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect)

	m2
	20,0000


	237
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	9,3000


	238
	CL20A

	Grile de ventilatie din PVC

	buc
	1,0000


	
	
	1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	239
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	14,1000


	240
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare

	m2
	5,1000


	241
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor

	m2
	19,2000


	242
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor

	m2
	14,1000


	243
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	14,1000


	244
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	14,1000


	245
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita

	m2
	5,1000


	
	
	1.2.1.6. Retele de incalzire

	
	

	246
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	10,0000


	247
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	40,0000


	248
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	6,0000


	249
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	6,0000


	250
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic

	m
	31,0000


	251
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25

	buc
	8,0000


	252
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90

	buc
	16,0000


	253
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic

	m
	12,0000


	254
	IC38I

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32

	buc
	4,0000


	255
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	35,0000


	256
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton

	buc
	40,0000


	257
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente

	buc
	5,0000


	258
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	5,0000


	259
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic

	set
	5,0000


	
	
	1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare

	
	

	260
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	2,0000


	261
	VC29A

	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA)

	buc
	2,0000


	
	
	1.2.1.8. Diverse

	
	

	262
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	1,8000


	263
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	1,8000


	264
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	1,8000


	
	
	1.2.2. Bufet grupa Puisorii

	
	

	
	
	1.2.2.1. Tavan

	
	

	265
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC.

	m2
	3,0000


	266
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	3,0000


	267
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,0000


	268
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,0000


	269
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,0000


	270
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	3,0000


	
	
	1.2.2.2. Pereti

	
	

	271
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	7,5000


	272
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	7,5000


	273
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	15,0000


	274
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	15,0000


	275
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	15,0000


	276
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	15,0000


	277
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	7,5000


	278
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	7,5000


	279
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	7,5000


	280
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	7,5000


	281
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	7,5000


	282
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	7,5000


	283
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	7,5000


	
	
	1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Pardosele calde)

	
	

	284
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	3,0000


	285
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	3,0000


	286
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie  1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde

	m2
	3,0000


	287
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	3,0000


	288
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	3,0000


	289
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	3,0000


	
	
	1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	290
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,0000


	291
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	5,0000


	292
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	10,0000


	293
	RpSC23A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox

	buc
	1,0000


	294
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,0000


	295
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	2,0000


	296
	SB05C

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	5,0000


	297
	SA20A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	10,0000


	298
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	10,0000


	
	
	1.2.2.5. Diverse

	
	

	299
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	0,5000


	300
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	0,5000


	301
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	0,5000


	
	
	1.2.3. Antreu grupa Puisorii

	
	

	
	
	1.2.3.1. Tavan

	
	

	302
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC.

	m2
	25,2000


	303
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	25,2000


	304
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	25,2000


	305
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane

	m
	9,7100


	306
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	25,2000


	307
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	25,2000


	308
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	25,2000


	309
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	25,2000


	
	
	1.2.3.2. Pereti

	
	

	310
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din USB

	m2
	10,0000


	311
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	51,8000


	312
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	51,8000


	313
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	51,8000


	314
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	51,8000


	315
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	51,8000


	316
	CF02B5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	51,8000


	317
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	51,8000


	318
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	51,8000


	319
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	51,8000


	320
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	51,8000


	321
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	51,8000


	322
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	51,8000


	
	
	1.2.3.3. Pardosele 

	
	

	323
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte

	m
	9,6300


	324
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	25,2000


	325
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	25,2000


	326
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor)

	m2
	25,2000


	327
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	25,2000


	328
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	25,2000


	329
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	25,2000


	330
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	25,2000


	331
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	9,6300


	
	
	1.2.3.4. Timplarie

	
	

	332
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)

	m2
	9,4000


	333
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm)

	m
	4,0000


	334
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	2,2000


	335
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect)

	m2
	7,2000


	336
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	3,3500


	
	
	1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	337
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	4,2500


	338
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare

	m2
	4,2500


	339
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor

	m2
	4,2500


	340
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor

	m2
	4,2500


	341
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	4,2500


	342
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	4,2500


	343
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita

	m2
	4,2500


	
	
	1.2.3.6. Retele de incalzire

	
	

	344
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	1,4400


	345
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	6,0000


	346
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic

	m
	8,8000


	347
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	10,0000


	348
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25

	buc
	4,0000


	349
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90

	buc
	4,0000


	350
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton

	buc
	16,0000


	351
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente

	buc
	2,0000


	352
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	2,0000


	353
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic

	set
	2,0000


	
	
	1.2.3.7. Diverse

	
	

	354
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	1,0000


	355
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	1,0000


	356
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	1,0000


	
	
	1.3. Spalatoria 

	
	

	
	
	1.3.1. Tavan

	
	

	357
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai

	m2
	17,9000


	358
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	17,9000


	359
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	17,9000


	360
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	17,9000


	361
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	17,9000


	362
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	17,9000


	
	
	1.3.2. Pereti

	
	

	363
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	25,0000


	364
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	52,8000


	365
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	52,8000


	366
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	52,8000


	367
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	52,8000


	368
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	52,8000


	
	
	1.3.3. Pardosele 

	
	

	369
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	17,9000


	370
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	17,9000


	371
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	17,9000


	372
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	17,9000


	373
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	17,9000


	
	
	1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare

	Unitatea de masura
	Volum

	374
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	6,0000


	375
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	12,0000


	376
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie

	m2
	0,7200


	377
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	5,0000


	378
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea masinelor de spalat rufe (ATENTIE Se va remonta)

	buc
	3,0000


	379
	RpSC01A

	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile

	buc
	1,0000


	380
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea masinelor de uscat rufe  (ATENTIE Se va remonta)

	buc
	1,0000


	381
	RpSC23A1

	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox

	buc
	1,0000


	382
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,0000


	383
	RpSE25A aplicativ

	Montarea masina de spalat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent)

	buc
	3,0000


	384
	RpSE25A aplicativ

	Montarea masina de uscat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent)

	buc
	1,0000


	385
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	6,0000


	386
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000


	387
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	10,0000


	388
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	3,0000


	389
	RpSA19B

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	20,0000


	390
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	15,0000


	391
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic

	m
	9,0000


	392
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90

	buc
	4,0000


	393
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25

	buc
	2,0000


	394
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente

	buc
	1,0000


	395
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	1,0000


	396
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic

	set
	1,0000


	
	
	1.3.5. Ventilatia cu recuperare

	
	

	397
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	1,0000


	398
	VC29A

	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA)

	buc
	1,0000


	
	
	1.3.6. Diverse

	
	

	399
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	2,5000


	400
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi

	t
	2,5000


	401
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km

	t
	2,5000


	
	
	1.4. Retele de incalzire in pardoseala pentru nivelul I a suprafetelor supuse reparatiei

	
	

	402
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	6,0000


	403
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	6,0000


	404
	RpCU06C1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	41,0000


	405
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	12,6000


	406
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea)

	m
	8,0000


	407
	IC38C

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade)

	buc
	8,0000


	408
	IA52A

	Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic

	buc
	2,0000


	409
	IA37B

	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera)

	buc
	2,0000


	410
	IC46A

	Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S  sau analogic (Manopera)

	buc
	2,0000


	411
	IC35A

	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2  cu 5 straturi sau analogic

	m
	590,0000


	
	
	1.5. Lucrari Exterioare

	
	

	
	
	1.5.1. Scara principala

	
	

	412
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate

	m2
	34,6500


	413
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada

	kg
	24,2200


	414
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	34,6500


	415
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	3,4600


	416
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp

	kg
	43,3100


	417
	RpCL14A

	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate

	m
	32,4000


	418
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice

	m3
	2,1700


	419
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	34,6500


	420
	CH01A1

	Trepte exterioare din Klinker

	m
	32,4000


	421
	CG50A

	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm

	m2
	26,1900


	422
	RpCP17B

	Mina curenta, din teava INOX

	m
	10,2000


	
	
	1.5.2. Scara secundara

	
	

	423
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate

	m2
	6,2700


	424
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada

	kg
	16,1300


	425
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	6,2700


	426
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	0,9400


	427
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp

	kg
	7,8300


	428
	RpCL14A

	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate

	m
	20,9000


	429
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice

	m3
	0,1700


	430
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	9,2700


	431
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti

	m2
	3,0000


	432
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	3,0000


	433
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	3,0000


	434
	CH01A1

	Trepte exterioare din Klinker

	m
	20,9000


	435
	CG50A

	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm

	m2
	1,7100


	436
	RpCP17B

	Mina curenta, din teava INOX

	m
	4,8000


	
	
	2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE

	
	

	
	
	2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii

	
	

	
	
	2.1.1. Lucrari de constructie

	
	

	437
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	16,0000


	438
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	16,0000


	439
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, )

	buc
	8,0000


	440
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	28,0000


	441
	RpED17A

	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	160,0000


	442
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu

	buc
	16,0000


	
	
	2.1.2. Lucrari de montare

	
	

	443
	08-03-572-3

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,
IP54, pentru 24 module

	buc
	2,0000


	444
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	18,0000


	445
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg

	100 m
	6,7400


	446
	

	Cablu VVGng 3x1.5

	m
	350,0000


	447
	

	Cablu VVGng 3x2.5

	m
	320,0000


	448
	

	Cablu AVVGng 5x10

	m
	4,0000


	449
	08-03-594-11

	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED

	100 buc
	0,3600


	450
	Pret de piata

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile
 cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V

	buc
	36,0000


	451
	08-03-591-1

	Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,0800


	452
	

	Intrerupator cu 2 clape

	buc
	2,0000


	453
	

	Intrerupator cu 1 clape

	buc
	6,0000


	454
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,1800


	455
	

	Priza

	buc
	18,0000


	456
	Pret de piata

	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44

	buc
	26,0000


	457
	Pret de piata

	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata

	buc
	10,0000


	458
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	5,8000


	459
	Pret de piata

	Teava din PVC dm.20

	m
	300,0000


	460
	Pret de piata

	Teava din PVC dm.16

	m
	280,0000


	461
	Pret de piata

	Accesorii din metal

	kg
	4,4000


	
	
	2.1.3. Valoarea utilajului

	
	

	462
	Pret de piata

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module

	buc
	2,0000


	463
	Pret de piata

	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic

	buc
	2,0000


	464
	Pret de piata

	Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic

	buc
	6,0000


	465
	Pret de piata

	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic

	buc
	4,0000


	466
	Pret de piata

	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic

	buc
	6,0000


	
	
	2.2. Spalatoria

	
	

	
	
	2.2.1. Lucrari de constructie

	
	

	467
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	6,0000


	468
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	6,0000


	469
	RpEG17D

	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru

	buc
	2,0000


	470
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, )

	buc
	1,0000


	471
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,0000


	472
	RpED17A

	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	100,0000


	473
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu

	buc
	5,0000


	
	
	2.2.2. Lucrari de montare

	
	

	474
	08-03-572-3

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,
IP54, pentru 12 module

	buc
	1,0000


	475
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	6,0000


	476
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg

	100 m
	0,6000


	477
	

	Cablu VVGng 3x1.5

	m
	20,0000


	478
	

	Cablu VVGng 3x2.5

	m
	40,0000


	479
	08-02-146-2

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,2000


	480
	

	Cablu VVGng 5*4

	m
	20,0000


	481
	08-03-594-11

	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED

	100 buc
	0,0300


	482
	Pret de piata

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile
 cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V

	buc
	3,0000


	483
	08-03-591-1

	Intreruptor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,0200


	484
	

	Intrerupator cu 2 clape

	buc
	2,0000


	485
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,0500


	486
	

	Priza

	buc
	5,0000


	487
	Pret de piata

	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44

	buc
	7,0000


	488
	Pret de piata

	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata

	buc
	1,0000


	489
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,6000


	490
	Pret de piata

	Teava din PVC dm.25

	m
	60,0000


	491
	Pret de piata

	Accesorii din metal

	kg
	2,2000


	
	
	2.2.3. Valoarea utilajului

	
	

	492
	Pret de piata

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module

	buc
	1,0000


	493
	Pret de piata

	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A

	buc
	2,0000


	494
	Pret de piata

	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA

	buc
	4,0000


	
	
	3. UTILAJ

	
	

	495
	Pret de piata

	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat.

	set
	2,0000


	496
	Pret de piata

	Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S  sau analogic (Manopera)

	set
	2,0000


	497
	Pret de piata

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	
	5,0000


	
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*





















	Lot 2
	
	Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni 
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.1.
	Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.
	
	

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de masura
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1.  Capitolul  1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1.  Lucrari de reparatie

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT"

	m2
	311,76


	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	311,76


	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	311,76


	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	314,56


	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	314,56


	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	314,56


	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,20


	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	11,20


	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	10
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	97,71


	11
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm

	m2
	27,60


	12
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	97,71


	13
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	97,71


	14
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5

	m2
	-97,71


	15
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	97,71


	16
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	14,36


	17
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv

	m2
	5,78


	18
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	4,00


	
	
	1.2. 1.2. Pardosea calda 

	
	

	19
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	95,00


	20
	RpIB12A

	Demontari radiatoare

	buc
	7,00


	21
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	14,00


	22
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=32 mm

	m
	26,00


	23
	RpIC18A1

	Demontarea tevii D=25 mm

	m
	26,00


	24
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv

	m2
	97,50


	25
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35

	m2
	97,50


	26
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda

	buc
	2,00


	27
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"

	buc
	2,00


	28
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton

	buc
	4,00


	29
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M

	buc
	4,00


	30
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M

	buc
	4,00


	31
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb)

	buc
	4,00


	32
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea

	buc
	2,00


	33
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm

	m
	16,00


	34
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99

	buc
	14,00


	35
	IC38J

	TEU  PPR 32

	buc
	2,00


	36
	IC38J

	COT PPR 32 FF90*

	buc
	14,00


	37
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F

	buc
	2,00


	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F

	buc
	2,00


	39
	IC38J

	DOP  PPR D=32

	buc
	2,00


	40
	IC38J

	MUFA  PPR 32

	buc
	6,00


	41
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm

	m
	16,00


	
	
	1.3. 1.4. Lucrari sanitare

	
	

	42
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	21,00


	43
	

	COT d=20 mmla 90*

	buc
	12,00


	44
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	8,00


	45
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	10,00


	46
	SB09E

	Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	10,00


	47
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	5,00


	48
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal

	buc
	2,00


	49
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii

	buc
	2,00


	50
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,00


	51
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,00


	52
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.

	buc
	1,00


	53
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	5,00


	
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1. Ventilare, incalzire, mobilier

	
	

	54
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului

	set
	1,00


	55
	IA17A

	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv

	buc
	1,00


	56
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130

	buc
	1,00


	57
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru

	buc
	4,00


	58
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	3,00


	
	
	2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica

	
	

	59
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	1,95


	60
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2

	m
	195,00


	61
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	1,77


	62
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2

	m
	175,00


	63
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2

	m
	2,00


	64
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa)

	100 m
	0,02


	65
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,75


	66
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,60


	67
	

	Fisa euro cu ramificatie

	buc
	1,00


	68
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa)

	100 buc
	0,01


	69
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat

	100 buc
	0,06


	70
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat

	100 buc
	0,01


	71
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20

	buc
	18,00


	72
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata

	buc
	7,00


	73
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	100 buc
	0,25


	74
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	75
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	76
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	77
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	78
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	79
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic

	buc
	300,00


	80
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic

	buc
	350,00


	81
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm

	buc
	35,00


	82
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli

	buc
	80,00


	83
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli

	buc
	75,00


	84
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm

	buc
	700,00


	
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	85
	

	Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm

	buc
	22,00


	86
	

	Dulap 1950 x400 x800 mm

	buc
	2,00


	87
	

	Dulap haine  1950 x550 x400 mm

	buc
	1,00


	88
	

	Ecran calorifer 1400x750 x200 mm

	buc
	7,00


	89
	

	Ecran calorifer 600x650 x200 mm

	buc
	2,00


	90
	

	Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile  1000 x1600 xh450/580 mm

	set
	3,00


	91
	

	Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm

	buc
	5,00


	92
	

	Cuier  prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm

	buc
	5,00


	93
	

	Dulap inventar 2100x400 x1000  mm

	buc
	1,00


	94
	

	Etajera 1100 x380 x900 mm

	buc
	1,00


	95
	

	Etajera  colturi rotungite1100 x380 x900 mm

	buc
	1,00


	96
	

	Mobilier bucatarie 2m

	m
	2,00


	97
	

	Masa  educator 1150x1150x750 mm

	buc
	1,00


	98
	

	Etajera jucarii 1100x1050x300 mm

	buc
	1,00


	99
	

	Boiler pina la 100 l

	buc
	1,00


	100
	

	Pompa 65/30

	buc
	1,00


	101
	

	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru

	buc
	2,00


	102
	

	Set distribuitor 1" x 6 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	103
	

	Set distribuitor 1" x 5 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	104
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	3,00


	105
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	106
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	107
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	108
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	109
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	110
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	buc
	25,00


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	
	2.2
	Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din  mun. Strășeni .
	
	

	
	
	1.  Capitolul  1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. lucrari de reparatie

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT"

	m2
	343,00


	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	343,00


	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	343,00


	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	343,00


	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	343,00


	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	343,00


	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	13,20


	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	13,20


	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	10
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	121,32


	11
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm

	m2
	24,16


	12
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	121,32


	13
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	121,32


	14
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5

	m2
	-121,32


	15
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	121,32


	16
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	13,73


	17
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	3,00


	
	
	1.2. 1.2 Lucrari de iluminare

	
	

	18
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600

	buc
	19,00


	19
	

	Plafoniera ///Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong

	buc
	19,00


	20
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp

	m
	250,00


	21
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm

	m
	125,00


	22
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm

	m
	125,00


	23
	RpEA09A

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm///canal -cablu

	m
	200,00


	24
	

	Intrerupator dublu

	buc
	4,00


	25
	

	Intrerupator ordinar

	buc
	1,00


	26
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble

	buc
	4,00


	27
	RpEE03A

	Montarea prizelor ordinare

	buc
	4,00


	28
	RpEG01A

	Montarea tablourilor electrice

	buc
	1,00


	29
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 16 A

	buc
	4,00


	30
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 25 A

	buc
	1,00


	
	
	1.3. 1.3. Lucrari sanitare

	
	

	31
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	28,00


	32
	

	COT d=20 mmla 90*

	buc
	20,00


	33
	

	TEU d=20 mm

	buc
	3,00


	34
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	10,00


	35
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	10,00


	36
	SB09E

	Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	10,00


	37
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	5,00


	38
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal

	buc
	2,00


	39
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii

	buc
	2,00


	40
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,00


	41
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,00


	42
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	5,00


	
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	43
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului

	set
	1,00


	44
	IA17A

	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv

	buc
	1,00


	45
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	3,00


	
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	46
	

	Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm

	buc
	22,00


	47
	

	Dulap 1950 x400 x800 mm

	buc
	2,00


	48
	

	Dulap haine  1950 x550 x400 mm

	buc
	1,00


	49
	

	Ecran calorifer 1400x750 x200 mm

	buc
	7,00


	50
	

	Ecran calorifer 600x650 x200 mm

	buc
	2,00


	51
	

	Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile  1000 x1600 xh450/580 mm

	set
	3,00


	52
	

	Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm

	buc
	5,00


	53
	

	Cuier  prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm

	buc
	5,00


	54
	

	Dulap inventar 2100x400 x1000  mm

	buc
	1,00


	55
	

	Etajera 1100 x380 x900 mm

	buc
	1,00


	56
	

	Etajera  colturi rotungite1100 x380 x900 mm

	buc
	1,00


	57
	

	Mobilier bucatarie 2m

	m
	2,00


	58
	

	Masa  educator 1150x1150x750 mm

	buc
	1,00


	59
	

	Etajera jucarii 1100x1050x300 mm

	buc
	1,00


	60
	

	Boiler pina la 100 l

	buc
	1,00


	61
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	3,00


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.3. 
	Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.
	
	

	1
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp

	m
	180,0000


	2
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor

	buc
	4,0000


	3
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat,

	buc
	6,0000


	4
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble

	buc
	2,0000


	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	284,5000


	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	284,5000


	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	284,5000


	8
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	58,0000


	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	14,5000


	10
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	32,0000


	11
	CG22B4  k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 50 x 50 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonulu pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	32,0000


	12
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	38,4000


	13
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi

	m2
	38,4000


	14
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	32,0000


	15
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc

	m3
	1,3200


	16
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	4,8000


	17
	CH06A

	Mina curenta din INOX

	m
	22,0000


	
	
	
	
	

	
	2.4.
	Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni.
	
	

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari constructive

	
	

	
	
	1.1. 1 Constructia foisoarelor (2 buc)

	
	

	1
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	6,0600


	2
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	28,0000


	3
	RpCK07B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta

	m3
	7,4200


	4
	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

	m3
	5,0000


	5
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate la pardoseli cu greutate pina la 3 kg/mp

	kg
	89,1000


	6
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	80,0000


	7
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez

	m2
	47,6000


	8
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  ( Piese forjate pentru sustinerea pilonilor din lemn)

	kg
	17,0000


	9
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	1,0600


	10
	CE30C

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL  ( OSB) de 22 mm grosime

	m2
	60,0000


	11
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor

	m2
	60,0000


	12
	CR05A  aplicativ

	Captusirea peretilor la foisor  cu scinduri de rasinoase jeluite pe ambele parti  de 20 mm grosime

	m2
	41,3200


	13
	RpCH10B

	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande

	m
	57,0000


	14
	CN16D

	Vopsitorii cu  vopsele LECO  AQUA  lucios  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email

	m2
	83,0000


	
	
	1.2.  2. Amenajarea teritoriului

	
	

	15
	RpCB18G

	Demolarea  a doua scari uzate din  beton

	m3
	7,9200


	16
	CA03K

	Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20

	m3
	8,6000


	17
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	22,6000


	18
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	18,0000


	19
	CH06A

	Mina curenta din INOX

	m
	24,0000


	20
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime

	m2
	200,0000


	21
	

	Pamint moale cernoziom

	t
	20,0000


	22
	CO06B

	Gard de protectie a copiilor din cu h=1 m

	m
	40,0000


	23
	CL08A

	Elemente metalice (Teava 20 x20 x4 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare

	t
	0,0832


	24
	CL08A

	Elemente metalice (Teava 50 x50 x3.0 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare

	t
	0,1350


	25
	CN21A

	Vopsitorii la gardul metalic (tevile),executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2
	8,9500


	26
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	134,0000


	27
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime de 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2
	198,0000


	
	
	2. Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	28
	TsH91A

	Instalarea utilajului de joaca pentru copii
	buc
	6,0000


	
	
	3. Capitolul 3 Utilaj
	
	

	29
	

	Complex de joaca (topogan + doua leagane)

	buc
	2,0000


	30
	

	Balansoare metalice

	buc
	2,0000


	31
	

	Nisipiera cu capac si protectie solara

	buc
	2,0000


	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	

	
	

	Lot 3
	
	Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni (916 428,77 lei)
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.1.
	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT"

	m2
	35,91


	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	35,91


	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	14,36


	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	14,36


	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	14,36


	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	14,36


	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,20


	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	11,20


	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	10
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	12,10


	11
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm

	m2
	21,55


	12
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	12,10


	13
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	1,68


	
	
	1.2. 1.2. Iluminat interior

	
	

	14
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600

	buc
	2,00


	15
	

	Plafoniera ///Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong

	buc
	2,00


	16
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp

	m
	60,00


	17
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm

	m
	25,00


	18
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm

	m
	35,00


	19
	

	Intrerupator dublu

	buc
	1,00


	20
	

	Intrerupator ordinar

	buc
	1,00


	21
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble

	buc
	5,00


	22
	RpEG01A

	Montarea tablourilor electrice

	buc
	1,00


	23
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 16 A

	buc
	1,00


	24
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 25 A

	buc
	1,00


	
	
	1.3. 1.3. lucrari sanitare

	
	

	25
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	6,00


	26
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	3,00


	27
	SB09E

	Piesa de legatura (TEU d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,00


	28
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	12,00


	29
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	3,00


	30
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	1,00


	31
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	1,00


	32
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	2,00


	33
	

	COT d=20 mmla 90*

	buc
	16,00


	34
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	35
	TsA02D

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m  pentru canalizare

	m3
	4,50


	36
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	2,00


	
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	37
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului

	set
	1,00


	38
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	1,00


	
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	39
	

	Dulap masina de spalat vase 1380 xh1870 x a700 mm

	buc
	3,00


	40
	

	Masa L1200 x a700 x h750 mm

	buc
	1,00


	41
	

	Set dulap haine si inventar L 2400 x a420 xH 2100 mm

	buc
	1,00


	42
	

	Masina de spalat haine haine de 10 kg

	buc
	2,00


	43
	

	Covoras de protectie de cauciuc

	buc
	1,00


	44
	

	Fier de calcat

	buc
	1,00


	45
	

	Masina de uscat rufe

	buc
	1,00


	46
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	1,00


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.2. 
	Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1.  Capitolul  1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	188,00


	2
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	188,00


	3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	188,00


	4
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	188,00


	5
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,20


	6
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	11,20


	7
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	8
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	85,78


	9
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm

	m2
	16,90


	10
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	85,78


	11
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	85,78


	12
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	85,78


	13
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5

	m2
	-85,78


	14
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	85,78


	15
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.9 m -1buc

	m2
	1,89


	16
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	3,00


	
	
	1.2. 1.3 Lucrari sanitare

	
	

	17
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	10,00


	18
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	1,00


	19
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal

	buc
	1,00


	20
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	5,00


	
	
	1.3. 1.4. Pardosea calda 

	
	

	21
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	60,00


	22
	RpIB12A

	Demontari radiatoare

	buc
	4,00


	23
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	8,00


	24
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=32 mm

	m
	10,00


	25
	RpIC18A1

	Demontarea tevii D=25 mm

	m
	6,00


	26
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv

	m2
	60,50


	27
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35

	m2
	60,50


	28
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda

	buc
	1,00


	29
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"

	buc
	1,00


	30
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton

	buc
	4,00


	31
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M

	buc
	2,00


	32
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M

	buc
	2,00


	33
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb)

	buc
	2,00


	34
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea

	buc
	1,00


	35
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm

	m
	8,00


	36
	IC38J

	TEU  PPR 32

	buc
	2,00


	37
	IC38J

	COT PPR 32 FF90*

	buc
	8,00


	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F

	buc
	2,00


	39
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F

	buc
	2,00


	40
	IC38J

	DOP  PPR D=32

	buc
	2,00


	41
	IC38J

	MUFA  PPR 32

	buc
	4,00


	42
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm

	m
	8,00


	43
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99

	buc
	14,00


	
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1. Incalzire , ventilare, mobilier

	
	

	44
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului

	set
	1,00


	45
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130

	buc
	1,00


	46
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x7 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	47
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	2,00


	
	
	2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica

	
	

	48
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	1,95


	49
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2

	m
	195,00


	50
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	1,77


	51
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2

	m
	175,00


	52
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2

	m
	2,00


	53
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa)

	100 m
	0,02


	54
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,75


	55
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,60


	56
	

	Fisa euro cu ramificatie

	buc
	1,00


	57
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa)

	100 buc
	0,01


	58
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat

	100 buc
	0,06


	59
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat

	100 buc
	0,01


	60
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20

	buc
	18,00


	61
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata

	buc
	7,00


	62
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	100 buc
	0,16


	63
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	64
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	65
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	66
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	67
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	68
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic

	buc
	300,00


	69
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic

	buc
	350,00


	70
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm

	buc
	35,00


	71
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli

	buc
	80,00


	72
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli

	buc
	75,00


	73
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm

	buc
	700,00


	
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	74
	

	Paturi caseta  cu trei nivele

	buc
	10,00


	75
	

	Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului

	buc
	20,00


	76
	

	Perne 50 x50 mm

	buc
	20,00


	77
	

	Set de mobila "Soare " 2610 c260 x188 mm

	buc
	1,00


	78
	

	Dulap 900 x350 x800 mm

	buc
	6,00


	79
	

	Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h)

	buc
	1,00


	80
	

	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600

	buc
	5,00


	81
	

	Scaunele pentru copii reglabile

	buc
	20,00


	82
	

	Scaunele pentru adulti

	buc
	3,00


	83
	

	Masa  birou pentru adulti

	buc
	1,00


	84
	

	Calculator

	buc
	1,00


	85
	

	Imprimanta /xerox

	buc
	1,00


	86
	

	Vitrina pentru literatura de copii

	buc
	1,00


	87
	

	Covor semi-lina 2000 x3000 mm

	buc
	2,00


	88
	

	Termometre pentru incaperi

	buc
	2,00


	89
	

	Mobilier cu l=2.5 m

	m
	2,50


	90
	

	Pompa 65/30

	buc
	1,00


	91
	

	Set distribuitor 1" x 7 iesiri debitmetru

	buc
	2,00


	92
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	2,00


	93
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	94
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	95
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	96
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	97
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	98
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	buc
	16,00


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.3.
	Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Compartiment

	
	

	1
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	19,00


	2
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	19,00


	3
	CH02A

	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T

	m
	4,00


	4
	CA03J1

	Beton turnat la rampa pentru copii  cu disabilitati beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250)

	m3
	2,00


	5
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris//PGS

	m3
	8,00


	6
	DE13A

	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment

	m2
	48,00


	7
	DE10B

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80 x20 x100

	m
	54,00


	8
	CH06A

	Mina curenta metalica - INOX

	m
	12,00


	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	


	
	

	Lot 4
	
	Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni (3 168 362,22 lei)
	
	

	
	
	
	
	

	
	4.1.
	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni.
	
	

	
	
	1. 1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	209,10


	2
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	209,10


	3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	209,10


	4
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	209,10


	5
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,20


	6
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	11,20


	7
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	8
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	78,92


	9
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	74,36


	10
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	4,55


	11
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	74,36


	12
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	74,36


	13
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5

	m2
	-74,36


	14
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	74,36


	15
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	4,55


	16
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm

	m2
	7,28


	17
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -2buc

	m2
	3,36


	18
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc

	m3
	0,80


	19
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	5,00


	20
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm

	buc
	4,00


	
	
	1.2. 1.2. Pardosea calda 

	
	

	21
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	60,00


	22
	RpIB12A

	Demontari radiatoare

	buc
	6,00


	23
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	12,00


	24
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=40 mm

	m
	48,00


	25
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv

	m2
	60,50


	26
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35

	m2
	60,50


	27
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda

	buc
	1,00


	28
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"

	buc
	2,00


	29
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton

	buc
	4,00


	30
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M

	buc
	2,00


	31
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M

	buc
	2,00


	32
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb)

	buc
	2,00


	33
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea

	buc
	1,00


	34
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava  PPR   PN 25  D=40 mm

	m
	32,00


	35
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99

	buc
	18,00


	36
	IC38J

	TEU  PPR 32

	buc
	2,00


	37
	IC38J

	COT PPR 32 FF90*

	buc
	14,00


	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  32 x 1"  F

	buc
	2,00


	39
	IC38J

	DOP  PPR D=32

	buc
	2,00


	40
	IC38J

	MUFA  PPR 32

	buc
	6,00


	41
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm

	m
	64,00


	42
	ID04A

	Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur GARNI

	buc
	2,00


	43
	IC38J

	REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M

	buc
	2,00


	44
	IC38J

	COT PPR 20 FF 90*

	buc
	2,00


	45
	IC38J

	COT PPR 20 FF 45*

	buc
	2,00


	46
	IC38J

	TEU  PPR  40 x32 x40

	buc
	2,00


	47
	IC38J

	TEU  PPR  40 x20 x40

	buc
	2,00


	48
	IC38J

	COT  PPR  40 la 90*

	buc
	12,00


	49
	IC38J

	COT  PPR  40 la 45*

	buc
	6,00


	50
	IC38J

	MUFA  PPR  40 mm

	buc
	12,00


	51
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm

	buc
	4,00


	52
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava  PPR   PN 25  D=40 mm(pentru reparatia magistralei)

	m
	32,00


	
	
	1.3. 1.3 Lucrari sanitare

	
	

	53
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	40,00


	54
	

	COT d=20 mmla 90*

	buc
	12,00


	55
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,00


	56
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm la 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	3,00


	57
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	1,00


	58
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal

	buc
	1,00


	
	
	2. 2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1.Ventilare, incalzire

	
	

	59
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130

	buc
	1,00


	60
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	3,00


	61
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	
	
	2.2. 2.  Iluminat interior si retea electrica

	4
	5

	62
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	1,95


	63
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2

	m
	195,00


	64
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	1,90


	65
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2

	m
	175,00


	66
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2

	m
	15,00


	67
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa)

	100 m
	0,15


	68
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,75


	69
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,60


	70
	

	Fisa euro cu ramificatie

	buc
	1,00


	71
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa)

	100 buc
	0,12


	72
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat

	100 buc
	0,04


	73
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat

	100 buc
	0,01


	74
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20

	buc
	16,00


	75
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata

	buc
	6,00


	76
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	100 buc
	0,17


	77
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	78
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	79
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	3,00


	80
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	81
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	82
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic

	buc
	300,00


	83
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic

	buc
	350,00


	84
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm

	buc
	35,00


	85
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli

	buc
	80,00


	86
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli

	buc
	75,00


	87
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm

	buc
	700,00


	
	
	3. 3. Utilaj

	
	

	88
	

	Pompa 65/30

	buc
	1,00


	89
	

	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	90
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	3,00


	91
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	92
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	93
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	94
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	95
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	96
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	buc
	17,00


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	4.2.
	Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni
	
	

	
	
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 A
Blocul A   
Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)
	
	

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de masura
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului)

	m3
	8,440

	 2
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele)

	t
	18,600

	 3
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	18,600

	 4
	TsI51A5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	18,600

	 
	
	Capitolul 2. Termoizolarea planseului podului

	
	

	5
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen

	m2
	423,000

	 6
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3)

	m2
	423,000

	 7
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen

	m2
	423,000

	 8
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	423,000

	 9
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)

	kg
	888,300

	 
	
	Capitolul 3. Cerdac Cd2

	
	

	10
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 

	m3
	0,200

	 11
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	27,100

	 12
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)

	m2
	21,000

	 13
	CG01A1  k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se scade

	m2
	-21,000

	 14
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   (placa ceramica cu suprafata antiderapanta )

	m2
	21,000

	 15
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina)

	kg
	501,760

	 16
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,502

	 17
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	0,200

	 18
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,200

	 19
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100  (V=0,18  m3)

	m2
	20,400

	 20
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	0,180

	 21
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,180

	 22
	CE30C

	Placi din OSB-3  gros.15 mm

	m2
	20,400

	 23
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni )

	m2
	20,400

	 24
	CE06A

	Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm

	m2
	3,800

	 25
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)

	m
	6,900

	 26
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)

	m
	7,000

	
	
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Blocul B 
Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)
	
	

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de masura
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demolari

	
	

	1
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m)

	buc
	32,000

	 2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	46,720

	 3
	RpIzC45B

	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm)

	m3
	5,600

	 4
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie)

	m2
	186,700

	 5
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	186,700

	 6
	RpCH32B

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 

	m2
	186,700

	 7
	RpCP45B

	Demontarea complecta a cerdacului

	kg
	50,000

	 8
	DG05A  k=3.33

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice  (10 cm)

	m2
	10,220

	 9
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele)

	t
	14,000

	 10
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	14,000

	 11
	TsI51A5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	29,000

	 
	
	Capitolul 2. Centura monolita Cm1 (L=49,6 ml)

	
	

	12
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m

	m3
	4,000

	 13
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15

	m3
	4,000

	 14
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	20,000

	 15
	RpCD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.

	kg
	66,000

	 16
	RpCD02D1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 

	kg
	176,200

	 17
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-1)

	kg
	9,750

	 
	
	Capitolul 3. Centura monolita Cm2 (L=28,8 ml)

	
	

	18
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4)

	buc
	15,000

	 19
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-2)

	kg
	6,750

	 20
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15

	m3
	1,080

	 21
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	8,650

	 
	
	Capitolul 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura

	
	

	22
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (keramzit)

	m3
	1,620

	 23
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	13,500

	 
	
	Capitolul 5. Termoizolarea planseului podului

	
	

	24
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen

	m2
	98,700

	 25
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3)

	m2
	98,700

	 26
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen

	m2
	98,700

	 27
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	98,700

	 28
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)

	kg
	207,300

	 
	
	Capitolul 6. Sarpanta acoperisului

	
	

	29
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	1,670

	 30
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	1,730

	 31
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	3,400

	 32
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)

	kg
	80,720

	 33
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,163

	 
	
	Capitolul 7. Acoperisul

	
	

	34
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)

	m2
	187,500

	 35
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32  (V=1,54  m3)

	m2
	187,500

	 36
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  (scindura de prindere - 50*25)

	m3
	0,220

	 37
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	1,120

	 38
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	2,880

	 39
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori

	m3
	2,880

	 40
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni )

	m2
	187,500

	 41
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm)

	m2
	22,600

	 42
	CE06A

	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'')

	m2
	35,300

	 43
	CK26B

	Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm

	m
	2,400

	 44
	CK26B

	Capac de coama tip "Lindab"

	m
	27,700

	 45
	CK26B

	Opritor zapada LE-310  (surub SWT 4.8*35  - 51 buc,    surub SL2 4.8*20  -  51 buc,   )

	m
	18,000

	 46
	CE42A

	Executarea lucarnelor 

	buc
	1,000

	 47
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)

	m
	36,000

	 48
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)

	m
	12,400

	 49
	CK26B

	Sort de jgheab, b=240mm

	m
	36,000

	 50
	CK26B

	Sort de jgheab, b=175mm

	m
	36,000

	 51
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie

	kg
	156,000

	 52
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,156

	 
	
	Capitolul 8. Elemente de timplarie

	
	

	53
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1,  Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne)

	m2
	4,000

	 
	
	Capitolul 9. Pereul

	
	

	54
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	2,000

	 55
	TsI50A10

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	3,400

	 56
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	0,146

	 57
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (100 mm)

	m3
	1,460

	 58
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75

	m3
	1,460

	 59
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)

	kg
	30,660

	
	
	
	
	

	
	
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Blocul C   
Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)
	
	

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de masura
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demolari

	
	

	1
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat (placi de parapet (0,5*1,0m)

	buc
	25,000

	 2
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m)

	buc
	55,000

	 3
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	28,400

	 4
	RpIzC45B

	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm)

	m3
	3,400

	 5
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat  (Demolarea completa a capacelor de la canale de ventilare) (0,5*1,0m)

	buc
	15,000

	 6
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului 2 rinduri)

	m3
	4,100

	 7
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie)

	m2
	584,800

	 8
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	584,800

	 9
	RpCH32B

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 

	m2
	584,800

	 10
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului)

	m3
	11,700

	 11
	DG05A  k=3.33

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice  (10 cm)

	m2
	53,270

	 12
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele)

	t
	69,000

	 13
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	69,000

	 14
	TsI51A5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	103,000

	 
	
	Capitolul 2. Centura monolita Cm1 (L=97,6 ml)

	
	

	15
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m

	m3
	7,800

	 16
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15

	m3
	7,800

	 17
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	39,000

	 18
	RpCD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.

	kg
	129,810

	 19
	RpCD02D1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 

	kg
	363,720

	 20
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-1)

	kg
	19,500

	 
	
	Capitolul 3. Centura monolita Cm2 (L=45,7 ml)

	
	

	21
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4)

	buc
	24,000

	 22
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15

	m3
	1,720

	 23
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	13,700

	 24
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-2)

	kg
	10,800

	 
	
	Capitolul 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura

	
	

	25
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (keramzit)

	m3
	1,620

	 26
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	13,500

	 
	
	Capitolul 5. Termoizolarea planseului podului

	
	

	27
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen

	m2
	423,000

	 28
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3)

	m2
	423,000

	 29
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen

	m2
	423,000

	 30
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	423,000

	 31
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)

	kg
	888,300

	 
	
	Capitolul 6. Sarpanta acoperisului

	
	

	32
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	4,530

	 33
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	9,660

	 34
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	14,190

	 35
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)

	kg
	163,000

	 36
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,440

	 
	
	Capitolul 7. Acoperisul

	
	

	37
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)

	m2
	613,200

	 38
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32  (V=5,07  m3)

	m2
	613,200

	 39
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  (scindura de prindere - 50*25)

	m3
	0,700

	 40
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	2,280

	 41
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	8,050

	 42
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori

	m3
	8,050

	 43
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni )

	m2
	613,200

	 44
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm)

	m2
	87,500

	 45
	CE06A

	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'')

	m2
	5,600

	 46
	CK26B

	Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm

	m
	9,600

	 47
	CK26B

	Capac de coama tip "Lindab"

	m
	66,200

	 48
	CK26B

	Opritor zapada LE-310  (surub SWT 4.8*35  - 278 buc,    surub SL2 4.8*20  -  278 buc,   )

	m
	98,000

	 49
	CE42A

	Executarea lucarnelor 

	buc
	4,000

	 50
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)

	m
	98,000

	 51
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)

	m
	96,300

	 52
	CK26B

	Sort de jgheab, b=240mm

	m
	98,000

	 53
	CK26B

	Sort de jgheab, b=175mm

	m
	98,000

	 54
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie

	kg
	372,000

	 55
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,372

	 
	
	Capitolul 8. Canalele de ventilare (CV1, CV3, CV4, CV7, CV8)

	
	

	56
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS8 cu gros.0,45 mm)

	m2
	30,750

	 57
	CE06A

	Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm

	m2
	6,320

	 58
	CK26B aplicativ

	Profil din tabla protejata anticoroziv b=200mm,

	m
	119,800

	 59
	CE25C

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm)

	m
	25,000

	 60
	CK26B aplicativ

	Placa de protectie

	m
	25,000

	 61
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara 50*100)

	m3
	0,140

	 62
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,140

	 63
	CD73A

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

	m2
	115,400

	 64
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	135,340

	 65
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,135

	 
	
	Capitolul 9. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (3 buc)

	
	

	66
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50)

	m3
	0,090

	 67
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,090

	 68
	CE06A

	Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm

	m2
	0,300

	 69
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	1,950

	 70
	CE25C

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm)

	m
	5,100

	 71
	SB08E

	Teava PE, diametrul de 100 mm

	m
	9,900

	 
	
	Capitolul 10. Elemente de timplarie

	
	

	72
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1,  Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne)

	m2
	1,000

	 
	
	Capitolul 11. Cerdac Cd1

	
	

	73
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 

	m3
	0,200

	 74
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	27,100

	 75
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)

	m2
	38,500

	 76
	CG01A1  k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se scade

	m2
	-38,500

	 77
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   (placa ceramica cu suprafata antiderapanta )

	m2
	38,500

	 78
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Be-1, Be-2,)

	kg
	101,160

	 79
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,101

	 80
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina)

	kg
	501,760

	 81
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,502

	 82
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	0,200

	 83
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,200

	 84
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100  (V=0,18  m3)

	m2
	20,400

	 85
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	0,180

	 86
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,180

	 87
	CE30C

	Placi din OSB-3  gros.15 mm

	m2
	20,400

	 88
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni )

	m2
	20,400

	 89
	CE06A

	Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm

	m2
	3,800

	 90
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)

	m
	6,900

	 91
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)

	m
	7,000

	 
	
	Capitolul 12. Pereul

	
	

	92
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	11,000

	 93
	TsI50A10

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	18,700

	 94
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	0,810

	 95
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (100 mm)

	m3
	8,080

	 96
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75

	m3
	8,080

	 97
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)

	kg
	169,700

	 98
	DE11A aplic

	Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5)  din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale, asezate pe o fundatie din beton M200   (uluce - 48 buc)

	m
	11,520

	*
	**
	*
	*
	*

	
	
	





























	
	

	Lot 5
	
	Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni 
	
	

	
	
	
	
	

	
	5.1.
	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	93,58


	2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT"

	m2
	236,10


	3
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	236,10


	4
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	236,10


	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	236,10


	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	236,10


	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	236,10


	8
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,20


	9
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	11,20


	10
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	11
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	93,58


	12
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm

	m2
	4,50


	13
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	93,58


	14
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	83,71


	15
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5

	m2
	-83,71


	16
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	83,71


	17
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	4,37


	18
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.0 x 0.8 m - 3 buc

	m2
	4,80


	
	
	1.2. 1.2. Pardosea calda 

	
	

	19
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	79,00


	20
	RpIB12A

	Demontari radiatoare

	buc
	6,00


	21
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	12,00


	22
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=32 mm

	m
	32,00


	23
	RpIC18A1

	Demontarea tevii D=25 mm

	m
	22,00


	24
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv

	m2
	79,00


	25
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35

	m2
	79,00


	26
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda

	buc
	1,00


	27
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"

	buc
	1,00


	28
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton

	buc
	4,00


	29
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M

	buc
	2,00


	30
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M

	buc
	2,00


	31
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb)

	buc
	2,00


	32
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea

	buc
	2,00


	33
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm

	m
	60,00


	34
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99

	buc
	14,00


	35
	IC38J

	TEU  PPR 32

	buc
	2,00


	36
	IC38J

	COT PPR 32 FF90*

	buc
	8,00


	37
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F

	buc
	2,00


	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F

	buc
	2,00


	39
	IC38J

	DOP  PPR D=32

	buc
	2,00


	40
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm

	m
	60,00


	41
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm//radiator otel 22 x500 x1600 mm

	buc
	2,00


	42
	IC38J

	TEU PPR 32 x20 x32

	buc
	2,00


	43
	ID04A

	Robinet  Emmeti cu filet 1/2" F tur Garni

	buc
	4,00


	44
	IC38J

	COT  PPR 20  FF 90*

	buc
	10,00


	45
	IC38J

	COT  PPR 20  FF 45*

	buc
	4,00


	46
	IC38J

	MUFA  PPR 32

	buc
	6,00


	47
	IC38J

	REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M

	buc
	4,00


	
	
	1.3. 1.3. Incalzire

	
	

	48
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	40,00


	49
	

	COT d=20 mmla 90*

	buc
	16,00


	50
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv////022 x500 x800 mm

	buc
	2,00


	51
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv////022 x500 x1000 mm

	buc
	2,00


	52
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

	buc
	4,00


	53
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

	buc
	4,00


	54
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice cu latimea de 500 mm/// 2000 x500 mm  -- 2 buc

	m
	4,00


	55
	CR37A

	Carniz cu L=3000 mm

	m
	3,00


	
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1.Incalzire, ventilare,mobilier

	
	

	56
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului

	set
	1,00


	57
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	1,00


	58
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130

	buc
	1,00


	59
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	
	
	2.2. 2. Iluminat interior si retea electrica

	
	

	60
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	1,95


	61
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2

	m
	195,00


	62
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	1,77


	63
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2

	m
	175,00


	64
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2

	m
	2,00


	65
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa)

	100 m
	0,02


	66
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,75


	67
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)

	100 m
	1,60


	68
	

	Fisa euro cu ramificatie

	buc
	1,00


	69
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa)

	100 buc
	0,01


	70
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat

	100 buc
	0,06


	71
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat

	100 buc
	0,01


	72
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20

	buc
	18,00


	73
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata

	buc
	7,00


	74
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	100 buc
	0,16


	75
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	76
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	77
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	78
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	79
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	80
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic

	buc
	300,00


	81
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic

	buc
	350,00


	82
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm

	buc
	35,00


	83
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli

	buc
	80,00


	84
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli

	buc
	75,00


	85
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm

	buc
	700,00


	
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	86
	

	Paturi caseta  cu trei nivele

	buc
	1,00


	87
	

	Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului

	buc
	20,00


	88
	

	Perne 50 x50 mm

	buc
	20,00


	89
	

	Dulap 900 x350 x800 mm

	buc
	6,00


	90
	

	Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h)

	buc
	1,00


	91
	

	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600

	buc
	5,00


	92
	

	Scaunele pentru copii reglabile

	buc
	20,00


	93
	

	Scaunele pentru adulti

	buc
	3,00


	94
	

	Masa  birou pentru adulti

	buc
	1,00


	95
	

	Calculator

	buc
	1,00


	96
	

	Imprimanta /xerox

	buc
	1,00


	97
	

	Vitrina pentru literatura de copii

	buc
	1,00


	98
	

	Covor semi-lina 2000 x3000 mm

	buc
	2,00


	99
	

	Termometre pentru incaperi

	buc
	2,00


	100
	

	Mobilier cu l=2.5 m

	m
	2,50


	101
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK

	buc
	2,00


	102
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK

	buc
	3,00


	103
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK

	buc
	4,00


	104
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK

	buc
	1,00


	105
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior

	buc
	1,00


	106
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	1,00


	107
	

	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru

	buc
	1,00


	108
	

	Pompa 65/30

	buc
	1,00


	109
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm

	buc
	16,00


	
	
	
	
	

	
	5.2. 
	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1 Reparatia spalatoriei

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT"

	m2
	58,72


	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	58,72


	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	58,72


	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	58,72


	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire

	m2
	58,72


	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi

	m2
	58,72


	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,20


	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi

	m
	11,20


	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,80


	10
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	34,32


	11
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	31,32


	12
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	34,32


	13
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -1buc

	m2
	1,60


	
	
	1.2. 1.2. Lucrari sanitare

	
	

	14
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	48,00


	15
	

	COT d=20 mm la 90*

	buc
	12,00


	16
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal

	buc
	1,00


	17
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	3,00


	18
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	19
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	21,00


	20
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	3,00


	21
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	9,00


	22
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc

	buc
	6,00


	23
	SC13A

	Oglinda sanitara cu d500

	buc
	1,00


	24
	TsA02D

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m  pentru canalizare

	m3
	15,75


	25
	

	Nisip

	m3
	1,85


	26
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	2,00


	
	
	1.3. 1.3. Iluminare

	
	

	27
	RpEG01A

	Montarea tablourilor electrice

	buc
	1,00


	28
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 16 A

	buc
	1,00


	29
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 25 A

	buc
	1,00


	30
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600

	buc
	2,00


	31
	

	Plafoniera ///Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong

	buc
	2,00


	32
	

	Intrerupator ordinar

	buc
	3,00


	
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	33
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului

	set
	1,00


	34
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	1,00


	
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	35
	

	Dulap 900 x660 x600 mm

	buc
	3,00


	36
	

	Dulap 900 x860 x600 mm

	buc
	4,00


	37
	

	Dulap 2200 x800 x600 mm

	buc
	1,00


	38
	

	Dulap 2200 x650 x600 mm

	buc
	3,00


	39
	

	Dulap 2200 x2100 x600 mm

	buc
	1,00


	40
	

	Masina de spalat haine haine de 10 kg

	buc
	1,00


	41
	

	Covoras de protectie de cauciuc

	buc
	1,00


	42
	

	Fier de calcat

	buc
	1,00


	43
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.

	buc
	1,00


	
	
	
	
	

	
	5.3.
	Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	

	1
	RpCB18B

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc

	m3
	24,00


	2
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	89,00


	3
	CA03K

	Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20

	m3
	28,30


	4
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	65,00


	5
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	98,00


	6
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	98,00


	7
	CH06A

	Mina curenta din INOX

	m
	49,75
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