____АТО Гагауз Ери, с.Бешгиоз, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 13/19-3-1
Ремонт щебёночной дороги по ул.Кирова (от дома №34 до дома №90 (L=500,0м, b=4,0м, S=2000,0м2).
и по ул. Лесная (от дома №36 до дома №54 (L=210,0м, b=3,5м, S=735,0м2).
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Ремонт щебёночной дороги по ул.Кирова (от дома №34 до дома №90 (L=500,0м, b=4,0м, S=2000,0м2).
				
1	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"
	100 m3	5,70	
 2	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) 
	m3	30,00	
 3	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением
	m3	200,00	
 4	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)
	100m2	20,00	
 		Capitolul 2. Ремонт щебёночной дороги по ул.Лесная (от дома №36 до дома №54 ул.Кирова (L=210,0м, b=3,5м, S=735,0м2).
				
5	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"
	100 m3	2,21	
 6	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) 
	m3	11,03	
 7	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением
	m3	73,50	
 8	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)
	100m2	7,35