**Parametrii mobilierului și cerințele tehnice:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Cod** | **Denumire** | **Forma şi completare** | **Dimensiuni** | **Cerinte tehnice, date material** | **Culoare** |
| 1 | M 101 | **Birou** | Conform schiţei | 1400x650x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Orificiu „trecere cablu”, capac de protecţie | Cod H1277  (salcâm deschis sau analogic) |
| 2 | M 101A | **Birou** | 1200x650x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. |
| 3 | M 102D | **Birou colţ dreapta** | 1600x900x600x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Orificiu „trecere cablu”, capac de protecţie |
| 4 | M 102S | **Birou colţ stinga** | 1600x900x600x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Orificiu „trecere cablu”, capac de protecţie |
| 5 | M 103 | **Comodă mobilă** | 400x500x650h | Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Spate laminat 4 mm.  3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mm  Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri.  Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg. |
| 6 | M 104 | **Suport procesor** | 500x260x158h | Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Role din plastic, 10-20 kg. |
| 7 | M 105 | **Retur birou mobil** | 750x370x700h | Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. |
| 8 | M 106 | **Dulap mic 2 uşi** | 750x370x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. |
| 9 | M 107 | **Dulap haine** | 500x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 buc |
| 10 | M 108 | **Dulap cu 2 uşi mici** | 750x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.  Surub conexiune grup – 2 buc |
| 11 | M 108-M | **Dulap pentru medicamente** | 750x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.  Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare  Surub conexiune grup – 2 buc |
| 12 | M 109 | **Dulap rafturi** | 800x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Surub conexiune grup – 2 buc |
| 13 | M 110 | **Terminaţia birou** | 1200x600x750h | Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm.  Picior, h 732, metal inox , cu reglaj.  Placi legatura cu blat masa. |
| 14 | M 111 | **Masă sedinta** | 2500x900x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm. |
| 15 | M 112 | **Tribuna** | 500x300x1100h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Partea superioara - PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. |
| 16 | M 113 | **Canapea consultatie** | 1900x550x650h | Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic.  Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°.  Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic.  Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibiliate prelucrare produse active. |
| 17 | M 114 | **Pat** | 1950x850x800/500h | Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic.  Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm.  Saltea ortopedica h200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %. |
| 18 | M 115 | **Dulap haine 2 persoane** | 800x500x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țeavă.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 buc  Posibilitate modulare. |
| 19 | M 116 | **Dulap haine 1 persoana** | 400x500x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Ciuer metalic extensibil, paralel usa.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Incuietoare cu cilindru detasabil, usa pentru securizare  Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 buc  Posibilitate modulare. |
| 20 | M 117 | **Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta** | 800x600x900h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm.  Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta.  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. |
| 21 | M 118 | **Dulap bucatarie 2 usi** | 800x600x900h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm  Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  Spate laminat 4 mm.  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Posibilitate modulare cu blat unic. |
| 22 | M 119 | **Dulap bucatarie cu sertare** | 400x600x900h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.  Spate laminat 4 mm.  Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm  3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm  Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.  Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri.  Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.  Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. |
| 23 | M 120 | **Masă bucatarie** | 1600x700x750h | Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate.  Picior, h 724, metal inox , cu reglaj. |
| 24 | M 121 | **Blat bucatarie ( m.l.)** | 600 | Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profile si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete. |
| 25 | M 122 | **Bară de protecţie (m.l).** | H150 | PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare. |