**Parametrii mobilierului și cerințele tehnice:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Cod** | **Denumire** | **Forma şi completare** | **Dimensiuni** | **Cerinte tehnice, date material** | **Culoare** |
| 1 | M 101 | **Birou** | Conform schiţei | 1400x650x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecţie | Cod H1277(salcâm deschis sau analogic) |
| 2 | M 101A | **Birou** | 1200x650x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.  |
| 3 | M 102D | **Birou colţ dreapta** | 1600x900x600x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecţie |
| 4 | M 102S | **Birou colţ stinga** | 1600x900x600x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Orificiu „trecere cablu”, capac de protecţie |
| 5 | M 103 | **Comodă mobilă** | 400x500x650h | Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 4 mm.3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mmIncuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg. |
| 6 | M 104 | **Suport procesor** | 500x260x158h | Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg. |
| 7 | M 105 | **Retur birou mobil** | 750x370x700h | Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.  |
| 8 | M 106 | **Dulap mic 2 uşi** | 750x370x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.  |
| 9 | M 107 | **Dulap haine** | 500x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 buc |
| 10 | M 108 | **Dulap cu 2 uşi mici** | 750x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 buc |
| 11 | M 108-M | **Dulap pentru medicamente** | 750x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizareSurub conexiune grup – 2 buc |
| 12 | M 109 | **Dulap rafturi** | 800x370x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Surub conexiune grup – 2 buc |
| 13 | M 110 | **Terminaţia birou** | 1200x600x750h | Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Picior, h 732, metal inox , cu reglaj.Placi legatura cu blat masa. |
| 14 | M 111 | **Masă sedinta** | 2500x900x750h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm.  |
| 15 | M 112 | **Tribuna** | 500x300x1100h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Partea superioara - PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. |
| 16 | M 113 | **Canapea consultatie** | 1900x550x650h | Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°.Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibiliate prelucrare produse active. |
| 17 | M 114 | **Pat** | 1950x850x800/500h | Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.  |
| 18 | M 115 | **Dulap haine 2 persoane** | 800x500x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țeavă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizareBalamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 bucPosibilitate modulare. |
| 19 | M 116 | **Dulap haine 1 persoana** | 400x500x2150h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Ciuer metalic extensibil, paralel usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Incuietoare cu cilindru detasabil, usa pentru securizareBalamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 bucPosibilitate modulare. |
| 20 | M 117 | **Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta**  | 800x600x900h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm.Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. |
| 21 | M 118 | **Dulap bucatarie 2 usi** | 800x600x900h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mmUsa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 4 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Posibilitate modulare cu blat unic. |
| 22 | M 119 | **Dulap bucatarie cu sertare** | 400x600x900h | Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Spate laminat 4 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mmManer aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. |
| 23 | M 120 | **Masă bucatarie** | 1600x700x750h | Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate.Picior, h 724, metal inox , cu reglaj. |
| 24 | M 121 | **Blat bucatarie ( m.l.)** | 600 | Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profile si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete. |
| 25 | M 122 | **Bară de protecţie (m.l).** | H150 | PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare. |