Lucrari de reparatii a boxelor auto si amenajarea spalatoriei auto amplasate in str. Petricani 86, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Lucrari de reparatii curente

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Box 1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	15,6000
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	76,2000
	
 3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
	m2	141,2000
	
 4	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	1,2000
	
 5	TsA02G
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare
	m3	2,0000
	
 6	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	50,0000
	
 7	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,0000
	
 8	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	9,0000
	
 9	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica
	buc	1,0000
	
 10	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	10,0000
	
 11	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	42,0000
	
 12	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm
	m2	14,4000
	
 13	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	18,0000
	
 14	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	18,0000
	
 		Capitolul 1.2. Articole de timplarie
			
15	CK20A
	Usi rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Usa rulanta din profile aluminiu calitate superioara destinata pentru spalatorie auto (4m(L)x3.9m(h) dimensiunile se vor preciza in teren), inclusiv usa mica si 6 supralumini, in complet cu toate accesoriile, furnitura necesara si lucrarile aferente, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul, dimensiunile si forma articolelor de timplarie se precizeaza si coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	15,6000
	
 		Capitolul 1.3. Tavane
			
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si grinzilor cu Grund antifungic
	m2	76,2000
	
 17	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	76,2000
	
 18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	76,2000
	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si grinzilor
	m2	76,2000
	
 20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	76,2000
	
 		Capitolul 1.4. Pereti
			
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti, coloane si glafuri
	m2	141,2000
	
 22	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	141,2000
	
 23	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	141,2000
	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor si glafurilor cu Grund antifungic
	m2	141,2000
	
 25	CI06C4
	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	141,2000
	
 		Capitolul 1.5. Pardoseli
			
26	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (pregatirea stratului suport, desfacerea locala si executarea de crestaturi pe suprafata pardoselilor existente)
	m2	67,2000
	
 27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	67,2000
	
 28	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	67,2000
	
 29	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	67,2000
	
 30	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=5 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	210,0000
	
 31	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	67,2000
	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Grund antifungic
	m2	67,2000
	
 33	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru spalatorii auto, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	67,2000
	
 		Capitolul 1.6. Canal de acumulare a apelor uzate
			
34	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,2400
	
 35	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	2,8000
	
 36	IzF03B1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	7,4000
	
 37	CC02I2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm, si montate in  pereti si diafragme, pardoseli, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	81,6000
	
 38	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,0000
	
 39	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20
	m3	2,4000
	
 40	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratar pentru canal de acumulare a apelor uzate
	kg	80,0000
	
 41	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,0800
	
 		Capitolul 2. Box 2
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
42	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	15,6000
	
 43	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	70,8000
	
 44	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
	m2	131,2000
	
 45	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	1,2000
	
 46	TsA02G
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare
	m3	2,0000
	
 47	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	30,0000
	
 48	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,0000
	
 49	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 50	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	40,0000
	
 51	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	14,0000
	
 52	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	14,0000
	
 		Capitolul 2.2. Articole de timplarie
			
53	CK20A
	Usi rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Usa rulanta din profile aluminiu calitate superioara destinata pentru spalatorie auto (4m(L)x3.9m(h) dimensiunile se vor preciza in teren), inclusiv usa mica si 6 supralumini, in complet cu toate accesoriile, furnitura necesara si lucrarile aferente, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul, dimensiunile si forma articolelor de timplarie se precizeaza si coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	15,6000
	
 		Capitolul 2.3. Tavane
			
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si grinzilor cu Grund antifungic
	m2	70,8000
	
 55	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	70,8000
	
 56	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	70,8000
	
 57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si grinzilor
	m2	70,8000
	
 58	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	70,8000
	
 		Capitolul 2.4. Pereti
			
59	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti, coloane si glafuri
	m2	131,2000
	
 60	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	131,2000
	
 61	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	131,2000
	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor si glafurilor cu Grund antifungic
	m2	131,2000
	
 63	CI06C4
	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	131,2000
	
 		Capitolul 2.5. Pardoseli
			
64	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (pregatirea stratului suport, desfacerea locala si executarea de crestaturi pe suprafata pardoselilor existente)
	m2	62,0000
	
 65	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	62,0000
	
 66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	62,0000
	
 67	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	62,0000
	
 68	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=5 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	191,0000
	
 69	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	62,0000
	
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Grund antifungic
	m2	62,0000
	
 71	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru spalatorii auto, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	62,0000
	
 		Capitolul 2.6. Canal de acumulare a apelor uzate
			
72	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,2400
	
 73	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	2,8000
	
 74	IzF03B1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	7,4000
	
 75	CC02I2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm, si montate in  pereti si diafragme, pardoseli, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	81,6000
	
 76	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,0000
	
 77	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20
	m3	2,4000
	
 78	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratar pentru canal de acumulare a apelor uzate
	kg	80,0000
	
 79	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,0800
	
 		Capitolul 3. Box 3
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
80	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	15,6000
	
 81	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,6000
	
 82	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate
	m2	16,2000
	
 83	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	18,2000
	
 84	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	14,6000
	
 85	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	201,8000
	
 86	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	74,5000
	
 87	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	166,1000
	
 88	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor pardoselilor de vopsea si impuritati
	m2	115,2000
	
 89	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	50,0000
	
 90	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	5,0000
	
 91	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	9,0000
	
 92	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	6,0000
	
 93	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	30,0000
	
 94	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,0000
	
 95	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
	m	6,0000
	
 96	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm
	m	6,0000
	
 97	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	16,0000
	
 98	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	16,0000
	
 		Capitolul 3.2. Articole de timplarie
			
99	CK20A
	Usi rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Usa rulanta din profile aluminiu calitate superioara destinata pentru spalatorie auto (4m(L)x3.9m(h) dimensiunile se vor preciza in teren), inclusiv usa mica si 6 supralumini, in complet cu toate accesoriile, furnitura necesara si lucrarile aferente, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul, dimensiunile si forma articolelor de timplarie se precizeaza si coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	15,6000
	
 100	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil aluminiu lat pentru usa, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu toate accesoriile, furnitura necesara si lucrarile aferente, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul, dimensiunile si forma articolelor de timplarie se precizeaza si coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 101	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului de min 50mm, deschidere oscilobatanta, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, sticla termopan LOW-E, in complet cu toate accesoriile, furnitura necesara si lucrarile aferente, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul, dimensiunile si forma articolelor de timplarie se precizeaza si coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,2500
	
 102	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice
	m	1,6000
	
 103	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,6000
	
 		Capitolul 3.3. Tavane
			
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si grinzilor cu Grund antifungic
	m2	142,8000
	
 105	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	142,8000
	
 106	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	142,8000
	
 107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si grinzilor
	m2	142,8000
	
 108	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	142,8000
	
 		Capitolul 3.4. Pereti
			
109	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,2800
	
 110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Grund antifungic
	m2	296,6000
	
 111	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)	m2	130,5000
	
 112	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,5000
	
 113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	296,6000
	
 114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	296,6000
	
 		Capitolul 3.5. Pardoseli, tip 1
			
115	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	3,0000
	
 116	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	14,6000
	
 117	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,6000
	
 118	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,6000
	
 119	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)	m2	14,6000
	
 120	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=5 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	45,0000
	
 121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Grund antifungic
	m2	14,6000
	
 122	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru spalatorii auto, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,6000
	
 123	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	14,8000
	
 		Capitolul 3.6. Pardoseli, tip 2
			
124	RpCR09B
	Vopsirea cu email a pardoselilor, in 2 straturi
	m2	115,2000
	
 		Capitolul 3.7. Lucrari diverse
			
125	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	37,5000
	
 126	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	37,5000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.