Lucrari de reparatie la fatada caminului cultural 
din s. Cotiujeni, raionul Briceni	         
          Formularul nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări

	

№
crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	


Lucrări şi cheltuieli
	


U.M.
	
Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Fatada, glafuri
	
	

	1
	IzA04A K
= 0.1
	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii stratului de finisare
	m2
	1 485,10

	2
	
CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm ( k= 0,5 la manopera )
	m2
	50,00

	3
	
CF51B K
= 3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	
m2
	
-50,00

	4
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2
	1 130,00

	5
	
CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul )
	m2
	1 130,00

	6
	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusive materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2
	200,00

	
	
	Total
	lei
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:	——
Inclusiv salariu	








Formularul nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
	
№
crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	
Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse
	
U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Fatada, glafuri
	
	

	1
	IzA04A K = 0.1
	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii stratului de finisare
	
m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000

	2
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm ( k= 0,5 la manopera )
	

m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	3
	CF51B K = 3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	

m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030

	4
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	
m2
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	5
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul )
	
m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060

	6
	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	

m2
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0003

	
	2010102906959
	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80
	m3
	0,0003

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0030

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0060



Conducătorul grupului de lucru
în domeniul achizițiilor                                                                                   Lilia ARMAȘULA


