CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Капитальный ремонт инфекционного отделения  РБ Вулканешты (кровля)

Перечень объемов работ № 2-1
Реконструкция крыши.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы
				
		Capitolul 1.1. Демонтажные работы
				
1	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)
Коэффициент к трудозатратам=0,500
	m2	477,450	
 2	RpCI42Eприм

	Разборка элементов крыш - обрешётки, включая каркас, сущ.дер.каркас 10,4м3
	m2	477,450	
 3	RpCO56C

	Разборка дерев.подшивки потолков
	m2	303,750	
 4	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка кирпичного парапета для устройства монолитных шпунтов в ж/б поясе
	m3	1,650	
 		Capitolul 1.2. Устройство утепления перекрытия
				
5	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - гидробарьер/паробарьер, уложенный под перекрытие)
Коэффициент к трудозатратам=0,700
	m2	333,880	
 6	RpCH17A

	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные) Подшивка деревянных перекрытий строганой доской 24мм
	m2	333,880	
 7	CC02A2

	Устройство арм.сетки из арматура AI D8, шаг 150х150мм, 333,8м2
	kg	1 762,630	
 8	CA11Aприм.

	Фиброармированный бетон  D200 - лёгкий, для утепления перекрытия перекрытия) толщ.слоя 130мм
Materiale marunte=1,015
	m3	43,400	
 9	CA11Aприм.

	Фиброармированный бетон  D400 - тяжелый, перекрытия, толщ.слоя 70мм.
Materiale marunte=1,015
	m3	23,370	
 		Capitolul 1.3. Устройство ж/б каркаса под основание крыши
				
10	RCsB21A

	Механизированное бурение отверстий в сущ. бетонных плитах покрытия, стенах и парапетах диаметром 12-14мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см
	buc	82,000	
 11	RpCC01A

	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетонирования  антисейсмического пояса)  Устройство опалубки на пояса
	m2	56,580	
 12	CC02I

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) Армирование ж/б поясов  АI d6
	kg	316,720	
 13	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) Армирование поясов - анкер А1,  АI d12
	kg	188,760	
 14	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) Армирование поясов АIII d14
	kg	891,165	
 15	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке) Армирование поясов АIII d16
	kg	23,460	
 16	CA04B

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса Б15/М200) Приготовление и укладка бетона в антисейсмические пояса и в столбики *применён АБН-С (автобетононасос-смеситель) 
	m3	21,900	
 		Capitolul 1.4. Устройство деревянного каркаса крыши и покрытия
				
17	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Закладные детали:  A-2 d12 AI (63 шт.), МС-1 (114 шт), МС-2 (22 шт)
	kg	325,070	
 18	CE40B

	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) *см.проект
	m3	12,070	
 19	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - антиконденсатной плёнки, уложенный под кровлю из металлочерепицы)
Коэффициент к трудозатратам=0,700
	m2	727,710	
 20	CE40B

	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка/контробрешётка (h)32х50 мм.
	m3	0,990	
 21	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка (h)32х100, шаг 35 см.
	m2	727,710	
 22	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в компелкте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами (95,3 м.п.), ветровые планки (94,3м). *цвет терракотовый
	m2	727,710	
 23	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей)  
	m	60,000	
 24	CE40B

	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Карнизные элементы - каркас из бруска 50х50 мм. для подшивки карнизов и ветровой доски
	m3	0,470	
 25	CE31A1

	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтовая доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно, 44х100, L=120м.) 
	m3	0,414	
 26	CE31A1прим

	Обшивка свесов крыши профнастилом (зелёный) высотой профиля 2 см.
	m2	19,000	
 27	CN51D

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев) Антисептирование деревянных элементов каркаса
	m3	1,400	
 28	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	13,944	
 		Capitolul 1.5. Устройство системы ливнёвого водостока
				
29	CE24B

	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare  (Водосточная воронка сечением 10 см из ПВХ, установленная на цементной заливке)  (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год)
	buc	12,000	
 30	CE19B1

	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба  полукруглые Д=150 мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)
	m	94,300	
 31	CE21A1

	 Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice,  innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10 см  пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)
	m	72,000	
 		Capitolul 1.6. Элементы слуховых окон СО-1,
				
32	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Изготовление и монтаж оконных блоков (2,0х0,7) 4шт. из пластмассы  ПВХ с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	2,480	
 33	CK32A

	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn  (Деревянные жалюзийные решётки на слуховые окна из полотна с деревянной опорой, Ж-1 -5 шт.)
Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050
	m2	6,120	
 34	CN18A

	Vopsitorii  cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn  de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Окраска изделий из дерева мягких пород красками на основе модифицированных алкидных смол на 1 слой грунтовки на основе полимер-акрила и 2 слоя краски на основе модифицированной алкидной смолы, разбавленной водой) Окраска жалюзей из дерева 2 слоя "Пинотекс"
	m2	12,240	
 		Capitolul 1.7. Устройство вентиляционных шахт В-1, В-2, 
				
35	CE40B

	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса вент.шахт из древесины с антисептированием, брусок 50х60(h) 333,4 м., 80х60(h) 45,0 м.)
	m3	0,420	
 36	CE06Aприм

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка вентканалов снаружи и внутри из оцинкованной жести 0,8 мм, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки)
Коэффициент к трудозатратам=0,500
	m2	228,680	
 37	IzF10F

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ. 5см., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) 
	m2	132,840	
 38	CE06Aприм

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка вентканалов снаружи из оцинкованной жести 0,8 мм, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, лист крашеный (зелёный) "LIDER")
Коэффициент к трудозатратам=0,500
	m2	38,000