CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a casei scarilor, Hol de la et.II si III in incinta Liceului Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Casa Scarii
	
		1.1. Demontari si Evacuari
	
1	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)
	m2	225,0000
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)
	m2	225,0000
	
3	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	6,3000
	
4	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	6,3000
	
5	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,3000
	
		1.2. Pereti
	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2	225,0000
	
7	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate)
	m2	103,8000
	
8	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (ATENTIE Suprafetele supuse umezirii constante)
	m2	64,5000
	
9	CF50B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	225,0000
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	225,0000
	
11	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	52,0000
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	143,0000
	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	143,0000
	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	143,0000
	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)
	m2	143,0000
	
16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	82,0000
	
17	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de cuart, Plaster de marmor, la pereti, ATENTIE Plaster de marmor, Culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre.
	m2	82,0000
	
		1.3. Tavan
	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimului etaj
	m2	18,6000
	
19	CF50B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	18,6000
	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	18,6000
	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	18,6000
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	108,0000
	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)
	m2	108,0000
	
24	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	15,6200
	
		2. Hol et. II
	
		2.1. Demontari si Evacuari
	
25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)
	m2	99,6300
	
26	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	1,9200
	
27	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	1,9200
	
28	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	1,9200
	
		2.2. Pereti
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2	99,6300
	
30	CF50B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	99,6300
	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	99,6300
	
32	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	21,1000
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	99,6300
	
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	99,6300
	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	99,6300
	
36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)
	m2	99,6300
	
37	CN06A K=1,2
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul
	m2	25,3000
	
		2.3. Tavan
	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	108,2000
	
39	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (locurile deteriorate)
	m2	2,2000
	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	2,2000
	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)
	m2	108,2000
	
		3. Hol et. III
	
		3.1. Demontari si Evacuari
	
42	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)
	m2	98,2000
	
43	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	1,9000
	
44	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	1,9000
	
45	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	1,6900
	
		3.2. Pereti
	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2	98,2000
	
47	CF50B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	98,2000
	
48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	98,2000
	
49	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	20,1500
	
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	98,2000
	
51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	98,2000
	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	98,2000
	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)
	m2	98,2000
	
54	CN06A K=1,2
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul
	m2	22,4000
	
		3.3. Tavan
	
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	108,0000
	
56	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (locurile deteriorate)
	m2	2,4000
	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	2,4000
	
58	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)
	m2	108,0000