Retele exterioare de canalizare str. Cupcea din com. Bubuieci mun Chisinau.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 22-16-CE.S-2-1-14

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Siatema C1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	7,8200	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,4400	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	26,7000	
 4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3	38,4000	
 5	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	640,0000	
 6	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	37,1000	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	164,0000	
 8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	164,0000	
 9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	6,8300	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	6,8300	
 11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	70,4000	
 12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,4400	
 		Capitolul 1.2. Tevi si armatura
			
13	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 40 buc * 12.774 = 510.96 kg
	kg	510,9600	
 14	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal   D 160mm
	buc	16,0000	
 15	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D160
	m	320,0000	
 16	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250 mm.Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	13,2000	
 17	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 
	10 m	32,0000	
 		Capitolul 1.3. Demolarea si restabilirea drumului
			
		Capitolul 1.3.1. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 300 m.l x 1.2 = 360 m2
			
18	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	54,0000	
 19	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	36,0000	
 20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	27,0000	
 21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	27,0000	
 		Capitolul 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 20 m.l x 1.2 = 24 m2
			
22	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 20 x 2=40 m. l.
	m	40,0000	
 23	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	3,6000	
 24	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	6,2400	
 25	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	12,8000	
 26	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	2,4000	
 27	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,1200	
 28	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	3,1200	
 29	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0144	
 30	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	24,0000	
 31	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	24,0000	
 		Capitolul 1.4. Constructia caminelor de canalizare
			
32	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	5,0800	
 33	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,3800	
 34	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	16,9000	
 35	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 
	m3	157,0000	
 36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,5700	
 37	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,6800	
 38	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	3,6800	
 39	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	60,8000	
 40	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,3800	
 41	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	15,3300	
 42	AcE13A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	20,0000	
 43	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3
	buc	23,0000	
 44	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	20,0000	
 45	AcE13A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2
	buc	20,0000	
 46	AcE13A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	43,0000	
 47	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	20,0000	
 48	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	40,0000	
 49	
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	268,2000	
 50	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,2680	
 51	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,2680	
 52	
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	411,2000	
 53	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,4110	
 54	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T
	buc	20,0000	
 55	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)
	m2	36,5000	
 56	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	10,6000	
 57	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	7,4000	

Primar                                                                         Igor MORARU