Retele de alimentarea cu apa si canalizare si reconstructia fintinii arteziene Nr.2124 din satul Hirtopul Mare,r-ul Criuleni(8191/21D-O-PG)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1
Excavare solului fertil pl.D

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3	8,60	
 2	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	8,60	
 3	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	7,35	
 4	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	882,00	
 5	TsC50AК=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
	100 m3	7,35	
 6	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	7,35	

	                                                                                                         
Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2
Retele exterioare de canalizare С1. Excavare solului fertiil.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de  terasoment.
			
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Срезка грунта толщиной  1м)
	100 m3	6,70	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка грунта на автосамосввалы)
	100 m3	3,04	
 3	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 100м  
	t	1 139,00	
 4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	6,70	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка грунта на автосамосввалы для обратной подвозки)
	100 m3	3,04	
 6	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 100м  
	t	1 139,00	
 7	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II
	100 m2	670,00	

	                                                                                                         
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3и
Retele exterioare de canalizare С1

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Сети канализации C1.

	

	
Capitolul 1.1. Земляные работы.

	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	
100 m3	
125,44	

 2	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
	
m3	
387,59	

 3	
TsC03B11
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором)
	
100 m3	
25,16	

 4	
TsA10B1
	
Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)
	
m3	
75,39	

 5	
TsA16B1
	
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка  cухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	
m3	
99,01	

 6	
TsA16B5
	
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка мокрого грунта вручную на пересечениях с коммуникациями в мокрых грунтах)
	
m3	
56,94	

 7	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	
m3	
2 534,83	

 8	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными  трамбовками)
	
m3	
2 534,83	

 9	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)
	
100 m3	
101,39	

 10	
TsD05A
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	
100 m3	
101,39	

 11	
TsF02D
	
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  1,51-2,50  m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
	
m2	
10 754,32	

 12	
TsC55A
	
Pomparea apei din excavatii si transee 
	
m3	
3 141,33	

 13	
TsC26A1
	
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание вытесненного грунта основанием колодцами и трубами)
	
100 m3	
12,48	

 14	
AcF03A
	
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)
	
m3	
506,23	

 15	
AcF03B
	
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar
	
m3	
212,81	

	
Capitolul 1.2. Трубопроводы С1.

	

16	
AcA08A
	
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Tevi PVC   SN4/ SDR 41  Ф160)
	
m	
6 954,68	

 17	
AcA08B
	
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (ПВХ  SN4 /SDR41)
	
m	
326,00	

 18	
AcA10B
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm (Tevi PE 100 SDR17 PN4 ф225)
	
m	
13,00	

 19	
AcA10C
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 315 mm (Tevi PE80 PN-4бар SDR-41 (tub) ф315
	
m	
399,00	

 20	
AcA10D
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 355 mm (De asemenea ф355)
	
m	
10,00	

 21	
AcA10B
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm (Tevi PE 100 SDR17 PN4 ф200-coloana)
	
m	
3,00	

 22	
GD53G
	
Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Teu PE  ф200x160)
	
buc	
7,00	

 23	
GD53G
	
Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Teu PE  ф250x160)
	
buc	
1,00	

 24	
GD53G
	
Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Cot PE 90 ф200)
	
buc	
6,00	

 25	
GD53I
	
Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (de asemenea ф250)
	
buc	
1,00	

 26	
Pret
	
Inel de stopor ф160mm
	
put	
121,00	

 27	
Pret
	
Inel de stopor ф200mm
	
put	
10,00	

 28	
CP22F
	
Prepararea si turnarea  betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere  in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc) (Заполнение футляров под дорогой цементным раствором)
	
m3	
10,00	

 29	
AcA08A
	
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Tevi PVC   SN8/ SDR 34  Ф160)
	
m	
343,50	

	
Capitolul 1.3. Колодцы.

	

30	
AcE13A
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  ( колодцы ф1,0 в сухих грунтах)
	
m3	
116,85	

 31	
AcE14A
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (колодцы ф1,5м в сухих грунтах)
	
m3	
26,87	

 32	
AcE13B
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (колодцы ф1,0 в  мокрых грунтах)
	
m3	
33,12	

 33	
AcE14B
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana  (колодцы ф1,5м в мокрых грунта)
	
m3	
21,86	

 34	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	
put	
272,00	

 35	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
	
put	
58,00	

 36	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9а)
	
put	
100,00	

 37	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	
put	
122,00	

 38	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	
put	
150,00	

 39	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦД-15)
	
put	
22,00	

 40	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-6)
	
put	
12,00	

 41	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9а)
	
put	
41,00	

 42	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9)
	
put	
23,00	

 43	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-1)
	
put	
14,00	

 44	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	
put	
304,00	

 45	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	
put	
525,00	

 46	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-9)
	
put	
36,00	

 47	
Pret de piata
	
Стоимость стремянки 
	
kg	
6 306,74	

 48	
IzD04A
	
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	
t	
6,31	

 49	
Pret de piata
	
Cтоимость люка "Т"
	
buc	
234,00	

 50	
Pret de piata
	
Cтоимость люка  "Л"
	
buc	
69,00	

 51	
CD50A
	
Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) (Кирпичные ряды)
	
m3	
6,76	

 52	
DA11C
	
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	
m3	
61,57	

 53	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	
m2	
506,92	

	
Capitolul 1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного и щебеночного покрытия  дороги.

	

54	
DC04A
	
Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	
m	
2 290,00	

 55	
Dl109
	
Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	
m3	
178,75	

 56	
TsC03G1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания  и покрытия дороги)
	
100 m3	
4,33	

 57	
TsC54A
	
Strat de fundatie din nisip (Песчаное основание дороги)
	
m3	
236,39	

 58	
TsC54B
	
Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	
m3	
428,60	

 59	
DI107
	
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	
t	
1,31	

 60	
DB16D
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	
m2	
2 189,00	

 61	
DB19C
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	
m2	
2 189,00	

 62	
TsC03G1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
	
100 m3	
4,33	

 63	
TsI50E
	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	
t	
758,80	

						
	                                            Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1
Statie de pompare ape uzate.Lucreri generale de constructii (пл.Д поз.1)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,81	

 2	
TsC03B3
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,84	

 3	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	
m3	
3,00	

 4	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,81	

 5	
TsC18B11
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor 
	
100 m3	
0,87	

 6	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
1,28	

 7	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	
m3	
26,00	

 8	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	
100 m3	
1,02	

 9	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	
m3	
26,00	

 10	
TsD05B
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	
100 m3	
1,02	

 11	
AcD53C
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	
m3	
4,58	

 12	
AcD53C1
	
Inel prefabricate K-1
	
put	
3,00	

 13	
AcD53C1
	
Inel prefabricate K-2
	
put	
1,00	

 14	
IzA06C
	
Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)--м/к
	
m2	
2,50	

 15	
CA04B
	
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--плита  PLm-1
	
m3	
0,82	

 16	
CB02C
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	
m2	
7,77	

 17	
CC02N
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
89,30	

 18	
CL22A
	
Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului-рифленная сталь
	
m2	
1,54	

 19	
RpCU05H
	
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	
buc	
3,00	

 20	
IC44B
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm
	
buc	
2,00	

 21	
IC44C
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm .
	
buc	
1,00	

 22	
41-01-001-1 К=0,25
	
Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare--по днищу
	
100m2	
0,07	

 23	
CG01A
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--по днищу
	
m2	
6,60	

 24	
CG01A1 К=-2
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	
m2	
-6,60	

 25	
IzF31A
	
Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda --по днищу
	
m2	
5,80	

 26	
IzA05G
	
Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--по днищу
	
m2	
5,80	

 27	
IzF31A
	
Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda --стен
	
m2	
13,00	

 28	
IzA05G
	
Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--стен
	
m2	
13,00	

 29	
41-01-001-3
	
Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare--наружн.стен
	
100m2	
0,22	

 30	
IzF04F
	
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	
m2	
17,00	

 31	
DA06A1
	
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	
m3	
1,44	

 32	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	
m2	
12,00	

						
                                                             
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2
Statia de pompare a apelor uzate.Poz.1

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari tehnice-sanitare

	

	
Capitolul 1.1. Трубопроводная арматура

	

1	
AcA52C
	
Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE100 PN-6bar SDR26 d=90мм)
	
m	
8,000	

 2	
AcF11D
	
Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	
m	
8,000	

 3	
AcA23A
	
Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera  d=90)
	
buc	
2,000	

 4	
AcA53B
	
Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului(Adaptor flansa  РЕ100 d=90)
	
buc	
2,000	

 5	
AcA53B
	
Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului(Reductie   d 50-90mm)
	
buc	
2,000	

	
Capitolul 2. Montarea utilajului

	

6	
07-04-001-02
	
Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17(Насос ЦМК 16-27 Q=16м3/h,Р=27м N=3kW n=3000об/мин)
	
buc	
2,000	

 7	
M1C21A
	
Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m(Palan electric 0,25т Н=12м)
	
t	
0,850	

 8	
M1C06A
	
Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2  t (монтаж нестандартного оборудования)
	
t	
0,720	

	
Capitolul 3. Costul utilajul

	

9	
Pret de piata
	
Насос погружной ЦМК 16-27 Q=16м3/h,H=27м N=3kW n=3000об/мин)
	
buc	
2,000	

 10	
Pret de piata
	
Palan electric 0,25т Н=12м
	
buc	
1,000	

 11	
Pret de piata
	
Pешетка-заслонка
	
t	
0,006	

 12	
Pret de piata
	
Контейнер решетчатый
	
t	
0,165	

 13	
Pret de piata
	
Контейнер герметический
	
t	
0,015	

 14	
Pret de piata
	
Стойка 
	
t	
0,041	

 15	
Pret de piata
	
Ограничитель
	
t	
0,037	

 16	
Pret de piata
	
Стрела
	
t	
0,095	

 17	
Pret de piata
	
Блок
	
t	
0,003	

 18	
Pret de piata
	
Цепь L=6м
	
m	
12,000	

 19	
Pret de piata
	
Мачта
	
t	
0,358	

						
	                                                                                                         
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1
Camera de deconectare.Lucreri generale de constructii (pl.D poz.2)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucreri terasament

	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,23	

 2	
TsC03B3
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,14	

 3	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	
m3	
1,00	

 4	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,23	

 5	
TsC18B11
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor 
	
100 m3	
0,15	

 6	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,31	

 7	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	
m3	
6,00	

 8	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	
100 m3	
0,25	

 9	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	
m3	
6,00	

 10	
TsD05B
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	
100 m3	
0,25	

	
Capitolul 2. Сonstructii din beton armat turnat

	

11	
AcD53B
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  
	
m3	
1,84	

 12	
AcD53B1
	
Placi prefabricat КЦД-15
	
put	
1,00	

 13	
AcD53B1
	
Inel prefabricat КЦ15-9
	
put	
2,00	

 14	
AcD53B1
	
Inel prefabricat КЦ15-6
	
put	
1,00	

 15	
AcD53B1
	
Placi prefabricate КЦП1-15-1
	
put	
1,00	

 16	
AcD53B1
	
Inel prefabricat КЦ-7-3
	
put	
2,00	

 17	
AcD53B1
	
Inel de reazem КЦО-1
	
put	
1,00	

 18	
CN28A
	
Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual -м/к
	
t	
0,02	

 19	
RpCU05B
	
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	
buc	
2,00	

 20	
IC44C
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm .
	
buc	
2,00	

 21	
AcE07B
	
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л
	
buc	
1,00	

 22	
41-01-001-1 К=0,25
	
Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare--по днищу
	
100m2	
0,03	

 23	
CG01A
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2	
3,50	

 24	
CG01A1 K=-2
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	
m2	
-3,50	

 25	
41-01-001-3
	
Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare--наружн.стен
	
100m2	
0,06	

 26	
IzF04F
	
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	
m2	
10,00	

 27	
DA06A1
	
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	
m3	
0,23	

 28	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	
m2	
1,90	

						
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2
Camera deconectare.Poz.2

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari tehnice-sanitare

	

1	
AcA23B
	
Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (Flansa libera d225mm)
	
buc	
2,000	

 2	
AcA53C
	
Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Adaptor flansa PE100 d=225mm)
	
buc	
2,000	

	
Capitolul 2. Montarea utilajului

	

3	
AcB01C
	
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm 30ч6бр
	
buc	
1,000	

	
Capitolul 3. Costul utilajul

	

4	
Pret de piata
	
Vana din fonta d200mm
	
buc	
1,000	

						

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1a
Statia de epurare ape uzate "TOPAS-150".Lucreri generale de constructii (pl.D poz.3a)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Примечание:Объемы работ выполнены на одну позицию 3а

	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,20	

 2	
TsC03B3
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,36	

 3	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	
m3	
1,00	

 4	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,20	

 5	
TsC18B11
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor 
	
100 m3	
0,37	

 6	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,34	

 7	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	
m3	
7,00	

 8	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	
100 m3	
0,27	

 9	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	
m3	
7,00	

 10	
TsD05B
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	
100 m3	
0,27	

 11	
CA02C
	
Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa подготовка M-50
	
m3	
3,10	

 12	
CA03D
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-  FM-1
	
m3	
9,30	

 13	
CB02B
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	
m2	
8,00	

 14	
CC01F
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	
kg	
351,30	

						
	                             Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1b
Statia de epurare ape uzate "TOPAS-150".Lucreri generale de constructii (pl.D poz.3b)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Примечание:Объемы работ выполнены на одну позицию 3b

	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,20	

 2	
TsC03B3
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,36	

 3	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	
m3	
1,00	

 4	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,20	

 5	
TsC18B11
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor 
	
100 m3	
0,37	

 6	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,34	

 7	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	
m3	
7,00	

 8	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	
100 m3	
0,27	

 9	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	
m3	
7,00	

 10	
TsD05B
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	
100 m3	
0,27	

 11	
CA02C
	
Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa подготовка M-50
	
m3	
3,10	

 12	
CA03D
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-  FM-1
	
m3	
9,30	

 13	
CB02B
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	
m2	
8,00	

 14	
CC01F
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	
kg	
351,30	

						

	

	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2и

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Statia de epurare.

	

	
Capitolul 1.1. Земляные работы.

	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта  II гр. экскаватором в отвал)
	
100 m3	
0,92	

 2	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную)
	
m3	
3,00	

 3	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	
m3	
13,60	

 4	
TsD04A
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	
m3	
13,60	

 5	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	
100 m3	
0,52	

 6	
TsD05A
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	
100 m3	
0,52	

 7	
AcF03A
	
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)
	
m3	
3,96	

	
Capitolul 1.2. Трубопроводы С1P.

	

8	
AcB01A
	
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana din fonta   ф80мм)
	
buc	
2,00	

 9	
AcB01A
	
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Clapeta 19ч21бр    ф80мм)
	
buc	
2,00	

 10	
GE10A1
	
Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Manometru  МП4-У-6 cu robinet trei cu З К Ч )
	
buc	
2,00	

 11	
AcA53B
	
Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Аdaptor flansa PE100  ф90мм)
	
buc	
5,00	

 12	
AcA23A
	
Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 90 mm (Flansa libera ф90мм)
	
buc	
5,00	

 13	
AcA24A
	
Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 80 mm (Саpac din fonta ф80мм)
	
buc	
1,00	

 14	
AcA53B
	
Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Cot 90 PE100  ф90мм)
	
buc	
1,00	

 15	
AcA53C
	
Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Reductie  PE 100 90 ф140x90)
	
buc	
1,00	

 16	
AcA52B
	
Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE 100 PN6 SDR26 ф90)
	
m	
27,00	

	
Capitolul 1.3. Колодцы С1P.

	

17	
AcE14A
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	
m3	
2,50	

 18	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane(КЦД15)
	
buc	
2,00	

 19	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane(КЦ 15-6)
	
buc	
2,00	

 20	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane(КЦ 15-9а)
	
buc	
2,00	

 21	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane(КЦП1-15-1)
	
buc	
2,00	

 22	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	
put	
2,00	

 23	
Pret de piata
	
Стоимость люка тип "Л"
	
buc	
2,00	

 24	
Pret de piata
	
Стоимость стремянок
	
kg	
30,00	

 25	
IzD04A
	
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	
t	
0,03	

 26	
TsC54B
	
Strat de fundatie din piatra sparta (Щебеночное основание под отмостку)
	
m3	
0,46	

 27	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	
m2	
3,80	

 28	
IC44C
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm
	
buc	
5,00	

	
Capitolul 1.4. Трубопроводы С1.

	

29	
GD53G
	
Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Adaptor flansa PE 100 ф225)
	
buc	
3,00	

 30	
AcA23B
	
Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 225 mm (Flansa  libera 225)
	
buc	
3,00	

 31	
AcA10B
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm (Tevi PE 100 SDR17 PN4 ф200)
	
m	
20,00	

	
Capitolul 1.5. Колодцы.

	

32	
AcE11A
	
Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	
m3	
2,40	

 33	
AcE12A
	
Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	
m3	
2,57	

 34	
AcE10A
	
Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	
m3	
1,88	

 35	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦД-15)
	
put	
1,00	

 36	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  2.0 m,(КЦД-20)
	
put	
1,00	

 37	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-6)
	
put	
3,00	

 38	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  2.0 m,(КЦ20-9)
	
put	
2,00	

 39	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9а)
	
put	
1,00	

 40	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  2.0 m,(КЦ20-6)
	
put	
2,00	

 41	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-1)
	
put	
1,00	

 42	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  2.0 m,(КЦП1-20-1)
	
put	
1,00	

 43	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	
put	
2,00	

 44	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	
put	
1,00	

 45	
Pret de piata
	
Cтоимость люка  тип "Л"
	
buc	
4,00	

 46	
Pret de piata
	
Стоимость стремянок 
	
kg	
22,00	

 47	
IzD04A
	
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	
t	
0,02	

 48	
DA11C
	
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	
m3	
0,91	

 49	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка вокруг колодцев)
	
m2	
7,60	

 50	
IC44C
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm
	
buc	
1,00	

 51	
IC44E
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 315 mm
	
buc	
4,00	

	
Capitolul 1.6. Трубопроводы Сd

	

52	
AcA10B
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm (Tevi PE 100 SDR17 PN4 ф200)
	
m	
19,00	

	
Capitolul 1.7. Колодцы.

	

53	
AcE13A
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	
m3	
0,54	

 54	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	
put	
1,00	

 55	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	
put	
1,00	

 56	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	
put	
1,00	

 57	
Pret de piata
	
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	
put	
1,00	

 58	
AcE07B
	
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Тип "Л"
	
buc	
1,00	

 59	
TsC54B
	
Strat de fundatie din piatra sparta (Щебеночное основание под отмостку)
	
m3	
0,46	

 60	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	
m2	
3,80	

	
Capitolul 2. Монтажные работы

	

61	
IA30F
	
Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 50000 l (Моntarea  statii de epurare  uzate  * TOPAS-150'')
	
buc	
2,00	

 62	
AcA24A
	
Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 80 mm (Teu egal cu flansa din fonta ф80мм)
	
buc	
2,00	

 63	
AcB01C
	
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm ( Vanа din fonta ф200)" Tehnotitan"  SRL)
	
buc	
2,00	

 64	
AcA24B
	
Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 200mm (Teu din fonta ф200мм)
	
buc	
1,00	

	
Capitolul 3. Оборудование.

	

65	
Pret de piata
	
Statie de epurare uzate * TOPAS-150" ''Boncom''
	
buc	
2,00	

 66	
AcA24A
	
Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 80 mm (Teu egal cu flansa din fonta ф80мм)
	
buc	
2,00	

 67	
Pret de piata
	
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm ( Vanа din fonta ф200)" Tehnotitan"  SRL)
	
buc	
2,00	

 68	
Pret de piata
	
Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 200mm (Teu din fonta ф200мм)
	
buc	
1,00	

						
	                                                        Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1
Camera de dezinfectie.Lucreri generale de constructii.(pl.Dpoz.4)
№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucreri terasament

	

1	
TsC03B1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	
100 m3	
0,220	

 2	
TsA20B
	
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	
m3	
1,000	

 3	
TsC18B1 K=0.85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,230	

 4	
TsC18B1 K=0.85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
0,170	

 5	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	
m3	
3,000	

 6	
TsD02A1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	
100 m3	
0,140	

 7	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	
m3	
3,000	

 8	
TsD05B
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	
100 m3	
0,140	

	
Capitolul 2. Сonstructii din beton armat turnat

	

9	
AcD53B
	
Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  
	
m3	
1,520	

 10	
AcD53B1
	
Placi prefabricat КЦД-15
	
put	
1,000	

 11	
AcD53B1
	
Inel prefabricat КЦ15-6
	
put	
3,000	

 12	
AcD53B1
	
Placi prefabricate КЦП1-15-1
	
put	
1,000	

 13	
AcD53B1
	
Inel de reazem КЦО-1
	
put	
1,000	

 14	
AcD53B1
	
Inel prefabricat КЦ-7-3
	
put	
1,000	

 15	
IzA06C
	
Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)--м/к
	
m2	
2,200	

 16	
RpCU05B
	
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	
buc	
2,000	

 17	
IC44C
	
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm .
	
buc	
2,000	

 18	
AcE07B
	
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л
	
buc	
1,000	

 19	
41-01-001-1 К=0,25
	
Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare--по днищу
	
100m2	
0,030	

 20	
CG01A
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2	
3,500	

 21	
CG01A1 K=-2
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	
m2	
-3,500	

 22	
IzF04F
	
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	
m2	
12,000	

 23	
IzF18C
	
Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm--placi de planseu
	
m2	
1,600	

 24	
CG01A
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--по днищу
	
m2	
1,900	

 25	
CG01A1 К=-2
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	
m2	
-1,900	

 26	
IzF31A
	
Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda --по днищу
	
m2	
1,900	

 27	
CF05A
	
Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti-
	
m2	
7,200	

 28	
IzF31A
	
Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda --стен
	
m2	
7,200	

 29	
DA06A1
	
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	
m3	
0,230	

 30	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	
m2	
1,900	

						

	

     Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8
Hotaririle hidrotehnice.Cap in aval (pl.D poz.5)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

1	
RCsA01A
	
Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite
	
m3	
5,00	

 2	
CA03F
	
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- B-20  ( cap, )
	
m3	
2,30	

 3	
CB02A
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	
m2	
1,50	

 4	
TsC54C
	
Strat de fundatie din pietris (sant)
	
m3	
0,22	

 5	
CA03F
	
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- B-20  ( sant, )
	
m3	
0,43	

 6	
DE03A1
	
Benzi de incadrare din  piatra bruta, asezati pe o fundatie de 10 cm grosime medie din beton ( consolidarea talusului )
	
m2	
7,80	

 7	
DE03A1
	
Benzi de incadrare din  piatra bruta, asezati pe o fundatie de 10 cm grosime medie din beton ( consolidarea malului )
	
m2	
13,70	

		                                                                                               

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-1
Cladire pentru utilaj electric.Lucreri generale de constructii.( pl.Dpoz.6)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucreri terasament

	

1	
TsA02B
	
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	
m3	
6,200	

 2	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	
m3	
3,500	

 3	
TsD04B
	
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	
m3	
3,500	

 4	
TsD01B
	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-подсыпка под полы
	
m3	
1,000	

 5	
TsD05B
	
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	
100 m3	
0,010	

	
Capitolul 2. Fundatiile

	

6	
TsC53B
	
Compactarea pamintului cu piatra sparta
	
100 m2	
0,040	

 7	
CA09A
	
Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate
	
m3	
3,100	

 8	
CB02A
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	
m2	
20,900	

 9	
CA03D
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)--BRm-1
	
m3	
1,100	

 10	
CB02A
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	
m2	
7,000	

 11	
CC02K1
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
19,500	

 12	
CC02L1
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
40,000	

 13	
IzF50A
	
Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	
m2	
3,600	

	
Capitolul 3. Peretii

	

14	
CD55A
	
Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-
	
m3	
5,600	

 15	
CA04B
	
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv-- STm-.1
	
m3	
0,600	

 16	
CB02D
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	
m2	
5,000	

 17	
CC02K1
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
20,000	

 18	
CC02L1
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
60,800	

 19	
CP05A
	
Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-8ПБ13-2
	
buc	
6,000	

	
Capitolul 4. Planseele

	

20	
CA04B
	
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--плита  PLm-1
	
m3	
1,450	

 21	
CB02C
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	
m2	
12,000	

 22	
CC02M
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
27,800	

 23	
CC02N
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	
kg	
57,600	

	
Capitolul 5. Acoperisul

	

24	
IzF18C
	
Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 25mm
	
m2	
14,300	

 25	
IzF01B
	
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	
m2	
14,300	

 26	
CE13A
	
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu-битумно-полимерное покрытие--  2 слоя linocroma 
	
m2	
14,300	

	
Capitolul 6. Peretii dispartitori

	

27	
CA03A
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки
	
m3	
0,210	

 28	
CC01A
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	
kg	
0,560	

 29	
CC01B
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	
kg	
3,600	

 30	
IzF50A
	
Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	
m2	
0,300	

 31	
CD51C
	
Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	
100 m2	
0,050	

	
Capitolul 7. Ferestre

	

32	
CK01A
	
Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	
m2	
0,540	

 33	
CM01B
	
Geamuri trasesimple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie
	
m2	
0,300	

 34	
CN17A
	
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	
m2	
1,300	

	
Capitolul 8. Usi

	

35	
CK12A
	
Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-
	
m2	
3,400	

 36	
CN20A
	
Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	
m2	
8,160	

 37	
CK33C
	
Broasca aplicata sistem Yalle-врезка замков
	
buc	
2,000	

	
Capitolul 9. Pardoseala

	

38	
TsC53B
	
Compactarea pamintului cu piatra sparta
	
100 m2	
0,070	

 39	
CG22A1
	
Pardoseli din beton simplu clasa М-150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	
m2	
6,800	

 40	
CG17A1
	
Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	
m2	
6,800	

	
Capitolul 10. Lucreri de finisare interioara

	

41	
CF02B
	
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	
m2	
31,500	

 42	
CF07A1
	
Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка потолков
	
m2	
6,800	

 43	
CN06A
	
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен и потолка
	
m2	
38,300	

	
Capitolul 11. Lucreri de finisare exterioara 

	

44	
CF15A
	
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-цоколь
	
m2	
6,300	

 45	
CF13B
	
Tencuieli exterioare speciale, cu mozaic, terasit etc., sau in calcio stropit, la fatade, executate manual, exclusiv schela cu terasit , dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm-терразитовая
	
m2	
27,300	

	
Capitolul 12. Lucreri deverse

	

	
Capitolul 12.1. pereul

	

46	
TsC53B
	
Compactarea pamintului cu piatra sparta
	
100 m2	
0,150	

 47	
CA02C
	
Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	
m3	
2,200	

 48	
DE11A
	
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton P-7
	
m	
14,400	

	
Capitolul 12.2. cerdacurile (крыльцo)

	

49	
CA03A
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	
m3	
0,700	

 50	
TsC53B
	
Compactarea pamintului cu piatra sparta
	
100 m2	
0,030	

 51	
CA02C
	
Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa- M-200
	
m3	
0,720	

 52	
CB02A
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	
m2	
2,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-2
Cladire pentru utilaj electric.Poz.6.

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari tehnice-sanitare

	

	
Capitolul 1.1. Вентиляция

	

1	
CL20A
	
Deflector d315
	
buc	
2,000	

 2	
CL20A
	
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка жалюзийная 150х490)
	
buc	
2,000	

 3	
VA02A
	
Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	
m2	
0,630	

 4	
VB23A
	
Сетка №10
	
m2	
0,020	

 5	
VC34A
	
Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg 
	
kg	
2,000	

 6	
IzH03B
	
Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm
	
m2	
1,000	

	
Capitolul 2. Montarea utilajului

	

	
Capitolul 2.1. Incalzire

	

7	
08-03-602-2
	
Dispozitive de incalzire: panou electrice
	
buc	
2,000	

	
Capitolul 3. Costul utilajul

	

	
Capitolul 3.1. Incalzire

	

8	
Pret de piata
	
Электронагревательные панели C4F 10 N=1кВт
	
buc	
2,000	

			Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-3и
Echipament electric de forta si iluminat. (Marca-EU)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari de constructii	

1	
TsC02B1
	
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	
100 m3	
0,798	

 2	
TsD02D1
	
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	
100 m3	
0,798	

 3	
TsA16B1
	
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint 	
m3	
11,200	

 4	
TsD18B
	
Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	
m3	
11,200	

	
Capitolul 2. Lucrari de montare	

5	
M1H05A
	
Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	
t	
0,750	

 6	
08-03-482-27
	
PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent continuu, masa pina la 0,8 t	
buc	
1,000	

 7	
08-03-573-4
	
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	
buc	
1,000	

 8	
08-03-521-15
	
Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	
buc	
1,000	

 9	
08-03-521-15
	
-Intreruptor de sarcina	
buc	
1,000	

 10	
08-03-526-1
	
-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	
buc	
10,000	

 11	
08-01-066-1
	
-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	
set	
1,000	

 12	
08-03-572-5
	
Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM	
buc	
1,000	

 13	
08-03-521-15
	
Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	
buc	
1,000	

 14	
08-03-600-2	
-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	
buc	
1,000	

 15	
08-03-526-2
	
-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	
buc	
1,000	

 16	
08-03-530-4
	
Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
	
buc	
2,000	

 17	
08-03-594-7
	
Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	
100 buc	
0,030	

 18	
08-03-593-1
	
Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	
100 buc	
0,020	

 19	
08-03-591-1
	
Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	
100 buc	
0,050	

 20	
10-06-037-09
	
Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500	
buc	
1,000	

 21	
10-06-037-08
	
Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200	
buc	
4,000	

 22	
10-06-037-12
	
Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	
100 buc	
0,040	

 23	
08-03-524-7
	
Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	
buc	
1,000	

 24	
08-02-409-6
	
Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	
100 m	
0,620	

 25	
08-02-407-2
	
Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	
100 m	
0,050	

 26	
08-03-482-14
	
PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	
buc	
3,000	

 27	
08-02-471-4
	
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m	
10 buc	
0,300	

 28	
08-02-472-1
	
Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	
100 m	
0,400	

 29	
08-02-394-2
	
Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	
100 m	
0,360	

 30	
08-03-507-3
	
Conductor de curent flexibil pentru electropalane, macarale si alte mecanisme mobile: aport de curent cu sanii pe ghidaje dure	
10 m	
0,180	

 31	
08-02-142-1
	
Executarea patului pentru un singur cablu in transee	
100 m	
1,900	

 32	
08-02-141-1
	
Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	
100 m	
1,900	

 33	
08-02-143-1
	
Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	
100 m	
1,900	

 34	
08-02-148-1
	
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	
100 m	
0,880	

 35	
08-02-158-14
	
Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 	
buc	
12,000	

 36	
08-02-158-4
	
Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х1,5mm2 , ВВГнг-3х2,5mm2 , АВВГ-3х2,5mm2, КПГ-4х1,0mm2	
buc	
10,000	

 37	
08-02-158-5
	
Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, АВВГ-5х2,5mm2	
buc	
8,000	

 38	
08-02-158-12
	
Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, АВВГ-5х4mm2	
buc	
2,000	

 39	
33410037-1
	
Сorp de iluminat  LPP 01-2*36  IP54	
buc	
1,000	

 40	
33410037-6
	
Сorp de iluminat  LPP 01-2*18 IP54	
buc	
2,000	

 41	
334000128-02
	
Lampi luminiscente ЛБ-36	
buc	
2,000	

 42	
334000128-01
	
Lampi luminiscente ЛБ-18	
buc	
4,000	

 43	
334000191
	
Corp de iluminat НББ64В-60-080  Селена-323	
buc	
2,000	

 44	
33600033-1
	
Intreruptor cu o clapa la instalatie deschisa  0-1-IP44- 17-6/220	
buc	
5,000	

 45	
334000144
	
Lampa cu incandescenta Б220-,60	
buc	
2,000	

 46	
33400030
	
Demaror 80C-220 	
buc	
6,000	

 47	
33700032
	
Cutie metalica K654У2 400x200x400 	
buc	
1,000	

 48	
3370008-1
	
Cutie de ramificatie  У994У2 100*100	
buc	
4,000	

 49	
33700010-03
	
Cutie de ramificatie  У409-3 IP65 	
buc	
4,000	

 50	
33700025-16
	
Cutie cu intrerupator cu pirgie  ЯPП-20 	
buc	
1,000	

 51	
3331015-4
	
Conductor  ВПП 10,0mm2 	
m	
144,000	

 52	
3332024-02
	
Cablu ВВГнг 3х1.5mm2 	
m	
35,000	

 53	
3332024-2
	
Cablu ВВГнг 3х2.5mm2	
m	
16,000	

 54	
3332015-19
	
Cablu ABBГ 5х2,5mm2	
m	
20,000	

 55	
3332015-32
	
Cablu ABBГ 5х4mm2	
m	
15,000	

 56	
3332015-1
	
Cablu ABBГ 3х2,5mm2	
m	
2,000	

 57	
3332013-4
	
Cablu ABBБ-1 4х10mm2	
m	
15,000	

 58	
3332013-3
	
Cablu ABBБ-1 5х1.5mm2	
m	
15,000	

 59	
3332028-23
	
Cablu КПГ 4х1,0mm2	
m	
18,000	

 60	
3332018-06
	
Cablu AПБбШв-1 4х2,5mm2	
m	
160,000	

 61	
441000-1562
	
Teava ПВХ d=25mm  	
m	
50,000	

 62	
441000-1560
	
Teava ПВХ d=20mm 	
m	
12,000	

 63	
4440007
	
Teava  din otel D=32mm	
m	
5,000	

 64	
33330001
	
Caramida	
buc	
1 400,000	

	
Capitolul 3. Utilaj	

65	
55500087-23
	
Dulap de distributie  ЩРн-36з-0 36 УХЛ3  IP31, 540x310x120  
	
buc	
1,000	

 66	
5551011-4
	
-Intreruptor de sarcina BP32-31B 32A 	
buc	
1,000	

 67	
555-100011-2
	
-Intreruptor  BH32/3/25 , 25A	
buc	
1,000	

 68	
5550244-8
	
-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C 	
buc	
4,000	

 69	
5550237-9
	
-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	
buc	
3,000	

 70	
5550244-6
	
-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C 	
buc	
1,000	

 71	
5550237-6
	
-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	
buc	
2,000	

 72	
130-10024
	
-Detensionatoare ОПС1 C 2Р, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-2-C) 	
buc	
1,000	

 73	
55600060-1
	
Demaror magnetic ПМА-0241У2 	
buc	
2,000	

 74	
555050-5
	
Panou de evidenta  BZUM-TF-63-02	
set	
1,000	

 75	
5551011-5
	
Intreruptor de sarcina BP32-31B 100A 2dir 	
buc	
1,000	

 76	
5550051-36
	
-Contor combinat 380B, 5-63A	
buc	
1,000	

 77	
55500042
	
- Intrerupator automat cu 3 faze, 32A, BA66-29C	
buc	
1,000	

						

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9-3И
Pretul utilajului. Diesel generator. (Marca-EU)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Utilaj	

1	
332000017
	
Diesel-generator cu manta de protectie ; 20kVt Lister-Petter LPW r/3000  750kg  	
buc	
1,000	

						
	
	   Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10
lucrari adaugate

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

1	
RpAcH07A
	
Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m (Ручная очистка от мусора колодцев )
	
m3	
161,50	

 2	
RpAcH18A
	
Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind  diametrul de 200-400 mm (Механическая очистка коллектора L=4.3км ,Н=1,4...1,7м от ила песка и мусора)
	
m	
4 300,00	

 3	
AcE07B
	
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B 
	
buc	
25,00	

 4	
DA06A1
	
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	
m3	
24,20	

 5	
DB16B
	
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	
m2	
201,60	

						

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-10и
Retele electrice exterioare . (l=405m) (Marca-REE)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari de constructii	

1	
33-04-003-2
	
Montarea stilpilor de ancoraj terminus din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	
buc	
1,000	

 2	
33-04-003-1
	
Montarea stilpilor intermediari  beton armat   , cu un singur picior	
buc	
8,000	

 3	
33-04-003-3
	
Montarea stilpilor de ancoraj unghiular de tranzictie din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	
buc	
3,000	

 4	
33-04-003-2
	
Montarea stilpilor de ancoraj de colt din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	
buc	
4,000	

 5	
33-04-007-1
	
Montarea placilor din beton armat П-3И 	
buc	
19,000	

 6	
33-04-016-2
	
Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	
buc	
27,000	

 7	
33-04-016-4
	
Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	
buc	
19,000	

 8	
TsA16B1
	
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	
m3	
22,400	

 9	
TsD18B
	
Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	
m3	
22,400	

	
Capitolul 2. Lucrari de montare	

10	
08-01-066-1
	
Limitator de supratensiune 	
set	
2,000	

 11	
08-03-521-15
	
Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	
buc	
1,000	

 12	
08-03-523-1
	
Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	
buc	
3,000	

 13	
33-04-008-3
	
Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	
1 km	
0,405	

 14	
08-01-082-1
	
Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	
100 buc	
0,580	

 15	
08-02-471-4
	
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m	
10 buc	
0,300	

 16	
08-02-472-1
	
Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	
100 m	
2,250	

 17	
3332040-6
	
Cablu СИП-2  4х70+1х54.6  	
m	
405,000	

 18	
335000519-05
	
Clame (cклепa) A200	
buc	
44,000	

 19	
335000527-4
	
Consola CA1500 	
buc	
14,000	

 20	
335000514-06
	
Curelusa de cablu CSB	
buc	
63,000	

 21	
335000516-25
	
Dispozitiv de stringere  de ramificare HEL-5502	
buc	
1,000	

 22	
201-92855-2
	
Lenta F 2007  	
m	
88,000	

 23	
335000527-5
	
Consola cu clema intermediara ES1500 	
buc	
13,000	

 24	
201-92857
	
Clema de ancora PA 1500 	
buc	
14,000	

 25	
335000514-08
	
Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	
buc	
2,000	

 26	
335000516-018
	
Plastina suspendata PSY 	
buc	
3,000	

 27	
33500410-03
	
Papuc de cablu CPTAU16 	
buc	
4,000	

 28	
335000514-05
	
Dispozitiv de stringere P2X95	
buc	
28,000	

 29	
555-100371
	
Intrerupator cu pirgie РП.2-100 . 100A 	
buc	
1,000	

 30	
3370201-7
	
Siguranta ПН2-60 32A 	
buc	
3,000	

	
Capitolul 3. Utilaj	

31	
130-10022
	
Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS 	
buc	
6,000	

						

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-11
Amenajarea pl.D

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Amenajarea

	

	
Capitolul 1.1. Imbracaminte rutiera

	

1	
DA04A
	
Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом
	
100 m3	
2,22	

 2	
DA06B2
	
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	
m3	
100,00	

 3	
DA12B
	
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	
m3	
152,00	

	
Capitolul 1.2. Imprejmuiri

	

4	
TsA02B
	
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	
m3	
4,50	

 5	
CA03F
	
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-100
	
m3	
4,50	

 6	
CC01E
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	
kg	
37,26	

 7	
CO07A1
	
Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 
	
kg	
3 370,67	

 8	
TsA02B
	
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	
m3	
0,30	

 9	
CA03F
	
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-100
	
m3	
0,26	

 10	
CC01E
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	
kg	
1,60	

 11	
CA03F
	
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-150
	
m3	
0,07	

 12	
RpCP04A
	
Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat (ворота с калиткой)
	
kg	
341,69	

 13	
CN21A
	
Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
	
m2	
82,00	

	
Capitolul 1.3. Rigola de scurgere

	

14	
TsC02C11
	
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor 
	
100 m3	
1,58	

 15	
TsI50C
	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	
t	
205,40	

 16	
TsC54B
	
Strat de fundatie din piatra sparta
	
m3	
50,70	

 17	
CA02C
	
Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-тип 1
	
m3	
35,00	

 18	
CA03B
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M-200-тип 2
	
m3	
7,50	

 19	
CB02A
	
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	
m2	
30,00	

 20	
Dl129
	
Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri -Каменная наброска 
	
m3	
1,50	

	
Capitolul 1.4. teava din beton armat

	

21	
CA02C
	
Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка M-50 (сеч.1-1)
	
m3	
3,52	

 22	
CP16A
	
Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Л5-15
	
buc	
2,00	

 23	
CP16B
	
Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe П6-15
	
buc	
4,00	

	
Capitolul 2. Aminagarea spatiilor vezi

	

24	
TsH17A
	
Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor
	
m3	
9,62	

 25	
TsH24C
	
Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot
	
buc	
70,00	

 26	
Pret de piata
	
Artar
	
buc	
70,00	

 27	
TsH05A
	
Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	
m2	
830,00	

 28	
TsH09C
	
Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	
100 m2	
8,30	

	
Capitolul 3. Sistematizarea verticala

	

29	
TsC18B1
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
1,25	

 30	
TsC18B1 К=0,85
	
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	
100 m3	
4,05	

 31	
TsC03F1
	
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	
100 m3	
15,90	

 32	
TsI50C
	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	
t	
2 623,50	

 33	
TsC50B К=2
	
Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	
100 m3	
15,90	

 34	
TsD08A1
	
Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	
100 m3	
21,20	

 35	
TsH05A
	
Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime-планировка откосов
	
m2	
420,00	

 36	
TsH09C
	
Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	
100 m2	
4,20