Lucrari de reparatie a sectorului de drum din mun. Straseni, str. G. Ureche (sectorul 1 si 2) (Lucrari aditionale)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente. Drum principal
			
1	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	555,94	
 2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului decapat)
	100 m3	5,56	
 3	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	1 000,69	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei)
	100 m3	4,38	
 5	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	1 121,99	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,38	
 7	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	11,92	
 8	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	0,57	
 		Capitolul 2. Structura rutiera. Drum principal
			
9	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din material decapat in proportie de 50%, in amestec cu materal nou din nisip-pietris (PGS) in proportie de 50% (h=0,1m)
	m3	696,40	
 10	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,28m)
	m3	345,07	
 11	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,54	
 12	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II)
	m2	367,27	
 		Capitolul 3. Lucrari de terasamente. Drumuri laterale
			
13	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	172,00	
 14	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului decapat)
	100 m3	1,72	
 15	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	309,60	
 16	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei)
	100 m3	5,04	
 17	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	907,20	
 		Capitolul 4. Structura rutiera. Drumuri laterale
			
18	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din material decapat in proportie de 50%, in amestec cu materal nou din nisip-pietris (PGS) in proportie de 50% 
	m3	172,00	
 19	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,28m)
	m3	504,00	
 20	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	1,17	
 21	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II)
	m2	1 720,00	
 		Capitolul 5. Montarea bordurei
			
22	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (fundatie bordura)
	m3	155,76	
 23	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15
	m	396,00	
 24	
	Beton pentru bordura adaugator
	m3	1,98	
 25	Dl119
	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinteni)
	m3	31,50	
 		Capitolul 6. Sistarea caminelor la nivel
			
26	RpAcF33A
	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere
	buc	27,00	
 27	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor)
	m3	4,56	

Șef al Direcției economie, 
construcții și politici investiționale                                                                                                       Nicolae SÎRBU