Gradinita nr. 156, mun. Chisinau, str. Grenoble 161/6	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatie curenta
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatie interioara			
		Capitolul 1.1. Pardoseli			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	60,00	
 2	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	60,00	
 3	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	60,00	
 4	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,00	
   		Capitolul 1.2. Pereti			
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	117,00	
 6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,00	
 7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,00	
 8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,00	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	117,00	
 10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	117,00	
 11	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,00	
   		Capitolul 1.3. Timplarie			
12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,00	
 13	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,60	
 14	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,00	
 15	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,60	
 16	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz norm.  - 1)	m	5,00	
 17	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,00	
 18	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,00	
 19	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,00	
 20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00	
 22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 	m2	16,00	
 23	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00	
   		Capitolul 1.4. Tavan			
24	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	60,00	
 25	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	60,00	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,00	
 27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	60,00	
 28	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	
 29	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice	m	56,00	
   		Capitolul 1.5. Retele electrice			
30	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	120,00	
 31	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	
 32	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 	buc	4,00	
 33	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	10,00	
   		Capitolul 1.6. Altele			
34	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,00	
 35	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 	t	2,00	
 36	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 	t	2,00	
     
	Total:			
	Cheltuieli directe	 lei		
	Fondul social si medical	22,50 %		
	Transportul materialelor			
	Total	100,00 +		
	Cheltuieli de regie			
	Total	100,00 +		
	Beneficiu de deviz			
	Total	100,00 +		
	TVA	20,00 %		
	Total deviz: