CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparatia capitala a str. Ion Creanga (tronson cuprins intre str. Alba Iulia - bd. Stefan cel Mare si Sfint) cu Reabilitarea retelelor de apeduct si canalizare din str. Ion Creanga mun. Chisinau.

Autoritatea contractantă: Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

       Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-1-1/2019
Deviz-oferta № 3050-1-1/2019
                                    Lucrari de drum ПКО+00 - ПК18+40
                                       (Reparatia capitala a str.Ion Creanga)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. ПК+0-  ПК18+40			
1	OD11A
	Pichetarea provizorie a traseului liniei  de drum	m	7 600,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-1-2
Deviz-oferta № 3050-1-2
                                  Pichetarea Cerc(str.I.Creanga - str.Alba Iulia)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cerc(str.I.Creanga - str.A.Iulia)			
1	OD11A
	Pichetarea provizorie a traseului liniei  de drum	m	1 220,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-1-3
Deviz-oferta № 3050-1-3
                                 Pichetarea Cerc(str.I.Creanga - str.Alba Iulia)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cerc(str.I.Creanga - bd.Stefan cel Mare si Sfint))			
1	OD11A
	Pichetarea provizorie a traseului liniei  de drum	m	1 080,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-2-1/2019
Deviz-oferta № 3050-2-1/2019
                                     Lucrari de drum ПКО+00 - ПК18+40
                         (Reparatia capitala a str.Ion Creanga) - pentru finalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire.			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton - BR100.30.18 	m	2 195,000	
 2	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic -толщ.8см. (S=8550m2- trotuar)	m3	589,370	
 3	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton 	m2	2 415,000	
 4	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale ( перильное ограждение)	kg	1 600,000	
 5	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - погрузка  материалов от разборки	100 m3	8,950	
 6	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 	t	11,860	
 7	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 	t	11,870	
 8	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 	t	2 196,810	
 9	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	9,010	
 10	
	Nota: Volumul si costul materialelor reutilizate se apreciaza in timpul lucrarilor intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral.	m3	1,000	
   		Capitolul 2. Lucrari de terasamente.			
11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,200	
 12	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	385,550	
 13	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,200	
   		Capitolul 3. Imbracaminti de drum			
14	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri 300*30*18 )	m	1 185,000	
 15	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm ( borduri100*30*18 )	m	203,000	
 16	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm ( borduri100*30*15 )	m	3 554,000	
 17	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri 100*20*8)	m	60,000	
 18	DI155E K=1,11
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm ( Hmed.=11,1cm)	m2	21 270,000	
 19	DI155E K=0,80
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm  (h=8 см)	m2	5 230,000	
 20	DI155B К=3,60
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:10cm (h=36 cm )  - на остановках общественного транспорта	m2	2 350,000	
 21	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	6 971,000	
 22	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	36,254	
 23	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,4л/м.кв.	t	10,600	
 24	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. 	m2	138,000	
 25	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	145,000	
 26	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km  (str. Mesager 13)	t	6 971,000	
 27	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,140	
 28	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor  	m2	27 400,000	
 29	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,3л/м.кв.	t	0,360	
 30	DB19H K=1,143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  - плотный  А М-1 ЩKАг-1/2,75  толщ.8см  на остановках общественного транспорта	m2	24 150,000	
 31	DB13B
	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica -чёрный щебень h=22cm	t	1 271,820	
 32	DB19H K=2
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - .  ЩKПг-1(пористый)  h=14cm - на остановках общественного транспорта	m2	2 350,000	
 33	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,4л/м.кв.	t	0,940	
 34	DB19H K=1,143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  - плотный  А М-1 ЩKАг-1/3,5  толщ.8см  на остановках общественного транспорта	m2	2 350,000	
 35	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,5л/м.кв.	t	13,250	
 36	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geocompozit На Telit C40/17)	m2	28 200,000	
 37	DB16H   К=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -gr5cm strans -  M1 ЩМСц-1/2,2	m2	26 500,000	
 38	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  -  Б М-II  ЩМБг II/2,3	m2	900,000	
 39	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor  	m2	2 050,000	
 40	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,3л/м.кв.	t	0,620	
 41	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  -   М-I ЩМБг II-1/2,75 на участках усиления сьездов	m2	2 050,000	
   		Capitolul 4. Dispozitiv de pavaj ( Устройство тротуаров)			
42	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare -  на тротуарах  h=10см щебень  М-300	m2	1 950,000	
 43	Dl112   K=2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 -  на тротуарах щебень М-300	m2	-1 950,000	
 44	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare -   выравнивающий слой на тротуарах  h=5 см щебень  М-300	m2	6 600,000	
 45	Dl112    K=7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 -  на тротуарах щебень М-300	m2	-6 600,000	
 46	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -  gr.6cm.	m2	8 250,000	
 47	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   - тактильная плитка жёлтая	m2	300,000	
   		Capitolul 5. Alte lucrari.			
48	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm- вокруг деревьев	m	1 400,300	
 49	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  -  pamint vegetal	100 m3	2,700	
 50	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	351,000	
 51	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  -  asternerea pamintului vegetal	m3	270,000	
   		Capitolul 6. Reparatia Rs-1 (=72 buc)			
52	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3	16,100	
 53	AcE06A K=0.50
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere  - demontare	buc	72,000	
 54	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente,  preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  C18/22.5/M300	m3	28,800	
 55	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime 	m2	183,630	
 56	RpCD01B
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere 	kg	619,200	
 57	RpCD02B
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere 	kg	1 447,920	
 58	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere  	buc	72,000	
   		Capitolul 7. Kолодцы типа ,,Блок"			
59	AcE07C К=0,50
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (демонтаж ) для колодцев типа ,,Блок"	buc	40,000	
 60	RpCB03B1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) 	m3	2,400	
 61	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime 	m2	37,500	
 62	RpCD01C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. 	kg	127,840	
 63	RpCD02D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  	kg	356,000	
 64	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 	buc	64,000	
 65	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la profile din otel pentru instalatii, cu diametrul 30mm	buc	64,000	
 66	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	40,000	
   		Capitolul 8. Lucrari suplimentare			
67	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3	18,752	
 68	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	3 281,650	
 69	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	18,752	
 70	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm 	m3	412,000	
 71	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip   h=10cm	m3	271,000	
 72	AcE07C К=0,50
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (демонтаж )	buc	151,000	
 73	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B  - tip TDM	buc	151,000	
 74	RpCB02D1
	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri -наращивание существ. д/приёмных колодцев  на проезжей части	m3	3,200	
 75	RpCB02D1
	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri -наращивание существ. д/приёмных колодцев (209шт)  на тротуарах	m3	2,000	
 76	AcE07C К=0,50
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (демонтаж )	buc	66,000	
 77	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip Т (capace reutilizabile =169buc(=36) si capace noi =40buc(=30))	buc	66,000	
 78	CP15B
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv  -  КЦО-3и	buc	151,000	
 79	DB19H K=1.429
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - gr.10cm  плотный  А М-1 ЩKАг-1/2,75	m2	400,000	
 80	DB13B
	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica -чёрный щебень h=18cm	t	177,120	
 81	DA18B
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra sparta C4)   h=30сm	m3	120,000	
 82	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  	m3	282,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-2-2/2019-pentru finalizare        
Deviz-oferta № 3050-2-2/2019
                                       Cerc(str.I.Creanga - str.Alba Iulia)
                                                       pentru finalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Imbracaminti de drum			
1	DI155E K=1,20
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm ( H.=12,0cm)	m2	6 760,00	
 2	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (str. Mesager 13)	t	1 900,00	
 3	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	8,11	
 4	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,4л/м.кв.	t	2,70	
 5	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. 	m2	340,00	
 6	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor  	m2	6 760,00	
 7	DB19H K=1,143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  - плотный  А М-1 ЩKАг-1/2,75  толщ.8см  на остановках общественного транспорта	m2	6 760,00	
 8	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,5л/м.кв.	t	3,42	
 9	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geocompozit На Telit C40/17)	m2	7 200,00	
 10	DB16H   К=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -gr5cm strans -  M1 ЩМСц-1/2,2	m2	6 830,00	
   		Capitolul 2. Lucrari suplimentare			
11	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3	0,48	
 12	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	83,75	
 13	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,48	
 14	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm 	m3	71,70	
 15	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip   h=10cm	m3	47,80	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-2-3/2019
Deviz-oferta № 3050-2-3/2019
                          Cerc(str.I.Creanga - bd. Stefan cel Mare si Sfint)
                                                       pentru finalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire.			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (BR 100.30.18)	m	816,00	
 2	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (BR100*20*8)	m	146,00	
 3	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  - gr.38cm	m3	117,80	
 4	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - щебень т.30см. ( inclisiv BR 100.30.18 =40m.l.)	m3	93,00	
 5	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - погрузка  материалов от разборки	100 m3	2,60	
 6	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 	t	376,77	
 7	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	2,60	
   		Capitolul 2. Lucrari de terasamente			
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,80	
 9	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	140,00	
 10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,80	
   		Capitolul 3. Imbracaminti de drum			
11	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm ( borduri100*30*18 )	m	850,00	
 12	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri 100*20*8)	m	227,00	
 13	DI155E K=1,2
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm  -  gr.12cm	m2	8 215,00	
 14	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km 	t	2 310,00	
 15	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	9,86	
 16	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,4л/м.кв.	t	3,29	
 17	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. 	m2	350,00	
 18	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor  	m2	8 215,00	
 19	DB19H K=1,143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  - плотный  А М-1 ЩKАг-1/2,75  толщ.8см	m2	8 215,00	
 20	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   -  0,5л/м.кв.	t	4,11	
 21	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geocompozit На Telit C40/17)	m2	8 750,00	
 22	DB16H   К=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -gr5cm strans -  M1 ЩМСц-1/2,2	m2	8 215,00	
   		Capitolul 4. Imbracaminti de drum (noi)			
23	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm	m3	18,00	
 24	DA18B
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra sparta C4); h=17cm 	m3	15,81	
 25	DB13B
	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica -чёрный щебень h=18cm	t	50,33	
 26	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  - consum 0,8 l/m2	t	0,07	
 27	DB19H  K=2,00
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - binder din beton asfaltic poros, SKPg-1 SM  h=14cm	m2	85,00	
 28	DB19H K=1.143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica - плотный SKАg-1/3,5  h=8cm	m2	85,00	
 29	DB16H   К=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos SMSc-1/2,2 SM   h=5cm	m2	85,00	
   		Capitolul 5. Lucrari suplimentare			
30	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3	3,06	
 31	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t	53,55	
 32	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	3,06	
 33	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm 	m3	76,50	
 34	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip   h=10cm	m3	51,00	
 35	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	65,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050-2-4
Deviz-oferta № 3050-2-4
                                          Marcaje,semne rutiere,parapete
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Marcaje			
1	DF16B
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (l=0.12m)	km	2,982	
 2	DF17A
	Marcaje longitudinale de 0,12m latime, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (la opriri)	m2	39,360	
 3	DF17A
	Marcaje longitudinale de 0,4m latime, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	273,850	
 4	DF16B
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla  (1:3)	km	4,832	
 5	DF16B
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla  (3:1)	km	0,818	
   		Capitolul 2. Indicatore rutiere			
6	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti  (2.1)	buc	2,000	
 7	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (2.1)	buc	3,000	
 8	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (3.31)	buc	1,000	
 9	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (4.1.2)	buc	2,000	
 10	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (4.3)	buc	7,000	
 11	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.6)	buc	1,000	
 12	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (5.6)	buc	3,000	
 13	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.48.1)	buc	2,000	
 14	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (5.48.1)	buc	1,000	
 15	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.50.1)	buc	25,000	
 16	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.50.2)	buc	25,000	
 17	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.51.1)	buc	2,000	
 18	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.51.2)	buc	2,000	
 19	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (6.8.5)	buc	2,000	
 20	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (6.8.5)	buc	1,000	
 21	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (615.2)	buc	2,000	
 22	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (6.23.6)	buc	7,000	
 23	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (d=83mm, l=3.5m)	buc	34,000	
 24	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	46,620	
   		Capitolul 3. Balustrada  (L=1112,00m.l.)			
25	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	20,100	
 26	CA03F
	Beton M-100  simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice.	m3	20,050	
 27	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	8 590,200	
 28	CN20A1
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	257,710	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3050 - 7-1/2019
Deviz-oferta № 3050 - 7-1/2019
                             Amenajarea  teritoriului- pentru finalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolarea			
1	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade 	m2	384,500	
 2	RpCU06B применит.
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2  -расчистка швов 	m	480,600	
 3	RpCG32A
	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj  (заделка швов)	m	480,600	
 4	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade 	m2	68,300	
   		Capitolul 2. Zid  de sprijin Zs-1			
5	CI11C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv  - din piatra de cosauti  gr.35mm	m2	121,000	
 6	CI11C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - din piatra de cosauti  gr.15mm 	m2	264,500	
 7	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  - solutie  ,,Coфэксил -Защита - К"	m2	384,500	
 8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  - под облицовку	kg	239,400	
 9	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  -piatra de parapet P-1	buc	254,000	
 10	CP22F1
	Prepararea si turnarea  betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere  in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc)  beton mozaic	m3	5,080	
 11	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	101,340	
 12	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	145,540	
 13	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  Bm-4	kg	288,650	
 14	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi   ( грунтовка +окраска в 2слоя)	m2	10,100	
   		Capitolul 3. Zid  de sprijin Zs-2			
15	CI11C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -i  din piatra de cosauti  gr.15mm 	m2	68,300	
 16	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  - solutie  ,,Coфэксил -Защита - К"	m2	68,300	
 17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  - под облицовку	kg	42,410	
 18	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  -piatra de parapet P-1	buc	40,000	
 19	CP22F1
	Prepararea si turnarea  betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere  in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc) 	m3	0,800	
 20	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	16,000	
 21	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	22,920	
   		Capitolul 4. Amenajare  teren			
22	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=100mm) 	m3	8,600	
 23	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	86,000	
 24	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 100*12*8	m	75,300	
   		Capitolul 5. Scara exterioara SE-1			
25	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=100mm) - nod 1	m3	0,300	
 26	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	3,400	
 27	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  Bm-1,-2	kg	632,000	
 28	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi   ( грунтовка +окраска в 2слоя)	m2	29,200	
   		Capitolul 6. Reparatie curenta a zidului existent 			
29	RpCB03C
	Beton B15/M200 armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii- briu	m3	16,000	
 30	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime 	m2	80,000	
 31	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 	kg	195,000	
 32	RpCD02D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 	kg	511,750	
 33	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm - (pentru poz.3)	buc	160,000	
 34	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( ancori poz.3)	kg	57,600	
 35	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	160,000	
 36	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat  -poz.4	buc	1 690,000	
 37	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp -5Bp-I 150*150	kg	1 125,360	
 38	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  gr.5 -10cm (Hmed=7,5cm)	m2	521,000	
 39	RpCJ27B K=11
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)	m2	521,000	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - ,,Betoncontact"	m2	521,000	
   		Capitolul 7. Canal de scurgre			
41	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu 	m3	3,200	
 42	CG32B применит.
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata 	m3	3,360	
 43	CA02C01
	Beton B15/M200 simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice 	m3	2,700	
   		Capitolul 8. Scara SE-2			
44	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  В-15(М-200)	m3	2,000	
 45	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	2,300	
 46	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Bm-6	kg	148,120	
 47	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi   ( грунтовка +окраска в 2слоя)	m2	5,200	
 48	CI11C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -i  din piatra de cosauti  h=30*150 	m2	4,000	
 49	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  -piatra de parapet P-1	buc	36,000	
 50	CP22F1
	Prepararea si turnarea  betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere  in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc)  beton mozaic	m3	0,720	
 51	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	14,400	
 52	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	20,620	
   		Capitolul 9. Scara SE-3			
53	CI11C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -i  din piatra de cosauti  gr.15mm	m2	2,500	
 54	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  -piatra de parapet P-1	buc	10,000	
 55	CP22F1
	Prepararea si turnarea  betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere  in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc)  beton mozaic	m3	0,200	
 56	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	40,000	
 57	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	5,730	
   		Capitolul 10. Scara SE-4			
58	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  Bm-3,-5	kg	318,340	
 59	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi   ( грунтовка +окраска в 2слоя)	m2	11,200	
 60	CI11C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -i  din piatra de cosauti  h=30*150 	m2	4,000	
 61	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  -piatra de parapet P-1	buc	18,000	
 62	CP22F1
	Prepararea si turnarea  betonului clasa C 25/20 (Bc25/B350) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere  in elemente de suprafata (chesoane,placi, etc)  beton mozaic	m3	0,360	
 63	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	7,200	
 64	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	10,310	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3081-2-1-2020
Retele  exterioare  apeduct  1.0( Apeduct pe str.I.Creanga 
de la str.Alba Iulia pana la str.I.Creanga,45)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Vana din fonta cu flanse D300mm  
	buc	1,00	
 2	
	Vana din fonta cu flansa D250 mm 
	buc	4,00	
 3	
	Vana din fonta cu flansa  D150mm
	buc	2,00	
 4	
	Vana din fonta cu flansa  D100mm
	buc	1,00	
 5	
	Hidrant antiincendiar subteran, H=1200mm,D100mm
	buc	2,00	
 6	
	Suport p/t hudrant  cu flansa  D250
	buc	1,00	
 7	
	Cruce din fonta  cu flanse  D250х250 мм
	buc	1,00	
 8	
	Teu din fonta cu flansa cu suport pentru hidrant  D250х250 мм
	buc	1,00	
 9	
	Teu din fonta  cu  flansе   D300x250 мм
	buc	1,00	
 10	
	Teu din fonta  cu  flansе  D250x150 мм
	buc	1,00	
 11	
	Reductie din fonta  cu flansa D300x250mm
	buc	1,00	
 12	
	Reductie din fonta  cu flansa D250x150mm
	buc	2,00	
 13	
	Reductie din fonta  cu flansa D250x100mm
	buc	1,00	
 14	
	Cot  din PEHD D315mm 45*
	buc	2,00	
 15	
	Cot  din PEHD D 250mm 60*
	buc	1,00	
 16	
	Cot  din PEHD D 250mm 45*
	buc	1,00	
 17	
	Cot  din PEHD D 250mm 30*
	buc	2,00	
 18	
	Cot  din PEHD D 250mm 15*
	buc	1,00	
 19	
	Racord din fonta  cu flansa capat neted D250mm
	buc	1,00	
 20	
	Racord din fonta  cu mufa dubla D250mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montarea
			
21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm 
	buc	1,00	
 22	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  
	buc	2,00	
 23	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm  
	buc	4,00	
 24	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm 
	buc	1,00	
 25	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=150 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Рекультивация
			
26	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,12	
 27	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	20,51	
 28	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	0,12	
 29	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,12	
 30	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	20,51	
 31	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	0,12	
 32	TsE04B
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2	0,80	
 		Capitolul 3.2. Lucrari de terasamente
			
33	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	4,70	
 34	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта)
	m3	14,63	
 35	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
	m3	147,78	
 36	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	1 548,40	
 37	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu  pamint nisipos 
	m3	138,91	
 38	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	147,78	
 39	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	147,78	
 40	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,20	
 41	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	3,20	
 42	pret de piata
	 Costul pamint nisipos(p/t umplutura   sub drum)
	m3	318,85	
 43	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 
	100 m3	4,82	
 44	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 
	t	819,32	
 45	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3	4,82	
 		Capitolul 3.3. Tevi si armaturi
			
46	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (suport p/t hidrant  cu flanse  D250)
	buc	1,00	
 47	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (cruce din fonta cu flanse  D250x250)
	buc	1,00	
 48	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (teu din fonta cu flansa si suport  p/t hidrant  D250x250)
	buc	1,00	
 49	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (teu din fonta   flansa D300x250mm)
	buc	1,00	
 50	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (teu din fonta cu flansa  D250x150)
	buc	1,00	
 51	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (reductie  din fonta  cu flansa D300x250mm)
	buc	1,00	
 52	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (reductie din fonta cu flansa  D250x150)
	buc	2,00	
 53	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (reductie din fonta cu flansa  D250x100)
	buc	1,00	
 54	GD53K1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (cot din PEHD D315mm)
	buc	2,00	
 55	GD53I1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (cot din PEHD D250mm)
	buc	5,00	
 56	GD53C1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (cot din PEHD D 110mm)
	buc	1,00	
 57	GD53C1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (reductie din PEHD D110x63mm)
	buc	1,00	
 58	GD53K1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (racord capat flansa PE100 D315mm). 
	buc	2,00	
 59	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (flansa zingata D315mm)
	buc	2,00	
 60	GD53I1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (racord capat flansa PE100 D250mm)
	buc	10,00	
 61	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (flansa zingata D250mm)
	buc	1,00	
 62	GD53E1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (racord capat flansa PE100 D160mm)
	buc	2,00	
 63	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (flansa zingata D160mm)
	buc	2,00	
 64	GD53C1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (racord capat flansa PE100 D110mm)
	buc	1,00	
 65	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (flansa  zincata D110мм)
	buc	1,00	
 66	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.  (mufa  e/f D63mm)
	buc	1,00	
 67	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (flansa oarba din otel zingat D250 мм)
	buc	1,00	
 68	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de315mm PE100  PN12,5 SDR11   
	m	15,00	
 69	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250mm PE100 PN12,5 SDR11   
	m	341,00	
 70	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160 mm PE100 PN12,5 SDR11
	m	4,00	
 71	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110 mm  PE100 PN12,5 SDR11
	m	36,00	
 72	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.200 mm  a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 110 mm  PE100PN12,5SDR11
	m	13,00	
 73	
	Banda  de avertizare
	m	405,00	
 74	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273x4.0mm(  L=200mm )
	buc	3,00	
 75	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 377x5.0mm(  L=200mm )
	buc	12,00	
 76	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	49,00	
 77	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	4,00	
 78	AcF11F
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	356,00	
 79	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	49,00	
 80	AcF12C
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m	4,00	
 81	AcF12D
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm 
	m	341,00	
 82	AcF12E
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 300 mm 
	m	15,00	
 		Capitolul 3.4. Camine,  lucrari de constructie
			
83	AcD23A
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Упоры бетонные  из бетона  В10)
	m3	1,81	
 84	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	5,56	
 85	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15
	buc	4,00	
 86	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-6
	buc	4,00	
 87	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9
	buc	4,00	
 88	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-3-15-2
	buc	4,00	
 89	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1
	buc	4,00	
 90	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	4,00	
 91	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,15	
 92	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20
	buc	1,00	
 93	1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-6
	buc	1,00	
 94	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-9
	buc	1,00	
 95	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП 1-20-1
	buc	1,00	
 96	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1
	buc	1,00	
 97	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	1,00	
 98	
	Capatul  din fonta T
	buc	5,00	
 99	
	Scara cu vanguri din otel  С-4
	buc	5,00	
 100	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,06	
 101	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
	kg	104,00	
 		Capitolul 3.5. Demolarea si restabilirea drumului
			
102	
	Demontarea si restabilirea  asfaltului pe carosabil  latimea 1,2m, L=329.5m 
	m2	394,80	
 103	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	659,00	
 104	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3	110,54	
 105	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	63,17	
 106	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV  (inarcare in auto)
	100 m3	1,74	
 107	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km 
	t	347,42	
 108	TsC51D
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV 
	100 m3	1,74	
 109	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	120,08	
 110	DB19H       k=1,71
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	394,80	
 111	
	Demontarea si restabilirea  asfaltului pe trotuar  latimea 1,1m, L=47.0m 
	m2	51,70	
 112	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar 
	m	94,00	
 113	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	8,27	
 114	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV  (inarcare in auto)
	100 m3	0,08	
 115	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km 
	t	16,54	
 116	TsC51D
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV 
	100 m3	0,08	
 117	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	51,70	
 118	Dl112  к=2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 
	m2	-51,70	
 119	DB16G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica 
	m2	51,70	
 120	
	Demontarea si restabilirea  dalelor pe trotuar  latimea 1,1m, L=25.0m 
	m2	27,50	
 121	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton
	m2	27,50	
 122	CO01A
	Trotuar din dale de beton simplu clasa C 10/8 turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 50 x 50 x 8 cm 
	m2	27,50	
 123	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 
	m	16,00	
 124	DE09B
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm 
	m	16,00	
 		Capitolul 3.6. Lucrari demontarea
			
125	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	0,04	
 126	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m 
	m3	1,02	
 127	AcE07C k=0.8
	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B 
	buc	3,00	
 128	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,10	
 129	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,10	
 130	pret de piata
	 Costul pamint nisipos(p/t umplutura   caminelor)
	m3	9,42	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3081-2-2 2020
Retele  exterioare  apeduct  2.0
 Apeduct str.Creanga de la str.Belinskii pina la casa nr. 10/1 din str.Creanga
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1		Vana din fonta cu flanse PN16  cu volan (задвижка  чуг.фл. PN16 со штурвалом )  d= 100 mm, 4000E2  HAWLE	buc	4,00	
 2		Vana din fonta cu flanse PN16  cu volan ( задвижка  чуг.фл.  PN16 со штурвалом)   d= 150 mm, 4000F2 HAWLE	buc	3,00	
 3		Vana din fonta cu flanse PN16  cu volan (задвижка  чуг.фл.   PN16 со штурвалом )  d= 250 mm, 4000E2HAWLE	buc	1,00	
 4		Vana din fonta cu tija (задвижка  чуг.фл. PN16  под шток )  d= 150 mm,HAWLE	buc	2,00	
 5		Vana din fonta cu tija (задвижка  чуг.фл. PN16  под шток   d= 80 mm,HAWLE	buc	1,00	
 6		Ventil PN 10  N2600cu tija (з (вентиль PN 10  N2600 под шток) N9612    HAWLE д=20мм	buc	3,00	
 7		Ventil PN 10  N2600 сu tija (вентиль под шток )N9612  HAWLE д=25мм	buc	14,00	
 8		Ventil PN 10  N2600 сu tija (вентиль под шток) N9612  HAWLE д=50мм	buc	5,00	
 9		 Tija telescopica pentru controlul  supapa Н =0,8-1,2м (Телескопический шток для управления вентилем Н =0,8-1,2м )	buc	5,00	
 10		Tija telescopica pentru controlul  supapa Н =1,3-1,8м (Телескопический шток для управления вентилем Н =1,3-1,8м )	buc	17,00	
 11		Tija telescopica pentru controlul  vana Н =2,0-2,5м (Телескопический шток для управления задвижки Н =2,0-2,5м )	buc	3,00	
 12		Copac tip usor N1750 pentru vana,inclusiv placa de fundatie (лючок "легкого типа "N1750 для задвижки в т.ч. плита основания)	buc	3,00	
 13		Copac tip usor N1550 pentru vana,inclusiv placa de fundatie (лючок "легкого типа "N1550 для вентилей в т.ч. плита основания)	buc	22,00	
 14		 Hidrant H=0,75 ( пожарный гидрант,  H=0,75 )	buc	1,00	
 15		Hidrant H=1,0 (пожарный гидрант,  H=1,0 )	buc	1,00	
 16		Hidrant H=1,25 (пожарный гидрант,  H=1,25)	buc	2,00	
 17		Hidrant H=2,50 (пожарный гидрант,  H=2,50)	buc	2,00	
 18		Teu tip ППТФ d=150 mm (тройник ППТФ д=150 мм)	buc	1,00	
 19		Suport  pentru hydrant din fonta cu flanse tip ППФ  d100 (пожарная подставка ППФ д=100мм)	buc	4,00	
 20		Reductie  din fonta cu flanse tip ППФ d250х150 mm (переход ППФ д= 250х150 мм)	buc	1,00	
 21		Teu tip ППТФ d250х150 mm (тройник ППТФ д=250 х150мм)	buc	1,00	
 22		Cot din polietilen РЕ100  PN 10  45* d180(отвод   РЕ100  PN 10 45*   д= 180 мм)	buc	4,00	
 23		Cot din polietilen РЕ100  PN 10  60* d180(oтвод   РЕ100  PN 10  60*   д= 180 мм)	buc	4,00	
 24		Cot din polietilen РЕ100  PN 10  90* d180(oтвод   РЕ100  PN 10  90*   д= 180 мм)	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montarea
			
25	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm 
	buc	27,00	
 26	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  
	buc	5,00	
 27	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm  
	buc	1,00	
 28	AcB14A
	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint 
	buc	25,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente
			
29	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	5,79	
 30	TsC04B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	2,12	
 31	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта)
	m3	24,47	
 32	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
	m3	232,77	
 33	TsA16B5
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu
	m3	63,54	
 34	TsA16A2
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 
	m3	361,85	
 35	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	2 874,56	
 36	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	282,07	
 37	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	279,52	
 38	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	203,07	
 39	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 
	m3	33,51	
 40	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	658,16	
 41	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	658,16	
 42	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	5,43	
 43	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	5,43	
 44	pret de piata
	 Costul pamint nisipos(p/t umplutura   sub drum)
	m3	818,02	
 45	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (exces de sol)
	100 m3	10,91	
 46	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 
	t	1 963,80	
 		Capitolul 3.2. Tevi si armaturi
			
47	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 180 mm  PE100 PN10
	m	813,00	
 48	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 125mm PE100 PN10
	m	60,50	
 49	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm,PE80 PN10
	m	5,50	
 50	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  63 mm, PE80 PN10
	m	133,50	
 51	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  32mm, PE80 PN10
	m	108,00	
 52	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  25mm, PE80 PN10
	m	5,50	
 53	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 400 mm  (cutie -deschis )
	m	55,00	
 54	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de25 mm 
	buc	1,00	
 55	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de50 mm 
	buc	1,00	
 56	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (hidrant,  H=0,75) 
	buc	1,00	
 57	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (hidrant,  H=1,0) 
	buc	1,00	
 58	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (hidrant,  H=1,25) 
	buc	2,00	
 59	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (hidrant,  H=2,50) 
	buc	1,00	
 60	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm 
	buc	1,00	
 61	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm 
	buc	4,00	
 62	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor , din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 250 mm 
	buc	1,00	
 63	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  ( Teu ППТФ д=150 мм)
	buc	1,00	
 64	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  ( support pentru hidrant ППФ д=100мм)
	buc	4,00	
 65	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  ( reducere din fonta ППФ д= 250х150 мм)
	buc	1,00	
 66	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Teu  ПЭ PN 10  д= 180х125 мм
	buc	6,00	
 67	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Тeu  ПЭ PN 10  д= 180х90 мм
	buc	2,00	
 68	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Teu ПЭ PN 10  д= 180х90 мм
	buc	1,00	
 69	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Cot  РЕ100  PN 10 45*   д= 180 мм
	buc	4,00	
 70	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Cot   РЕ100  PN 10  60*   д= 180 мм
	buc	4,00	
 71	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Cot   РЕ100  PN 10  90*   д= 180 мм
	buc	1,00	
 72	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (Flansa libira PN10 180/150)
	buc	9,00	
 73	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Capat de flansa РЕ100  PN 10     д= 180 мм
	buc	9,00	
 74	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (Flansa libira PN10 125/100)
	buc	10,00	
 75	GD54D
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Capat de flansa ПЭ  РЕ100  PN10  д=125мм)
	buc	10,00	
 76	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libira PN10  90/80 мм)
	buc	3,00	
 77	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Capat de flansa ПЭ РЕ100  PN10 мм д=90мм)
	buc	3,00	
 78	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Piesa de bransare intarita    РЕ  PN 10     д= 180х1" мм
	buc	6,00	
 79	GD54F
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Piesa de bransare intarita    РЕ  PN 10     д= 180х2" мм
	buc	11,00	
 80	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop din otel д=80мм)
	buc	1,00	
 81	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Dop din otel д=150 мм)
	buc	2,00	
 82	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.( Adaptor пэ/сталь 63х50)
	buc	5,00	
 83	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.( Adaptor пэ/сталь 32х25)
	buc	16,00	
 84	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.( Adaptor пэ/сталь 25х20)
	buc	1,00	
 85	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord compresibil д=32х3/4")
	buc	2,00	
 86	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord otel L=200 мм д=57х3,5)
	buc	1,00	
 87	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63 mm (Racord compresibi d63х1")	buc	1,00	
 88	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63 mm (Racord compresibi d63х2")	buc	9,00	
 89	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63 mm (Teu compresibi d63х2")
	buc	4,00	
 90	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63 mm (Teu compresibi д=63х1")
	buc	1,00	
 91	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Racord otel L=200 мм d26х2,5)	buc	1,00	
 92	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Racord compresibild32х3/4")	buc	1,00	
 93	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor din otel. d100х80 мм)
	buc	2,00	
 94	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg
	kg	59,87	
 95	AcF06A
	Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in functiune, intilnite in sapatura de categoria grele (Protecția cablurilor electrice și a cablurilor de comunicație -95 intersecții))
	m	380,00	
 96	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport pentru o conductă de lucru d180мм=48buc  )	kg	242,88	
 97	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  ((Supapă de clapetă d50мм)	buc	2,00	
 98	GD53H1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor  (reductie РЕ100  D225х180)
	buc	1,00	
 99	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	249,00	
 100	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	5,50	
 101	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	864,00	
 102	AcE51E
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de180/180 mm 
	piesa	1,00	
 103	AcE51E
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de180/250 mm 
	piesa	3,00	
 104	AcE51D
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 125/100 mm 
	piesa	4,00	
 		Capitolul 3.3. Camine,  lucrari de constructie
			
105	AcD23A
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Упоры бетонные  из бетона  В10)
	m3	2,73	
 106	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite 
	m2	10,00	
 107	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	0,77	
 108	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦД-10
	buc	1,00	
 109	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ-10-6
	buc	1,00	
 110	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ-10-9
	buc	1,00	
 111	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦП-1-10-1
	buc	1,00	
 112	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1
	buc	2,00	
 113	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	1,00	
 114	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	4,89	
 115	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15
	buc	4,00	
 116	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-6
	buc	4,00	
 117	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9
	buc	4,00	
 118	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1
	buc	4,00	
 119	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1
	buc	5,00	
 120	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	4,00	
 121	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	4,45	
 122	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20
	buc	2,00	
 123	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-6
	buc	1,00	
 124	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-9
	buc	3,00	
 125	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП 1-20-1
	buc	2,00	
 126	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1
	buc	2,00	
 127	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	1,00	
 128	
	Capatul  din fonta T
	buc	7,00	
 129	
	Scara cu vanguri din otel  С-4
	buc	7,00	
 130	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,09	
 		Capitolul 3.4. Lucrari demontarea
			
131	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	0,21	
 132	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m 
	m3	4,42	
 133	AcE07C k=0.8
	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж люков)
	buc	13,00	
 134	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,41	
 135	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,41	
 136	
	Costul nisipului pentru puțurile de reumplere	m3	40,82	
 		Capitolul 3.5. Demolarea si restabilirea drumului
			
137	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	1 800,00	
 138	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	223,10	
 139	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	127,48	
 140	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg.-  incarcarea 
	100 m3	3,51	
 141	TsI50A6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 6 km 
	t	631,04	
 142	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	273,41	
 143	DB19H       k=1,71
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	796,80	
 144	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar
	m	357,00	
 145	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	19,13	
 146	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	138,82	
 147	Dl112  к=2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 
	m2	-138,82	
 148	DB16G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica 
	m2	138,82	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3081-2-3 -2020
Retele  exterioare  canalizarea C1.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Recuperare
			
1	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,11	
 2	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	19,17	
 3	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	0,11	
 4	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,11	
 5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	19,17	
 6	TsE04B
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2	0,36	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente
			
7	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	18,73	
 8	TsC04B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	20,49	
 9	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	121,26	
 10	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
	m3	1 059,78	
 11	TsA16B5
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatiie, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 
	m3	1 168,60	
 12	TsA16B5
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint imbibat cu apa fara sprijiniri , teren mijlociu
	m3	439,86	
 13	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos 
	m3	884,94	
 14	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 
	m3	277,62	
 15	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2 668,24	
 16	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	2 668,24	
 17	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	22,84	
 18	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	22,84	
 19	pret de piata
	 Costul pamint nisipos(p/t umplutura   sub drum)
	m3	4 588,46	
 20	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (exces sol)
	100 m3	63,47	
 21	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 
	t	7 616,60	
 22	TsC04B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II  (lucru și primirea gropilor)	100 m3	1,41	
 23	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	4,35	
 24	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,45	
 25	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,45	
 26	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	11 027,14	
 27	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	3 657,46	
 		Capitolul 1.3. Tevi si armaturi
			
28	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 160 mm (tevii din PVCd160 мм)	m	284,50	
 29	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 200 mm (tevii din PVCd. 200 мм)
	m	151,00	
 30	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 250 mm (tevii din PVCd. 250 мм)
	m	93,00	
 31	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, avind diametrul de 315 mm (tevii din PVCd 315мм)
	m	1 065,00	
 32	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 400 mm (tevii din PVCd.400мм)
	m	40,00	
 33	AcD10D
	Montarea tevi pentru scurgere libera, din polipropilen  corugate SN10, montate in pamint,  la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 1000 mm 
	m	15,00	
 34	AcD10D
	Montarea tevi pentru scurgere libera, din polipropilen  corugate SN10, montate in pamint,  la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 800 mm 
	m	298,00	
 35	AcD10D
	Montarea tevi pentru scurgere libera, din polipropilen  corugate SN10, montate in pamint,  la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 600 mm 
	m	41,00	
 36	GA09G
	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri , executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 800 mm   
	m	13,00	
 37	GA08E
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 6 mm  (cutie (deschis) 
	m	52,00	
 38	GA08C
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm  ((cutie (deschis) 	m	30,50	
 39	GA08M
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 1220 x 12 mm  ((cutie (deschis) 	m	8,50	
 40	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 400 mm  ((cutie (deschis)
	m	10,00	
 41	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm  ((cutie (deschis) 	m	19,50	
 42	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273х6 mm (Coloana in camin)	m	2,00	
 43	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325х6 mm (Coloana in camin)	m	7,00	
 44	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219х6mm (Coloana in camin)	m	2,00	
 45	AcA04B
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159х4,5 mm (Coloana in camin)	m	8,00	
 46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub tevii d600мм =5buc )	kg	242,88	
 47	AcD23C
	Turnarea mortarului in pereti sau bolti de canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 5-10 m (Mortar de ciment pentru a umplerea tubului de protectia d820х10 , L=13,0м)	m3	2,86	
 48	AcF06A
	Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in functiune, intilnite in sapatura de categoria grele (Protecția cablurilor electrice și a cablurilor de comunicație =136 intersecții)	m	544,00	
 49	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea)
	buc	56,00	
 		Capitolul 1.4. Camine,  lucrari de constructie
			
50	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,  beton marfa, turnare cu mijloace clasice  В7,5  	m3	18,50	
 51	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale , placi drepte sau curbe ( П10-5)
	buc	25,00	
 52	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana 
	m3	8,10	
 53	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10
	put	12,00	
 54	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2
	put	12,00	
 55	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ10-6
	put	12,00	
 56	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9
	put	7,00	
 57	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
	put	31,00	
 58	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	13,00	
 59	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	10,85	
 60	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10
	put	15,00	
 61	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2
	put	15,00	
 62	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-6
	put	15,00	
 63	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9
	put	12,00	
 64	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	13,00	
 65	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
	put	36,00	
 66	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	20,71	
 67	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦД-15
	put	12,00	
 68	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-1-15-2
	put	12,00	
 69	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-15-6
	put	16,00	
 70	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-15-9
	put	19,00	
 71	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦ0-1
	put	22,00	
 72	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦ7-3
	put	13,00	
 73	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 
	m3	13,54	
 74	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15
	put	9,00	
 75	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-1-15-2
	put	9,00	
 76	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-15-6
	put	6,00	
 77	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-15-9
	put	13,00	
 78	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦ0-1
	put	25,00	
 79	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦ7-3
	put	8,00	
 80	AcE15B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	19,09	
 81	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20 
	put	9,00	
 82	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП 1-20-2
	buc	9,00	
 83	AcD53F1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ20-9
	put	8,00	
 84	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ20-6
	put	9,00	
 85	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
	put	28,00	
 86	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	8,00	
 87	AcE15B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2500x2000 m, in teren cu apa subterana 
	m3	1,06	
 88	AcD15B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana 
	put	1,00	
 89	AcE02A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Beton monolitic pe pereți, fund și uluc 	m3	19,90	
 90	AcE13A1
	Capatul  din fonta T
	buc	58,00	
 91	AcE12B1
	Scara cu vanguri din otel  tip С-1
	buc	58,00	
 92	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,75	
 		Capitolul 1.5. Lucrari demontarea
			
93	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	0,65	
 94	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m 
	m3	9,52	
 95	AcE07C k=0.8
	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontarea capacelor)
	buc	39,00	
 96	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,40	
 97	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	3,40	
 98	
	Costul nisipului pentru puțurile de reumplere 	m3	340,00	
 99	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,  beton marfa, turnare cu mijloace clasice  В7,5( pentru imbinare capete de țeavă)
	m3	7,00	
 		Capitolul 1.6. Demolarea si restabilirea drumului
			
100	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	3 736,00	
 101	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	613,37	
 102	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	356,10	
 103	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV  - incarcarea
	100 m3	9,69	
 104	TsI50A6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 6 km
	t	1 745,05	
 105	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ((petris anrobat cu bitum gr.16cmМ400)
	m3	344,90	
 106	DB19H       k=1,71
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	2 155,60	
 107	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	655,31	
 108	DB19H  k=1.143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	70,00	
 109	DB16H    k=1.5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	70,00	
 110	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar 
	m	700,00	
 111	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	12,25	
 112	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	35,00	
 113	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	350,00	
 114	Dl112  к=2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 
	m2	-350,00	
 115	DB16G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica 
	m2	350,00	
 116	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 
	m	110,00	
 117	DE09B
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm  (80% restituire)
	m	110,00	
 118	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton , montate pe beton
	m2	15,00	
 119	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80% restituire)
	m2	15,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3081-2-4
Deviz-oferta № 3081-2-4
                                                  Caminul C-1-53 , 1-54
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Caminul C1-53 , 1-54			
1	TsC02B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II  	100 m3	4,46	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	9,10	
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (reumplerea sinusurilor)	100 m3	3,54	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,54	
 5	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris ( M-600) gr50cm	m3	24,50	
 6	CA02C
	Beton M100 simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   gr15cm	m3	5,20	
 7	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,10	
 8	IzF04A К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2	34,20	
 9	CA04F
	Beton M-250  F-50 W-6  turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa de fundatie  )  	m3	15,30	
 10	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,40	
 11	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa  10 AIII 150*150)	kg	429,52	
 12	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  (  bara separat)	kg	28,56	
 13	CA03G
	Beton M250 , F-50, W-6    armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (pereti )	m3	22,80	
 14	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	130,30	
 15	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - (plasa 12AIII 150*150  )	kg	2 080,10	
 16	CC02J
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bara separat)	kg	619,95	
 17	CA04F
	Beton M-250  F-50 W-6  turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( planseu  gr 200mm)  	m3	5,60	
 18	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	34,12	
 19	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa  12 ,16AIII 150*150)	kg	650,52	
 20	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  (  bara separat)	kg	36,06	
 21	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante( bara separat).	kg	227,52	
 22	СС02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  - carcas CP-1din 10AI	kg	224,40	
 23	AcD53A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  	m3	0,40	
 24	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat  , КЦ7-3	buc	8,00	
 25	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.- балюстрады	kg	432,30	
 26	CH10A1
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg 	kg	64,80	
 27	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,50	
 28	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,50	
 29	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	4,00	
 30	IzF04F  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria 	m2	65,80	
 31	IzF04A К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2	28,30	
 32	CA03G
	Beton M150 armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 	m3	15,87	
 33	AcD24A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m 	m2	10,40	
 34	CF08A adap
	Netezire a stratului de tencuiala	m2	10,40	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3081-2-5 -2020
Retele  exterioare  canalizarea pe str.I.Creanga 
de la str.Alba Iulia pana la str.I.Creanga,76
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Recuperare 			
1	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,12	
 2	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	20,96	
 3	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	0,12	
 4	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,12	
 5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	20,36	
 6	TsE04B
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2	0,40	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente
			
7	TsC04B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II 
	100 m3	6,19	
 8	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	19,15	
 9	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
	m3	279,52	
 10	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos 
	m3	101,88	
 11	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	2 228,76	
 12	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	279,52	
 13	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	279,52	
 14	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	4,69	
 15	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	4,69	
 16	pret de piata
	 Costul pamint nisipos(p/t umplutura   sub drum)
	m3	678,00	
 17	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (exces sol )	100 m3	8,47	
 18	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 
	t	1 440,12	
 19	TsC04B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II  ( рабочий и приемный котлованы)
	100 m3	2,79	
 20	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта)
	m3	8,64	
 21	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	2,88	
 22	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	2,88	
 23	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	168,00	
 		Capitolul 1.3. Tevi si armaturi
			
24	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 160 mm (tevii din PVC d160 мм)
	m	25,00	
 25	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 200 mm (tevii din PVC d 200 мм)
	m	19,00	
 26	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, avind diametrul de 315 mm (tevii din PVC d 315мм)
	m	416,50	
 27	GD59F1
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 530x8 mm.Pentru executarea in teren tare (L=12.0m,L=12.0m,L=10.5m(metoda inchisa)
	m	34,50	
 28	GD60F
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 530x8.0 mm 
	buc	3,00	
 29	GA08G
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530 x 8 mm  (metoda dechisa)
	m	13,00	
 30	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea)
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.4. Camine,  lucrari de constructie
			
31	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana 
	m3	5,87	
 32	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10
	put	8,00	
 33	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2
	put	8,00	
 34	
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ10-6
	put	11,00	
 35	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9
	put	5,00	
 36	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
	put	8,00	
 37	
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	8,00	
 38	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	10,47	
 39	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦД-15
	put	6,00	
 40	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-1-15-2
	put	6,00	
 41	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-15-6
	put	5,00	
 42	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦП-15-9
	put	12,00	
 43	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦ0-1
	put	6,00	
 44	
	Elemente din beon armat prefabricat КЦ7-3
	put	6,00	
 45	
	Capatul  din fonta T
	buc	14,00	
 46	
	Scara cu vanguri din otel  С-1
	buc	14,00	
 47	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,18	
 		Capitolul 1.5. Demolarea si restabilirea drumului
			
48	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	788,00	
 49	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	70,92	
 50	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	70,92	
 51	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV  Погрузка на а/самосвалы
	100 m3	1,42	
 52	TsI50A6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 6 km
	t	241,13	
 53	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast petris anrobat cu bitumM-400 gr. 16см)	m3	75,62	
 54	DB19H       k=1,71
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	472,80	
 55	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	143,72	
 56	DB19H  k=1.143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	472,80	
 57	DB16H    k=1.5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	472,80	
 58	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 
	m	10,00	
 59	DE09B
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm  (80% restituire)
	m	10,00	

       Executor:   Șef DLE                                                  Șvaga Valentin

       Beneficiar:  Șef Interimar al DGTP și CC                Copaci Lilian