Reconstruirea rampei de acces la Spitalul Clinic Municipal "Sfanta Treime" (nr.cadastral 0100414.199.03) din str. Alecu Russo, 11/1, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3431-2-1-2
Deviz-oferta № 3431-2-1-2
                                              Lucreri de constructii .Estacada.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demontare					
		Capitolul 1.1. Finisare demolata /exterioare					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coloane) Te 	m2	40,000			
 2	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton -Rext	m2	51,150			
 3	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -TV	m2	51,150			
 4	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc -Ingr.5	kg	123,540			
 5	RCsU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg 	t	17,080			
 6	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	17,080			
 7	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	17,080			
 8	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,180			
   		Capitolul 1.2. Plan parter					
9	CK23B k=0.8
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv -demontare	m2	13,410			
 10	CK25A k=0.8
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-demontare	m2	16,780			
 11	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri din ghips)	m2	41,650			
 12	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 	m2	10,000			
 13	CK22B k=0.8
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -Peretii despartiitor din aluminiu	m2	4,800			
 14	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 	m2	73,660			
 15	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	73,660			
 16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 	m2	45,500			
 17	RCsU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg 	t	37,000			
 18	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	37,000			
 19	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	37,000			
 20	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	37,000			
     		Capitolul 2. Lucrari terasimente					
21	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,710			
 22	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	202,000			
 23	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,730			
 24	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1 178,520			
 25	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,730			
 26	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(для засыпки)	100 m3	6,390			
 27	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1 118,500			
 28	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,390			
 29	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,030			
 30	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,030			
 31	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаментов)	m3	100,700			
 32	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка)	m3	136,100			
   		Capitolul 3. Fundatii					
33	СА02 А
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  B7.5	m3	4,600			
 34	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) F1-F3, B20	m3	16,800			
 35	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( Опалубка )	m2	51,840			
 36	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,000			
 37	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	614,600			
 38	СА02 А
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  B7.5	m3	1,000			
 39	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) F1-F3, B20	m3	2,000			
 40	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( Опалубка )	m2	10,400			
 41	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	45,500			
 42	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	94,900			
 43	СА02 А
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  B7.5	m3	0,500			
 44	CA04B
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv  Centura CI1, B20	m3	1,500			
 45	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	6,400			
 46	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,000			
 47	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58,400			
 48	CP50D
	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate peste 1,5  t.   Монтаж  блоков  весом 1,8т ФС4м	buc	14,000			
 49	CP50B
	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t.  Монтаж блоков подвала  весом до 1 т ФС4-12м	buc	28,000			
 50	CP50B
	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t Монтаж блоков подвала  весом до 1 т ФС4-8м	buc	26,000			
 51	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Монолитные доборы, бетон В12,5	m3	3,000			
 52	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	15,000			
 53	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	3,000			
 54	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	15,000			
 55	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Горизонтальная гидроизоляция цем р-ром с жидким стеклом	m2	7,500			
 56	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Вертикальная изоляция битумом	m2	52,500			
   		Capitolul 4. Carcas si peretii					
57	CA04C
	Beton turnat in   stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv  Sm . бетон  В20 	m3	10,000			
 58	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile	m2	100,000			
 59	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in   stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,800			
 60	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	641,200			
 61	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Grinzi,  В20	m3	12,500			
 62	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile	m2	68,110			
 63	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	438,000			
 64	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 108,400			
 65	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Detali	kg	57,120			
 66	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	470,700			
 67	CA05C
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Pb1,Pb2, бетон В20	m3	5,500			
 68	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	36,700			
 69	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	48,800			
 70	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,000			
 71	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки ВСА толщ. 30см	m3	26,700			
 72	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Stilp de otel Sm1-Sm4	t	1,543			
 73	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Grinzi	t	4,460			
 74	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	6,000			
 75	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Stilpisor (3-3, PE-18, CBA)	t	0,060			
 76	RCsB13A
	Beton simplu B12.5/M150 preparat manual pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continuie sau izolate Обетонирование стоек, В20	m3	0,600			
 77	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,000			
   		Capitolul 5. Planseu					
78	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ,  В20 	m3	45,000			
 79	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile	m2	555,300			
 80	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 111,000			
 81	CC02M1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит)	kg	322,600			
 82	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	3 340,110			
 83	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante CSF-1-8 (CBA, PE-15)	kg	5 922,740			
 84	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton BL1si M1	kg	59,840			
   		Capitolul 6. Perete despartion					
85	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,250			
 86	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,650			
   		Capitolul 7. Acoperis					
87	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 	m2	95,000			
 88	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  Tigla metalica tip "RANILLA"	m2	95,000			
 89	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( poz.3, SA, PE-11)	m2	2,800			
 90	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla (Ranila), poz4	m2	16,400			
 91	CK29B
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Placa din oxid de magneziu	m2	17,000			
 92	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti  	m3	0,420			
 93	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( poz.11.12, SA, PE-11) S=14.4x0.15+14.4x0.2=5.04m2	m2	5,040			
 94	CD07B1
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (etalbond)	m2	42,200			
 95	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,800			
 96	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,400			
   		Capitolul 8. Ferestre					
97	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 	m2	1,860			
 98	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 	m2	15,440			
 99	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	21,720			
 100	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.250мм	m	12,900			
 101	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.100мм	m	9,600			
   		Capitolul 9. Usi					
102	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UIG 21-7	m2	5,640			
 103	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,500			
   		Capitolul 10. Poarta					
104	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta rulanta din otel "Hormann"	m2	26,000			
   		Capitolul 11. Рardosele					
105	
	Tip A 		0,000			
 106	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta 	100m2	1,300			
 107	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 gr. 100mm	m2	130,000			
 108	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	280,800			
 109	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	130,000			
 110	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,100			
 111	
	Tip B (rampa)		0,000			
 112	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070			
 113	DB16D k=2
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr. 80mm BM II	m2	93,350			
 114	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Plinte din beton B7.5 V=34.5mx0.18x0.1=0.62m3	m3	0,620			
 115	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,210			
 116	
	Tip C		0,000			
 117	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.20 мм, М150	m2	116,200			
 118	CG01A1 К=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade  Исключается	m2	-116,200			
 119	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	116,200			
 120	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,300			
 121	
	Tip D		0,000			
 122	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum    гидроизол	m2	4,570			
 123	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.20 мм, М150	m2	4,570			
 124	CG01A1 К=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade  Исключается	m2	-4,570			
 125	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	4,570			
   		Capitolul 12. Finisaj interior					
126	
	Tavane		0,000			
 127	CF04A
	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,  executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala 	m2	130,000			
 128	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului    	m2	130,000			
 129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   	m2	130,000			
 130	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,000			
 131	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr. 12.5mm	m2	94,270			
 132	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   	m2	94,270			
 133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   	m2	94,270			
 134	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	94,270			
 135	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,270			
 136	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila S=280.08+203.94=484.02m2	m2	116,800			
 137	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   -bloc sanitar 	m2	4,570			
 138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   	m2	4,570			
 139	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,270			
 140	
	Peretii		0,000			
 141	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   (-2.90)	m2	101,900			
 142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	101,900			
 143	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm    	m2	101,900			
 144	CF51B К=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  	m2	-101,900			
 145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	101,900			
 146	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  	m2	101,900			
 147	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	101,900			
 148	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   (mai sus +0.00) S=61.62+109.8+18.1	m2	189,520			
 149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	189,520			
 150	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm    	m2	189,520			
 151	CF51B К=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  	m2	-189,520			
 152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	189,520			
 153	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  	m2	189,520			
 154	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	171,420			
 155	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	18,100			
 156	
	Fragment 1		0,000			
 157	CL08A
	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava patrat 40x40x2	t	0,050			
 158	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000			
 159	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	3,000			
 160	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (poz.6, SA)	m2	7,600			
 161	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 	m	83,480			
 162	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.    Откосов 	m2	8,400			
 163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  	m2	8,400			
 164	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Откосов	m2	8,400			
   		Capitolul 13. Finisaj exterioare					
165	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (soclu)	m2	18,500			
 166	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit	m2	18,500			
 167	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=132.5+28.5=161m2 (nod.1.2, SA, PE-11)	m2	161,000			
 168	CD07B1
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (etalbond)	m2	132,500			
 169	CD07B1
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (etalbond) Copertina	m2	28,500			
 170	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  (nod.3,SA,PE-11)	m2	3,960			
 171	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. "Ranila"	m2	3,960			
 172	IzE05A
	Sorturi, glafuri si gulere din  tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv Отливы	m	22,010			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social si medical	27,50 %				
	Transportarea materialelor	7,00 %				
	Cheltuieli depozit	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Chltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiul de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor