Reconstructia cu replanificarea si shimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str.Sfatul Tarii 37,mun.Chisinau.Obiect Nr.15847-SA	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrarilor de demontare
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment
	m2	44,90	
 2	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 
	kg	50,00	
 3	RpCP44B
	Demontarea constructiilor perete din metal
	kg	30,00	
 4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din cotelet 
	m3	72,80	
 5	RpCB18G
	Demolarea scara din beton armat (exterioara si interioara)
	m3	2,80	
 6	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 
	m3	35,68	
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (  usi)
	m2	148,18	
 8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)
	m2	95,32	
 9	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din Lenoleum
	m2	355,25	
 10	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din  placi ceramice
	m2	375,01	
 11	RpCK41A
	Desfacerea parcet de la pardosea
	m2	276,26	
 12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti
	m2	481,52	
 13	RpCO56B
	Demontari: placaj din lemn de pe pereti
	m2	105,80	
 14	RpCO56B
	Demontari: placaj din lemn presat (DSP)
	m2	456,70	
 15	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar
	m3	2,67	
 16	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida
	m3	0,29	
 17	TrI1AA01C2
	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 
	t	166,70	
 18	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	166,70	
 19	TsC51C
	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III
	100 m3	1,37	
 		Capitolul 2. Acoperis
			
20	CE41A
	Montarea capriorilor ( cosoroaba) cu tratament antiseptic 
	m3	0,70	
 21	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,70	
 22	CR03A
	Sipci 60 x 40
	m3	0,15	
 23	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,15	
 24	CE30A
	Contrasipci 60 x 40 (0,15 m3)
	m2	24,20	
 25	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,15	
 26	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori
	m3	0,15	
 27	CE01A
	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	24,20	
 28	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	22,70	
 29	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Cot de conducta a apei 13 buc)
	m	86,60	
 30	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Pilnie de colectare a apei 13buc)
	m	75,00	
 31	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala bazaltica 60 mm y=0.04 W/mK
	m2	469,41	
 		Capitolul 3. Pereti despartitori
			
32	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	100,53	
 33	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	5,69	
 		Capitolul 4. Ferestre
			
34	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 
	m2	52,52	
 35	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (F4)
	m2	28,28	
 36	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC (F5-F6)
	m2	3,96	
 37	CK26A
	Pervaz din plastic 
	m	24,50	
 38	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы
	m	22,40	
 		Capitolul 5. Usi
			
39	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1,U2,U3)
	m2	16,64	
 40	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)
	m	28,30	
 41	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	5,00	
 42	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,U6,U11,U12,U13,U14,U15)
	m2	61,60	
 43	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi MDF-U5,U7,U8,U9,U10)
	m2	66,66	
 44	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (наличники)
	m	28,30	
 		Capitolul 6. Pardoseli
			
45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 40 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	1 111,21	
 46	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se scade
	m2	1 111,21	
 47	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	809,17	
 48	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	616,50	
 49	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( Plinta 318,20 m)
	m2	302,04	
 		Capitolul 7. Lucrari de finisare interioare
			
		Capitolul 7.1. tavan
			
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betocontact)
	m2	553,29	
 51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	553,29	
 52	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	553,29	
 53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	553,29	
 54	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	552,54	
 		Capitolul 7.2. Pereti
			
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton''
	m2	2 691,38	
 56	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat MP75 pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	2 691,38	
 57	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2 691,38	
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton''
	m2	2 691,38	
 59	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	2 691,38	
 60	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	204,51	
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton''
	m2	204,51	
 62	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	204,51	
 		Capitolul 7.3. Pervazurilor si console
			
63	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	23,50	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton''
	m2	23,50	
 65	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat MP75 pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	23,50	
 66	CK18C
	Corniere metalice
	m	495,60	
 		Capitolul 8. Balustrada
			
67	CH06A
	Balustrada din inox
	m	41,00	
 		Capitolul 9. Pereu
			
68	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (щебеночное покрытие толщиной -0,10м)
	m3	3,85	
 69	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	38,20	
 70	DE10A
	Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm
	m	22,00	

	                                                                                                         

	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.