CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IS"Posta Moldovei"
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IS"Posta Moldovei"
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia oficiului postal OP 2068 din bul. Moscovei 14/1
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Prag
	
1	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	380,0000	
2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	158,4000	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	68,4000	
4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	68,4000	
5	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	68,4000	
6	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	491,1000	
7	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	28,8000	
8	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	6,8000	
9	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	72,0000	
10	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelanate)
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	86,4000	
11	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi portelanate)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	68,4000	
12	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m	27,0000	
13	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Fisii antiderapante,fata superioara abraziva, cu montare prin lipire)
	m	126,0000	
14	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Coltar pentru scari din metal)
	m	126,0000	
		2. Sala de sortare colete
	
		2.1. Tavan
	
15	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	19,9400	
		2.2. Pereti
	
16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	61,3700	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	61,3700	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	61,3700	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	61,3700	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	61,3700	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	61,3700	
		2.3. Pardosea
	
22	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontare pardosea din linoleum)
	m2	19,9400	
23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	19,9400	
24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	19,9400	
25	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	19,9400	
26	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,3400	
		2.4. Timplarie
	
27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
29	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	5,1000	
		2.5. Sistemul de incalzire
	
30	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,2000	
31	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul(Tava din metal cu d=16mm)
	m	3,2000	
32	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	6,6000	
33	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
34	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	1,0000	
		3. Depozit colete
	
		3.1. Tavan
	
35	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	20,7900	
		3.2. Pereti
	
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	62,2100	
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	62,2100	
38	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	62,2100	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	62,2100	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	62,2100	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	62,2100	
		3.3. Pardosea
	
42	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontare pardosea din linoleum)
	m2	20,7900	
43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	20,7900	
44	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	20,7900	
45	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	20,7900	
46	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	18,3000	
		3.4. Timplarie
	
47	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,4400	
48	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
49	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	3,5500	
50	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,2000	
51	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	2,2000	
52	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,5500	
		3.5. Sistemul de incalzire
	
53	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,2000	
54	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul(Tava din metal cu d=16mm)
	m	3,3000	
55	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	6,8000	
56	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
57	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	1,0000	
		4. Sala eliberare colete
	
		4.1. Tavan
	
58	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	141,0500	
59	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	141,0500	
		4.2. Pereti
	
60	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	95,0300	
61	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	95,0300	
62	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	95,0300	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	95,0300	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	95,0300	
65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	95,0300	
		4.3. Pardosea
	
66	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontare pardosea din linoleum)
	m2	29,4500	
67	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	111,6000	
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	141,0500	
69	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	141,0500	
70	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	141,0500	
71	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	80,2000	
		4.4. Sistemul de incalzire
	
72	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	4,8000	
73	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul(Tava din metal cu d=16mm)
	m	26,6000	
74	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	54,0000	
75	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	8,0000	
76	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	4,0000	
		5. Bloc sanitar
	
		5.1. Tavan
	
77	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	3,7800	
78	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	3,7800	
79	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Tapet din fibra de sticla)
	m2	3,7800	
80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	3,7800	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3,7800	
82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,7800	
83	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(Bageta din poliuretan)
	m	11,4000	
		5.2. Pereti
	
84	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	37,6200	
85	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	37,6200	
86	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	37,6200	
87	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	37,6200	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,6200	
89	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	37,6200	
		5.3. Pardosea
	
90	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	3,7800	
91	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	3,7800	
92	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	3,7800	
93	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	3,7800	
		5.4. Timplarie
	
94	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,9400	
95	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,9400	
96	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,2000	
		5.5. Sistemul de incalzire
	
97	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	11,4000	
98	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	4,0000	
99	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x500)
	buc	2,0000	
		5.6. Obiecte sanitare
	
100	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"
	m	4,1000	
101	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	12,1000	
102	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	
103	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,0000	
104	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
105	AcE04C
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1
Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
106	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	2,2000	
107	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000	
108	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	4,1000	
109	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,0000	
110	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	12,1000	
111	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
112	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc	1,0000	
113	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	
114	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200
	buc	1,0000	
		6. Vestiar
	
		6.1. Tavan
	
115	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,7900	
		6.2. Pereti
	
116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	52,1400	
117	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	52,1400	
118	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,1400	
119	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	52,1400	
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,1400	
121	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	52,1400	
		6.3. Pardosea
	
122	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontare pardosea din linoleum)
	m2	14,7900	
123	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	14,7900	
124	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,7900	
125	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	14,7900	
126	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	15,8000	
		6.4. Timplarie
	
127	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,5400	
128	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
129	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	3,6500	
130	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,2000	
131	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	2,2000	
132	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,5500	
		6.5. Sistemul de incalzire
	
133	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,2000	
134	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul(Tava din metal cu d=16mm)
	m	3,2000	
135	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	6,6000	
136	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
137	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	1,0000	
		7. Lucrari de electricitate
	
138	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000	
139	Pret de piata
	Panou pentru automate
	buc	1,0000	
140	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000	
141	Pret de piata
	Panou pentru internet
	buc	1,0000	
142	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	9,0000	
143	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	7,0000	
144	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	9,8000	
145	Pret de piata
	Cblu PVS 3x2.5
	m	980,0000	
146	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,3400	
147	Pret de piata
	Corp de iluminat interior cu 4 lampi
	buc	34,0000	
148	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta
	buc	2,0000	
149	Pret de piata
	Corp de iluminat exterior
	buc	2,0000	
150	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	42,0000	
151	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	12,0000	
152	08-03-593-19
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate (Spoturi)
	100 buc	0,0400	
153	Pret de piata
	Spoturi
	buc	4,0000	
154	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet)
	buc	12,0000	
155	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet)
	100 m	3,2000	
156	Pret de piata
	Cablu internet
	m	320,0000