Anexa nr.1	
Caiet de sarcini 
pentru achiziţia lucrărilor

Obiectul: Lucrări de restabilire a betonului asfaltic.
1.	Descriere generală. 
Lucrările vor fi petrecute  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.
Perioada de execuție: martie – decembrie 2022;
Garanții: perioada de garanție, începînd de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.
Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la restabilirea betonului asfaltic. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar. 

3. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte 
necesare pentru executarea lucrărilor.
Manopera: Zidar, Betonist, Pavator, Asfaltator, Drenor-canalist, Muncitor necalificat, Muncitor deservire CM, Muncitor.
Materiale: Mixtură asfaltică praparată la cald, Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari, Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, Piatră spartă pentru drumuri 10-20 mm, Piatră spartă pentru drumuri  40-70 mm, Piatră spartă pentru pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm, Piatră spartă pentru pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm, Pietriș ciuruit nespalăt de mal 7-30 mm, Nisip sortat nespalăt de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm, Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm, Amestec de asfalt preparat la rece, Bitum, Bitum pentru drumuri, Cărămizi, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Beton, Mortar M-100, Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 300x200, Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 750x150x100, Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm, Capac cu ramă, Apă industrială în cisterne pentru lucrări drumuri-terasam., Apă pentru mortare și betoane.
Utilaje de construcţii: Compresor manual, Mașină pentru reparații și întreținere drumuri AD-10, Freză cu lățimea tamburului 1000mm, Autogreder pîna la 175 cp, Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf, Compactor auto cu rulouri pîna la 12 tf, Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf, Vibrator de adîncime, Mai de mînă, Topitor de bitum, Mașină de taiat rosturi în beton cu discuri abrasive, Tirfor 1,5 tf, Tractor pîna la 80cp, Autocamion, 5t, Autobasculanta-5t, Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire.

4. Cerinţe privind calculul costului.
Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea proceselor verbale inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 190 din 31.12.2021.

5. Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare.
Nr.	Denumirea documentului	
1.	Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașulul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” CHIȘINĂU 1991.	

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.
1.	Licența companiei; 
2.	Experienţa în domeniu;
3.	Documente confermative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;
4.	Deținerea personalului calificat;
5.	În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor tehnico-normative;
6.	Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

7.  Cerinţe de mentenanţă.
1.	Termenul de executare – 10 zile din data semnării actului de primire sub restabilirea betonului asfaltic, semnat de ambele părți; 
2.	La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;
3.	La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;
4.	Ofertele care nu vor îndeplini condiţiile  caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

Formularul de deviz 
Lista cu cantități de lucrări

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparația părții carosabile a străzilor cu capacitate portantă sporită   Gr.45 cm			
1	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	500,00	
2	DI83B
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	500,00	
3	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2	500,00	
4	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2	500,00	
5	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	500,00	
		Capitolul 2. Reparația părții carosabile a străzilor cu capacitate portantă sporită   Gr.28 cm			
6	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	2.300,00	
7	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2	2.300,00	
8	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	2.300,00	
		Capitolul 3. Reparația părții carosabile a străzilor cu capacitate portantă sporită   Gr.23 cm			
9	DI83D
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см)	m2	4.600,00	
10	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	4.600,00	
11	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	4.600,00	
		Capitolul 4. Reparația trotuarelor    Gr.15 cm			
12	DI83B
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1.500,00	
13	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1.500,00	
		Capitolul 5. Repararea gropilor.			
14	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	50,00	
 15	DI145A
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  холодной  асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим,  вручную: 3cм)	m2	400,00	
		Capitolul 6. Instalarea și reparația bordurelor P7, P1-1.			
16	RpCB01B1
	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса В150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	222,00	
17	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см)	m	1.400,00	
18	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см)    ( Fara  pret  Borduri )	m	1.400,00	
19	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)	m	1.000,00	
20	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)    ( Fara  pret  Borduri )	m	1.000,00	
		Capitolul 7. Înlocuirea capacelor cu  ramă.			
21	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)	m3	50,00	
 22	RpCF01E2
	Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe santier mortar de ciment M-100 Z, pentru utilizarea manuala pe santier a mortarului (Приготовление цементного раствора М-100  Z растворосмесителем для кладки вручную на стройплощадке)	m3	4,50	
 23	RpAcF01D1
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa   (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc	50,00	
 24	RpAcF02D1
	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa  (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc	50,00	
 25	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В)	buc	80,00	
 		Capitolul 8. Lucrări de demontare, încarcăre și transportare.			
26	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	2.000,00	
 27	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	5.000,00	
 28	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)	m2	4.000,00	
 29	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	2.000,00	
30	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	2.000,00	
31	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	3.000,00	
32	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	500,00	
33	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	500,00	
34	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	500,00	
35	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)	t	500,00	
36	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	500,00	
37	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)	t	500,00