CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  REPARATIA DRUMULUI L514 STEFAN VODA - STEFANESTI - VOLINTIRI, KM6+00 - KM12+276
Etapa 1 KM10+700 – KM 12+276
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	1,576	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
1,576	
		1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	19,91	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	19,91	
3	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	3 244,81	
4	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)
	100 m3	19,91	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut)
	100 m3	47,97	
6	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	9 066,22	
7	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	47,97	
8	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III 
	100m2	110,41	
9	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (11040.80m2)
	100 m3	33,12	
10	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este inclus transportul la 1km)
	100 m3	9,94	
11	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km  (adaugator la norma DI95) k=1.082
	t	1 838,70	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	9,94	
13	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa din rezerva locala)
	100 m3	4,92	
14	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km  k=1.07
	t	910,44	
15	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	492,13	
16	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut)
	100 m3	4,417	
17	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t	618,31	
18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	441,65	
19	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din rezerva locala)
	100 m3	5,02	
20	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km  k=1.07
	t	928,26	
21	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	5,02	
22	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp 
	100m2	62,25	
23	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	62,25	
		2. Constructia sistemului rutier
	
24	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip-pietris 
	m3	878,93	
25	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	8,79	
26	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km  k=1.07
	t	1 582,07	
27	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	8,79	
28	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisip-pietris demolat) Volumul este aplicat cu coefircient k=1.22, conform normei DI110
	100 m3	8,082	
29	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km  k=1.07
	t	1 293,12	
30	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare (amestecarea material demolat cu nisip-pietris nou) Volumul este aplicat cu coefircient k=1.22, conform normei DI110
	100 m3	20,205	
31	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris, h=15cm  (Nisip-pietris de la Demolare-40%  si nisip-pietris Nou-60%)
	m3	1 656,12	
32	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8, h=13cm)
	1000 m2	10,325	
33	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-3)
	1000 m2	-10,325	
34	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	996,90	
35	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	996,90	
36	
	Mastic bituminos
	kg	820,00	
37	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2
	t	8,26	
38	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) 
	m2	10 325,11	
39	pretul firmei
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (se adoga la norma DB16H, conform proiectului)
	t	20,65	
		3. Constructia drumurilor laterale
	
40	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei)
	100 m3	0,676	
41	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,676	
42	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km  k=1.07
	t	124,97	
43	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,676	
44	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris, h=15cm
	m3	28,95	
45	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8, h=13cm)
	1000 m2	0,193	
46	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-3)
	1000 m2	-0,193	
47	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	13,50	
48	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	13,50	
49	
	Mastic bituminos
	kg	10,00	
50	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2
	t	0,154	
51	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) 
	m2	193,00	
52	pretul firmei
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (se adoga la norma DB16H, conform proiectului)
	t	0,39	
53	Dl119
	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit B25)
	m3	0,90	
		4. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat
	
54	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este inclus transportul la 1km)
	100 m3	0,196	
55	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km  (adaugator la norma DI95) k=1.082
	t	36,26	
56	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	8,40	
57	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km  k=1.07
	t	15,54	
58	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,28	
59	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,28	
60	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	0,56	
61	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=15cm) fund
	m3	4,20	
62	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=20 )-fund
	m3	5,60	
63	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=20  )-taluzuri
	m3	6,72	
64	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	1 465,60	
65	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	123,20	
		5. Constructia placilor din beton armat
	
		5.1. Placi Tip I, h=16cm
	
66	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	46,20	
67	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	565,27	
68	Dl119
	Turnarea placii din beton monolit B25
	m3	4,48	
69	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole  (palaca este aplicata fara cost, costul placilor este calculat in normele precedente)
	m3	4,48	
		6. Constructia podetelor de diam.0,8m (1buc)
	
70	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	0,57	
71	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	24,47	
72	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (sub corpul si capetele podetului)  h=0.38
	m3	9,32	
73	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.80 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,80m ) TC80.25.3  34buc
	m3	8,59	
74	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	67,57	
75	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	4,66	
76	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t	0,006	
77	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)
	kg	6,06	
78	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	20,00	
79	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	62,40	
80	Dl119
	Fundatii monolite din beton B30 la edificiile artificiale  (constructia portalului) 
	m3	2,46	
81	Dl125
	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portalele sunt aplicate fara pret, costul lor este calculat in normele precedente)
	m3	2,46	
82	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 
	100 m3	0,26	
83	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,26	
84	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=10cm si piatra sparta h=10cm) rigola amonte
	100m2	0,083	
85	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-5
	100m2	-0,083	
86	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=10cm si piatra sparta h=10cm) rigola in aval
	100m2	0,166	
87	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-5
	100m2	-0,166