CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a partii carosabile a str. Independentei din mun. Balti (de la str. Puskin pina la str. Stamati) (Corectare)
Etapa 1 Retele de canalizare pluviala L-1
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cборный колодец С8/1, Д-1,5м ПК2+11 для ливневой канализации Л-1 по улице 31 Августа,				
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m		11,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940		
 2	TsC03G1
	(Y-2.2t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 	100 m3		0,030	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		6,600	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 4	TsC03B1
	(Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  (3,8х3,8х2,5h)	100 m3		0,285	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		3,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 6	TsC03F1
	(Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3		0,050	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 7	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		9,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3		0,080	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752LA	Piatra sparta 	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 9	TsC50Bк=4
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II 	100 m3		0,080	
	1411122201752la16	(LA30 fr.16-32mm)  Piatra sparta 	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 10	AcF03C
	(LA3Ofr.32-63mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 	m3		0,350	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1421102206036LA32	(LA3O- fr.32-63mm)Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		
 11	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3		1,715	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,9000		
	2663102100957	Beton de ciment  clasa С30/37 (XC2XD2XF4)	m3	0,5200		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,7000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680		
 12	Pret
	КЦД-15 (0.38m3) 	buc		1,000	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
 13	Pret
	КЦ-15-6 (0.265m3)	buc		1,000	
	266112643320156	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6  (0.27m3)	buc	1,0000		
 14	Pret
	КЦ-15-9 (0.40m3)	buc		2,000	
	266112643320159	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9  (0.40m3)	buc	1,0000		
 15	Pret
	КЦП1-15-1 (0.27m3) 	buc		1,000	
	266112643310152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27m3)	buc	1,0000		
 16	Pret
	Сapacul cu rama din fonta, T	buc		1,000	
	287527420000	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000		
 17	pret
	Scoabe pentru camine P=7 buc x0.96 kg=6,72kg	kg		6,720	
	281111	Scoabe pentru camine	kg	1,0000		
 18	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Замоноличивание люка 1,2х1,2х0,12м ,бетон С30/37(XC2XD2XF4) (Se exclud -macara,vibrator)	m3		0,150	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100957	Beton de ciment  clasa С30/37 (XC2XD2XF4)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 19	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C12/15 (XC2XD2XF4)(Набетонка)(Se exclud - automacara, vibrator)	m3		0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021009571	Beton de ciment  clasa C12/15 XC2XD2XF4	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 20	IzF04F,k-2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2		16,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,8750		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
 21	AcF13D,Adopt
	(K-0,5 manopera) Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm (Заделка швов и соединений битумом и смоляной прядью)	buc		3,000	
	7134050013250	Izolator	h-om	4,0200		
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	12,5000		
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	4,9000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0160		
 22	CA02C,Adopt
	Mortar de ciment M-200 pentru  incasrarea tevilor  (Se exclud - macara, vibrator)  (Заделка труб цементным раствором М-200)	m3		0,500	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100000Р	Mortar de ciment M-200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 23	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины)	m3		0,200	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200		
 24	TsC03B1
	( обратная засыпка траншеи )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3		0,315	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 25	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3		0,315	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		1.2. Cборный колодец С9/1, Д-1,5м ПК2+27для ливневой канализации Л-1 по улице 31 Августа, (взамен существующего №4)				
26	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m		7,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940		
 27	TsC03G1
	(Y-2.2t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 	100 m3		0,010	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 28	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		2,200	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 29	TsC03B1
	(Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (3.8x3.8x2.8h)	100 m3		0,275	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 30	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		4,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 31	TsC03F1
	(Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3		0,090	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 32	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		16,100	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 33	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3		0,100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752LA	Piatra sparta 	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 34	TsC50Bк=4
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II 	100 m3		0,100	
	1411122201752la16	(LA30 fr.16-32mm)  Piatra sparta 	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 35	AcF03C
	(LA3Ofr.32-63mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 	m3		0,350	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1421102206036LA32	(LA3O- fr.32-63mm)Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		
 36	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3		1,850	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,9000		
	2663102100957	Beton de ciment  clasa С30/37 (XC2XD2XF4)	m3	0,5200		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,7000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680		
 37	Pret
	КЦД-15 (0.38m3) 	buc		1,000	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
 38	Pret
	КЦ-15-9 (0.40m3)	buc		3,000	
	266112643320159	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9  (0.40m3)	buc	1,0000		
 39	Pret
	КЦП1-15-1 (0.27m3) 	buc		1,000	
	266112643310152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27m3)	buc	1,0000		
 40	Pret
	Сapacul cu rama din fonta, T	buc		1,000	
	2875274200000n	Capacul cu rama din fonta (T)	buc	1,0000		
 41	pret
	Scoabe pentru camine P=8 buc x0.96 kg=7,68 kg	kg		7,680	
	281111	Scoabe pentru camine	kg	1,0000		
 42	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Замоноличивание люка 1,2х1,2х0,12м ,бетон С30/37(XC2XD2XF4) (Se exclud -macara,vibrator)	m3		0,150	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100957	Beton de ciment  clasa С30/37 (XC2XD2XF4)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 43	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12/15 (XC2XD2XF4)(Набетонка)(Se exclud -automacara, vibrator)	m3		0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021009571	Beton de ciment  clasa C12/15 XC2XD2XF4	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 44	IzF04F,k-2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2		16,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,8750		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
 45	AcF13D,Adopt
	(K-0.5manopera) Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm (Заделка швов и соединений битумом и смоляной прядью)	buc		3,000	
	7134050013250	Izolator	h-om	4,0200		
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	12,5000		
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	4,9000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0160		
 46	CA02C,Adopt
	Mortar de ciment M-200 pentru  incasrarea tevilor  (Se exclud - macara, vibrator)  (Заделка труб цементным раствором М-200)	m3		0,500	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100000Р	Mortar de ciment M-200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 47	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины)	m3		0,200	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200		
 48	TsC03B1
	( обратная засыпка траншеи )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3		0,315	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 49	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3		0,315	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		1.3. Ливневая канализация  L-1 на участке  L-20.0m (ПК-2+07 улица 31 августа)				
50	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m		40,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940		
 51	TsC03G1
	(Y-2.2t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 	100 m3		0,072	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 52	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		15,800	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 53	TsC03C1
	(НY-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III 	100 m3		0,320	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500		
 54	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		5,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 55	TsC03F1
	(Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3		0,200	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 56	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		35,800	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 57	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3		0,272	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752LA	Piatra sparta 	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 58	TsC50Bк=4
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II 	100 m3		0,272	
	1411122201752la16	(LA30 fr.16-32mm)  Piatra sparta 	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 59	AcF03C
	(LA3Ofr.16-32mm,h-0.15m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 	m3		3,300	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1421102206036LA16	(LА3O- fr.16.32 mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		
 60	AcF03A
	( h=15cm;)   Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3		11,000	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
 61	AcA10D,k-1.2
	(Teava din PVC D-630mm) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 630 mm (K- 1,2 manopera)	m		22,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260		
	2521216701001PVC	Teava dinP PVC D-630mm (D-500x gr.12.3mm)	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140		
 62	TsC03B1
	( обратная засыпка траншеи )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3		0,370	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 63	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3		0,370	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		1.4. Монолитный ливнеприемный колодец D-1/1 по улице Пушкина				
64	TsC03B1
	(Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (8,5х1,2х0,5h)	100 m3		0,009	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 65	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		0,100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 66	TsC03F1
	(Y-1.79t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3		0,023	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 67	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		4,200	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 68	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3		0,023	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752LA	Piatra sparta 	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 69	TsC50Bк=4
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II 	100 m3		0,023	
	1411122201752la16	(LA30 fr.16-32mm)  Piatra sparta 	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 70	AcF03C
	(LA3Ofr.16-32mm,h-0.10m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 	m3		0,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1421102206036LA16	(LА3O- fr.16.32 mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		
 71	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B30/37(XC2XD2XF4)	m3		2,100	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100957	Beton de ciment  clasa С30/37 (XC2XD2XF4)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
 72	CC01A2
	Armaturi din otel beton SMSREN 1008002014 A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 	kg		52,000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0360		
	27106021000008	Otel betonSM SR EN10080 2014 A240 diam.legal 8mm	kg	1,0150		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica 	h-ut	0,0006		
 73	CC01B3
	Armaturi din otel beton SMSREN 10080 A400  fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 	kg		181,300	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280		
	2710602200000	Otel betonSMSREN 10080 A400  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica 	h-ut	0,0006		
 74	IzF04F,k-2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2		13,400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7980		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
 75	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Зaмок из жирной глины)	m3		0,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200		
 76	AcE06A
	Montarea gratarelor   cu rama din fonta la gurile de scurgere (решетка чугунная Д-400 SMEN 124-2-2016 габаритные размеры 1020х561х100h)	buc		6,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300		
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta  D400 SMEN 124-2-2016  1020x561x100h	buc	1,0000		
 77	AcF03C
	(LA3Ofr.16-32mm,h-0.15m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 	m3		0,150	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1421102206036LA16	(LА3O- fr.16.32 mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		
 78	AcA10C
	(Teava D-315mm) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 315 mm  	m		2,500	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970		
	2521216701003	Teava din polietilena d-315mm, gr.7.7mm	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135		
 79	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)	m3		1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
 80	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой )	m3		1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
 		1.5.  Ливневая канализация L-1на участке L=17.0m ( улица Пушкина-улица Индепенденцей, ПК-0+19)				
81	TsC03B1
	(Y-1.79t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (17.0x1.0x0.6h)	100 m3		0,092	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 82	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 83	TsC03F1
	(Y-1.79t/m3)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3		0,102	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 84	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		18,300	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
 85	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3		0,102	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752LA	Piatra sparta 	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 86	TsC50Bк=4
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria II 	100 m3		0,102	
	1411122201752la16	(LA30 fr.16-32mm)  Piatra sparta 	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 87	AcF03C
	(LA3Ofr.16-32mm,h-0.15m)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 	m3		2,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700		
	1421102206036LA16	(LА3O- fr.16.32 mm) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		
 88	AcF03A
	  Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3		5,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
 89	AcA10D
	(Teava din PVC D-400mm) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 400 mm	m		17,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260		
	2521216701002PVC	Teava din  PVC D-400mm,gr.9.8mm	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140		
 		1.6. Завершение выполненных работ  ранее по строительству колодцев ливневой канализации L-1 D-2/1....D-5/1, C-1/1.....C-7/1 Total 11buc.				
90	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc		1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2875274200000	Capac cu rama din fonta T	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0130		
 91	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Замоноличивание люка 1,2х1,2х0,12м ,бетон С30/37(XC2XD2XF4) (Se exclud -macara,vibrator)	m3		0,150	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100957	Beton de ciment  clasa С30/37 (XC2XD2XF4)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
 92	AcE06A
	Montarea gratarelor  cu rama din fonta la gurile de scurgere ( Ливнеприемная решетка Д-400SMEN 124-2 -2016 размерами 1020х561х100h)	buc		10,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300		
	28752742036241	Gratar cu rama de fonta  D-400 SMEN124-2- 2016  1020х561х100h	buc	1,0000		
 93	CA02C,Adopt
	Mortar de ciment M-200 pentru  incasrarea tevilor  (Se exclud - macara, vibrator)  (Заделка люков цементным раствором М-200)	m3		0,800	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100000Р	Mortar de ciment M-200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000