CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  Reconstrucția acoperișului și fațada la OMF Furceni.
Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, satul Furceni
[bookmark: _GoBack]Cod CPV: 45200000-9
Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod resurse
	Denumire lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrări pregătitoare. Demolare
	
	

	1
	RpCS19B
	Demontări: dale din placi prefabricate
	m2
	21,000

	
2
	TsC03Fl
	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. 11
	100 m3
	0,180

	
3
	IzF04D k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe orizontale, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafaţa cu mastic de bitum in 2 straturi
	m2
	91,500

	
4
	TsC03Fl
	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,160

	
5
	RpCBl 8F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu
	m3
	28,600

	6
	TsI50A9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km / 28.4m3 x 1.4= 40.04t
	t
	40,040

	
7
	TsC51B
	Lucrări la descărcarea
	100 m3
	0,286

	8
	RpC142B
	Demontarea elementelor de acoperiş - invelitori din asbociment -
	m2
	309,000

	
9
	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiş - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2
	309,000

	10
	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiş - şarpanta acoperişului cu desfacerea tuturor elementelor componente
	m2
	309,000

	11
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg
	300,000

	12
	RpC056A
	Demontări: timplarie din lemn
	m2
	19,130

	13
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereţi sau tavane
	m2
	175,850

	14
	RpCBl8G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ la scări
	m3
	3,000

	15
	TrB05Al-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	28,300

	16
	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - uşoare si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	28,300



	17
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t
	28,300

	
	
	2. Lucrări de amejare a teritoriului
	
	

	18
	TsC54C
	Strat de fundaţie din pietriş h=150mm
	m3
	54,280

	
19
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ placi beton gr.=60mm
	m2
	361,900

	20
	DE IOC
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundaţie de beton 30x15 cm
	m
	80,000

	
	
	3. Timplarie usi, ferestre
	
	

	21
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2
	6,260

	
22
	CK25D
	Usi confecţionate din profiluri din TERMOPAN DE TIP LOW-Emase plastice inclusiv annaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura la construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in CINCI canaturi, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	11,960

	
23
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm
	m
	21,100

	
	
	4. Faţada
	
	

	
24
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafeţe verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	183,000

	
25
	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	m2
	173,850

	26
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade
	m2
	206,850

	
27
	IzF55C
	Termoizolarea exterioara pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaţa pereţilor neteda: cu placi din vata minerala gr. lOOmm
	m2
	194,500

	28
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade
	m2
	401,900

	29
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereţi
	m2
	194,500

	30
	CI21B
	Placarea pereţilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
	m2
	333,520

	
	
	5. Acoperişul. Scări de acces
	
	

	
31
	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la centura si tumbe
	m2
	69,800

	
32
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=5,5mm
	kg
	22,190

	
33
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de
şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in
grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
	kg
	220,190



	
	
	exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=8mm
	
	

	34
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=10mm
	kg
	1 896,700

	35
	CA03B
	Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3,5 - pat beton scara
	m3
	2,000

	36
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu miiloace clasice
	m3
	25,500

	37
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ 150*150 - 114,5m
	m3
	2,570

	38
	CE41A
	Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic / 50*150 - 537,4m
	m3
	4,030

	
39
	
CE30A
	Asterala le inveiitori sau doliile invelitorilor din ţigla, din scinduri brute de rasinoase (30*50mm - 537,4m), la construcţii obişnuite. Scidui 25*100mm - 862,8m - (2,95m3)
	m2
	361,580

	40
	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafeţe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, căpriori.
	m3
	2,950

	41
	CN50A
	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe.
	m3
	9,550

	
42
	
CE31C
	Streaşină infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte/ Lambriuri din lemn 8 mm
	m2
	107,460

	
43
	
CN17A
	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de răşini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul/ streasina vopsit
	m2
	107,460

	
44
	
CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate
	m2
	361,580

	
45
	
CE07A
	Inveiitori din placi din tabla amprentata (tip tiglametalica gri gr. 0,5mm) pentru invelitorile acoperişurilor
	m2
	361,580

	46
	CK26B aplic.
	Opritori de zapada
	m
	82,250

	47
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm
	m
	90,250

	48
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m
	41,200

	
49
	
CL17C
	Confecţii metalice diverse, montate aparent - balustrada de protecţie la acoperiş 100*]00*2mm - 26,081, 50*50*1,5mm - 133,70m, 30*30*1,5mm - 120,9m
	kg
	628,200

	
50
	
CL18A
	Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, ţevi pentru susţineri sau acoperiri, inglobate total sau parţial in beton/ tabla 5nun - 0,5m2
	kg
	48,000

	
	
	6. Centura
	
	

	
51
	
CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la centura si tumbe
	m2
	43,800

	
52
	
CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si
	kg
	
150,920



	
	
	montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=6mm
	
	

	
53
	
CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d= 1 Omni 	-—
	kg
	209,620

	
54
	
CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAO1 si turnarea cu mijloace clasice
	
m3
	
7,010



















Documente obligatorii la depunerea ofertei
Conform pct. 16 în anunțul de participare 
Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Conform pct. 16 în anunțul de participare


Autoritatea contractantă  ___________              Data "_24" 07 .2026__


