CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   LT Profil Arte "Mihai Berezovschi"
2. Organizatorul procedurii de achiziţie LT Profil Arte "Mihai Berezovschi"
3. Obiectul achiziţiilor  LT Profil Arte "Mihai Berezovschi" Lucrari de reparatie   in blocul  A
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie interioare
	
		1.1. Reparatie scara nr. 1
	
		1.1.1. Pereti
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	295,410
	
2	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	3,000
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	295,410
	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	295,410
	
5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	295,410
	
6	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	295,410
	
7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	295,410
	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	295,410
	
9	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	243,830
	
10	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	243,830
	
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	295,410
	
12	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	243,830
	
13	CN05E
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio  aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)
	m2	12,900
	
14	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)
	m2	14,510
	
15	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de60*30 cm,(portelanat) executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	51,580
	
16	CK18C
	Profil din inox
	m	42,000
	
17	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	120,000
	
		1.1.2. Tavane
	
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	91,200
	
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	91,200
	
20	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	91,200
	
21	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	91,200
	
22	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	91,200
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	91,200
	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	91,200
	
25	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	91,200
	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	91,200
	
27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)
	m2	91,200
	
28	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	91,200
	
		1.1.3. Glafuri
	
29	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,720
	
30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,720
	
31	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,720
	
32	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,720
	
33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,700
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,720
	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,720
	
36	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,720
	
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,720
	
38	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	5,720
	
		1.1.4. Diverse lucrari
	
39	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	1 500,000
	
40	RpCR27D2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	3,000
	
41	CH06D
	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)
	m	41,000
	
42	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	26,000
	
43	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	26,000
	
44	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	26,000
	
		1.2. Cabinet nr. 2 demisol
	
		1.2.1. Pereti
	
45	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	111,350
	
46	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	3,000
	
47	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	111,350
	
48	CF15A K-2,5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	111,350
	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	111,350
	
50	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	111,350
	
51	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	111,350
	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	111,350
	
53	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	111,350
	
54	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	111,350
	
55	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	111,350
	
56	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	111,350
	
57	CN05E
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio  aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)
	m2	111,350
	
58	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)
	m2	2,300
	
59	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de60*30 cm,(portelanat) executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	3,000
	
60	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	25,000
	
61	СF60H
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie hidro 12.5 mm
	m2	10,500
	
62	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.Resursa butoane pentru oglinda se exclude(Oglinda pentru teatru incleiata pe perete cu adeziv special, consum adeziv 0,2 kg/m2)
	buc	52,700
	
		1.2.2. Tavane
	
63	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	87,190
	
64	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	87,190
	
65	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	87,190
	
66	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	87,190
	
67	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	87,190
	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	87,190
	
69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	87,190
	
70	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	87,190
	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	87,190
	
72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)
	m2	87,190
	
73	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice
	m	41,000
	
74	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	87,190
	
		1.2.3. Pardosele
	
75	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	87,190
	
76	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	87,190
	
77	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	41,000
	
78	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	261,570
	
79	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	87,190
	
80	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	87,190
	
81	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	87,190
	
82	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	87,190
	
83	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	3,500
	
84	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	3,500
	
85	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida( Scinduri uscate optimal pentru pardosele in sala de dans, de lemn calitatea tipul A)
	m2	87,190
	
		1.2.4. Glafuri
	
86	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,000
	
87	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,000
	
88	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,000
	
89	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,000
	
90	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,000
	
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,000
	
92	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,000
	
93	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,000
	
94	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,000
	
95	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	6,000
	
		1.2.5. Diverse lucrari
	
96	CH06D
	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)
	m	39,820
	
97	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	25,000
	
98	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	25,000
	
99	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	25,000
	
		1.3. Cabinet nr. 3 demisol
	
		1.3.1. Pereti
	
100	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	93,870
	
101	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	2,800
	
102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	93,870
	
103	CF15A K-2,5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	93,870
	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	93,870
	
105	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	93,870
	
106	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	93,870
	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	93,870
	
108	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	93,870
	
109	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	93,870
	
110	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	93,870
	
111	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	93,870
	
112	CN05E
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio  aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)
	m2	93,870
	
113	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de60*30 cm,(portelanat) executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	2,800
	
114	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	25,000
	
		1.3.2. Tavane
	
115	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	67,180
	
116	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,180
	
117	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	67,180
	
118	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	67,180
	
119	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,180
	
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	67,180
	
121	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	67,180
	
122	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,180
	
123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	67,180
	
124	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)
	m2	67,180
	
125	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice
	m	33,860
	
126	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	67,180
	
		1.3.3. Pardosele
	
127	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	67,180
	
128	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	67,180
	
129	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	33,860
	
130	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	201,540
	
131	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	67,180
	
132	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	67,180
	
133	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	67,180
	
134	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	67,180
	
135	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (gresie  portelanat, calitatea superioara 60*60cm)
	m2	67,180
	
136	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	33,860
	
		1.3.4. Glafuri
	
137	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	4,000
	
138	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	4,000
	
139	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,000
	
140	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	4,000
	
141	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,000
	
142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	4,000
	
143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	4,000
	
144	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	4,000
	
145	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	4,000
	
146	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	4,000
	
		1.3.5. Diverse lucrari
	
147	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	23,000
	
148	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	23,000
	
149	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	23,000
	
		1.4. Vestiar fete demisol
	
		1.4.1. Pereti
	
150	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	50,900
	
151	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	50,900
	
152	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	50,900
	
153	CF15A K-2,5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	50,900
	
154	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	50,900
	
155	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	50,900
	
156	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,900
	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	50,900
	
158	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	50,900
	
159	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	50,900
	
160	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	50,900
	
161	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	50,900
	
162	CN05E
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio  aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)
	m2	50,900
	
163	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	6,000
	
		1.4.2. Pardosele
	
164	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	18,100
	
165	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	18,000
	
166	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	54,300
	
167	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	18,100
	
168	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	18,100
	
169	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	18,100
	
170	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,100
	
171	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (gresie  portelanat, calitatea superioara 60*60cm)
	m2	18,100
	
172	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	18,000
	
		1.4.3. Tavane
	
173	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	18,100
	
174	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	18,100
	
		1.4.4. Glafuri
	
175	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	1,010
	
176	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	1,010
	
177	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	1,010
	
178	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	1,010
	
179	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,000
	
180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,010
	
181	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	1,010
	
182	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,010
	
183	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	1,010
	
184	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	1,010
	
		1.4.5. Diverse lucrari
	
185	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	15,000
	
186	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	15,000
	
187	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	15,000
	
		2. Lucrari de electricitate (Lucrari de constructie)
	
188	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	28,000
	
189	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	45,000
	
190	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	43,000
	
191	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	43,000
	
192	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	665,000
	
193	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	665,000
	
		3. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)
	
194	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	10,000
	
195	Pret
	Cutie de distributie
	buc	10,000
	
196	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor
	buc	7,000
	
197	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp
	m	445,000
	
198	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp
	m	220,000
	
199	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	2,200
	
200	Pret
	Tub din plastic d 20 mm
	m	220,000
	
201	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm
	100 m	4,450
	
202	Pret
	Tub din plastic d 18 mm
	m	445,000
	
203	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Corp de iluminat LED  4*18, 60x60cm)
	100 buc	0,280
	
204	Pret
	Corp de iluminat led 4*18, 60*60cm
	buc	28,000