CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a institutiei de invatamint si educatiei  IET 79 cu nr. cadastral  01100105.251.01., str.Zelinschi 28/7, mun. Chisinau  Apeduct si canalizare
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Наружная канализация (выпуска) - 4 шт
	
1	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	20,000
	
2	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	16,200
	
3	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc	4,000
	
4	RCsB31K к = 4
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки  500 с многослойным армированием установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	4,000
	
5	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	8,000
	
6	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	4,500
	
7	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, непластифицированных, легкого типа, со спаяным соединением, наружная и или под полами, диаметр 110 мм)	m	28,000
	
8	RpSB11D2
	Montarea ramificatiei deble din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm  (Установка двойного ответвления из трубы ПВХ легкого типа (U), путем спайки, диаметр 110 мм)	buc	2,000
	
9	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	11,700
	
10	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	2,000
	
11	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	0,800
	
12	RpAcF35A
	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m (Разборка поврежденных участков кирпичной кладки в прямоугольных смотровых колодцах каналов, глубина 2-4 м)	m3	0,500
	
13	RpAcG01A
	Repararea peretilor din zidarie de piatra, cu mortar de ciment, la diguri, bazine, decontoare etc. cu grosimea de 30-40 cm, cu bolovani de riu sau piatra bruta (Ремонт стен из каменной кладки, на цементном растворе, в дамбах, бассейнах, отстойниках и т.п., толщина 30-40 см, с булыжниками или бутовым камнем)	m2	2,000
	
14	RpAcF13B
	Inlocuirea treptelor din otel la caminele de vizitare si la canale din beton (Замена стальных ступеней бетонных смотровых колодцев и каналов)	buc	28,000
	
15	RpAcH12A
	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m (Ручная чистка от влажного ила отстойников, пескоуловителей, в ограниченном пространстве, ширина 1-2 м и глубина до 2 м)	m3	1,200
	
16	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc	2,000
	
		2. Внутрення канализация
	
17	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	10,800
	
18	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	6,000
	
19	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	6,000
	
20	RCsB31K к = 2,2
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки  500 с многослойным армированием установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	25,000
	
21	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	40,000
	
22	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din tevi din polipropilena ф100mm)	buc	34,000
	
23	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc	8,000
	
24	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	25,000
	
25	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	4,200
	
26	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	32,600
	
		3. Внутренний водопровод холодной и горячей воды	
27	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	30,000
	
28	RpSD09A
	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm (Снятие чугунного запорного вентиля с плоским или овальным корпусом, с безрезьбовой муфтой для напорного трубопровода, диаметр 50-65 мм)	buc	5,000
	
29	RCsB31K к = 2,2
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки  500 с многослойным армированием установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	8,000
	
30	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc	12,000
	
31	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	20,000
	
32	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"  (Изготовление и установка защитных труб-футляров для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1" -2" )	buc	20,000
	
33	
	Teu din polipropilen   ф63	buc	2,000
	
34	
	Teu din polipropilen ф25	buc	42,000
	
35	
	Teu din polipropilen ф20	buc	28,000
	
36	
	Cot din polipropilena    ф63	buc	10,000
	
37	
	Cot din polipropilena   ф32	buc	42,000
	
38	
	Cot din polipropilena   ф25	buc	120,000
	
39	
	Cot din polipropilena   ф20	buc	130,000
	
40	
	Cмесительная планка 1/2	buc	8,000
	
41	
	Mufa de unh de filet ф20x1/2	buc	42,000